Инструкция асфальтобетонщика-варильщика
Асфальтобетонщик-варильщик

------------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
--------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                   N 000
---------  ---------------------
(подпись)   (инициалы, фамилия)
Асфальтобетонщика-варильщика          00.00.0000

1.1.   Асфальтобетонщик-варильщик   является   рабочим   и  подчиняется
непосредственно ___________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. Асфальтобетонщик-варильщик 2-го разряда должен знать:
- правила распаковки, перевозки и хранения черных вяжущих материалов; состав основных компонентов асфальтовых смесей;
- устройство ручных насосов для перекачивания черных вяжущих материалов;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.3. Асфальтобетонщик-варильщик 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.2 настоящей инструкции;
- основные свойства и составы мастик, эмульсий, черных вяжущих материалов и инертных заполнителей;
- способы разогревания черных вяжущих материалов;
- устройство и способы очистки смесительных установок;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Асфальтобетонщик-варильщик 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящей инструкции;
- способы приготовления асфальтовых смесей;
- основные свойства и составы черных вяжущих материалов, асфальтовых смесей;
- основные требования, предъявляемые к качеству асфальтовых смесей;
- способы выгрузки битума из транспортных средств;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Асфальтобетонщик-варильщик 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.4 настоящей инструкции;
- устройство передвижных смесительных установок;
- состав, свойства и способы приготовления асфальтовых смесей;
- способы подбора оптимального состава смесей с учетом влажности и качества материалов, их гранулометрического состава;
- конструкции покрытия, для которого приготовляется смесь;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Асфальтобетонщик-варильщик более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить асфальтобетонщиками-варильщиками более низкого разряда.
1.8. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) асфальтобетонщик-варильщик:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы асфальтобетонщик-варильщик:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) асфальтобетонщик-варильщик:
2.3.1. 2-го разряда:
1) распаковывает тару;
2) просеивает инертные заполнители;
3) осуществляет перекачивание черных вяжущих материалов ручными насосами;
4) производит колку дров;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) устанавливает и убирает сливные щиты, желоба и другие приспособления для выгрузки битума из железнодорожных цистерн;
2) осуществляет рубку битума;
3) загружает необходимыми составляющими открытые битумоварочные котлы;
4) разогревает черные вяжущие материалы в котлах;
5) производит очистку:
- варочных котлов и битумохранилищ от остатков вяжущих материалов;
- выпускных лотков и смесительных установок;
6) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) осуществляет выгрузку битума из цистерн, бункеров и вагонов-самосвалов;
2) приготавливает:
- черные вяжущие материалы электротермическим способом;
- битумные эмульсии на эмульсионных установках;
3) осуществляет варку асфальтовых смесей в открытых котлах;
4) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) приготавливает:
- асфальтовые смеси на передвижных смесительных установках;
- составные поверхностно-активные добавки;
- цветные асфальтовые смеси;
2) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) асфальтобетонщик-варильщик:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей асфальтобетонщик-варильщик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Асфальтобетонщик-варильщик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Асфальтобетонщик-варильщик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Асфальтобетонщик-варильщик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных               характеристик              профессии
"Асфальтобетонщик-варильщик,       2    -    5-й        разряд"     (Единый
тарифно-квалификационный  справочник  работ  и профессий рабочих. Выпуск 3.
Раздел    "Строительные,   монтажные   и   ремонтно-строительные   работы",
утвержденный   Постановлением   Минтруда   России   от  06.04.2007  N 243),
___________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2.   Ознакомление   работника  с настоящей инструкцией осуществляется
при приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт  ознакомления   работника  с  настоящей инструкцией подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой
___________________________________________________________________________
частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями);
___________________________________________________________________________
в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя;
__________________________________________________________________________.
иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_asfaltobetonshhika_varilshhika.htm
