Инструкция цементатора
Цементатор

------------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
---------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                   N 000
----------  ---------------------
(подпись)   (инициалы, фамилия)
Цементатора                  00.00.0000

1.1.  Цементатор   является   рабочим   и  подчиняется  непосредственно
_____________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу цементатором 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Цементатор 2-го разряда должен знать:
- виды материалов, применяемых при цементации и химическом закреплении грунтов;
- номенклатуру цементационного оборудования;
- способы приготовления вручную раствора для заделки трещин в породе или бетоне;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Цементатор 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- сортамент труб и шлангов;
- способы цементации и химического закрепления грунтов;
- способы приготовления простых растворов с жидким стеклом, хлористым кальцием, карбидной смолой и соляной кислотой;
- основные требования, предъявляемые к качеству нагнетаемых растворов;
- правила применения манометров;
- устройство, правила спуска в скважину и подъема из нее нагнетателя (тампона);
- устройство растворосмесителей и заборных баков;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Цементатор 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- способы монтажа и демонтажа раствороводов;
- определение причин возникновения неисправностей в работе раствороводов и способы их устранения;
- составы растворов и их основные свойства;
- способы приготовления сложных растворов и нагнетания их при химическом закреплении грунтов;
- технологию цементационных работ и работ по химическому закреплению грунтов;
- правила ведения журналов цементации и химизации;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Цементатор 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- технологию выполнения цементационных работ;
- свойства горных пород;
- правила опробования проходимости швов и цементационной арматуры;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Цементатор 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- способы устройства противофильтрационных завес путем силикатизации, холодной или горячей битумизации и их комбинации;
- устройство насосного оборудования;
- методы определения необходимости применения комбинированного способа устройства завес;
- способы цементации швов бетонной кладки;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Цементатор более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить цементаторами более низкого разряда.
1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) цементатор:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы цементатор:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) цементатор:
2.3.1. 2-го разряда:
1) осуществляет загрузку растворосмесителя составляющими;
2) заделывает клиньями и паклей трещины в породе или бетоне с приготовлением раствора;
3) устанавливает и снимает щиты при поверхностной цементации бетона;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) осуществляет подсоединение коллекторов и нагнетательных шлангов при цементации швов столбчатой разрезки и химическом закреплении грунтов;
2) производит установку, перестановку и извлечение из скважин нагнетателя (тампона);
3) выполняет регулирование заданного давления нагнетания путем перекрытия кранов;
4) заливает скважины вручную цементно-песчаным раствором после окончания цементации;
5) осуществляет наблюдение за состоянием нагнетателя во время цементации и химического закрепления грунтов;
6) осуществляет промывку насоса, растворомешалки, раствороводов и цементируемой зоны водой;
7) выполняет мелкий текущий ремонт растворомешалок и раствороводов;
8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) производит монтаж и перекладку растворовода;
2) производит демонтаж растворовода;
3) осуществляет ликвидацию пробок в раствороводе;
4) выполняет замер плотности растворов;
5) осуществляет ликвидацию выхода раствора на поверхность;
6) забивает инъектор в скважину и извлекает его;
7) устанавливает индикаторы для наблюдения за деформацией швов при цементации их в строительных конструкциях;
8) крепит распорками переносные щиты для поверхностной цементации бетона;
9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) выполняет нагнетание:
- воды для определения удельного водопоглощения;
- цементационного (цементного, цементно-глинистого, цементно-песчаного) раствора через колонковые и перфораторные скважины;
- цементационного раствора с помощью щитов при поверхностной цементации бетона;
2) производит монтаж и демонтаж цементационного оборудования;
3) осуществляет опробование:
- проходимости швов при цементации бетонной кладки;
- установленной цементационной арматуры;
4) крепит домкратами переносные щиты для поверхностной цементации бетона;
5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) выполняет устройство:
- противофильтрационных завес нагнетанием цементационных растворов и силикатов;
- противофильтрационных завес нагнетанием цементационных растворов и горячего битума;
- противофильтрационных завес нагнетанием цементационных растворов и битумных эмульсий;
2) осуществляет цементацию строительных швов бетонной кладки;
3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) цементатор:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей цементатор обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Цементатор привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Цементатор несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Цементатор за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных   характеристик  профессии  "Цементатор, 2  -  6-й
разряд"  (Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий
рабочих.  Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные
работы",  утвержденный Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243),
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией  осуществляется при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления  работника  с  настоящей  инструкцией  подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_cementatora.htm
