Инструкция электромонтажника по освещению и осветительным сетям
Электромонтажник по освещению и
осветительным сетям

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Электромонтажника по освещению              00.00.0000
и осветительным сетям

1.1. Электромонтажник  по  освещению  и  осветительным  сетям  является
рабочим и подчиняется непосредственно ____________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2-го разряда должен знать:
- основные марки проводов и кабелей;
- сортамент цветных и черных металлов;
- основные материалы, применяемые при изготовлении и монтаже электроконструкций;
- основные виды крепежных деталей и мелких конструкций;
- основные виды инструмента, применяемого при электромонтажных работах;
- простейшие электрические монтажные схемы;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.3. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.2 настоящей инструкции;
- основные виды опорных конструкций и арматуры;
- устройство простых приборов, электроаппаратов, светильников;
- устройство применяемого электрифицированного и пневматического инструмента и правила пользования им;
- простые электрические монтажные схемы;
- устройство и способы пользования простыми такелажными средствами;
- виды сварочного оборудования, применяемого при электромонтажных работах, и правила пользования им;
- способы монтажа и демонтажа временных осветительных проводок;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящей инструкции;
- основы устройства монтируемого электрооборудования и сетей;
- способы измерения сопротивления изоляции;
- электрические монтажные схемы;
- способы соединения, оконцевания и присоединения проводов и жил кабелей всех марок сечением до 70 мм2;
- способы маркировки стальных и пластмассовых труб, кабелей; правила строповки и перемещения грузов;
- устройство и способы пользования механизированным такелажным оборудованием;
- устройство монтажных пистолетов, прессов для соединения труб, правила пользования и ухода за ними;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.4 настоящей инструкции;
- способы ревизии и проверки электрооборудования;
- способы соединения, оконцевания и присоединения проводов и жил кабелей различных марок сечением свыше 70 мм2;
- правила разметки мест установки опорных конструкций, оборудования и трасс прокладки проводов и кабелей;
- правила производства замеров и составления эскизов узлов проводок для изготовления на стендах и в мастерских;
- порядок фазировки выполненной проводки;
- методы проверки выполненных электрических монтажных схем;
- способы проверки устройств управления, сигнализации и автоматики;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.5 настоящей инструкции;
- способы разделки и монтажа высоковольтных и контрольных кабелей;
- конструкции распределительных щитов, пультов;
- электрические схемы сетей освещения;
- методы проверки и регулирования электрооборудования;
- способы монтажа осветительных проводок различных типов;
- устройство электротехнических установок;
- технические условия на сдачу объектов в эксплуатацию;
- правила выполнения работ во взрывоопасных зонах;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электромонтажниками по освещению и осветительным сетям более низкого разряда.
1.8. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромонтажник по освещению и осветительным сетям:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы электромонтажник по освещению и осветительным сетям:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) электромонтажник по освещению и осветительным сетям:
2.3.1. 2-го разряда:
1) устанавливает и заделывает детали крепления для осветительных проводок (винты, шурупы, ролики);
2) устанавливает скобы, крюки, конструкции;
3) снимает верхний джутовый покров кабеля вручную;
4) изготавливает мелкие детали крепления и прокладок, не требующие точных размеров;
5) выполняет окрашивание шин заземления и кабелей;
6) осуществляет укрытие кабеля в траншеях и каналах;
7) производит пробивку гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке вручную;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) осуществляет резку кабеля напряжением до 10 кВ с временной заделкой концов;
2) устанавливает дюбеля;
3) осуществляет зарядку и установку светильников всех видов до 6 ламп (кроме люминесцентных), выключателей, переключателей и штепсельных розеток;
4) заделывает проходы для всех видов проводок через стены и перекрытия;
5) выполняет раскатывание проводов с установкой барабанов;
6) производит монтаж сетей заземления и зануляющих устройств;
7) производит демонтаж проводок в изоляционных трубках, перекидок и отводов;
8) производит демонтаж простых аппаратов и приборов (опорных изоляторов, выключателей, рубильников и переключателей с рычажным приводом, предохранителей, реостатов, трансформаторов тока и напряжения и т.п.);
9) осуществляет пробивку гнезд и отверстий механизированным инструментом;
10) выполняет прокладку временных осветительных проводок;
11) устанавливает одностоечные опоры и кронштейны наружного освещения с армированием и установкой изоляторов;
12) устанавливает ответвительные коробки для кабелей и проводов;
13) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) осуществляет соединение, оконцевание, присоединение и прокладку проводов, жил кабелей различных марок сечением до 70 мм2 всеми способами, кроме сварки;
2) устанавливает защитные устройства, кожухи и ограждения;
3) осуществляет маркировку проложенных труб, кабелей и отводов;
4) крепит конструкции и аппараты с помощью монтажных пистолетов;
5) производит опрессовку наконечников и соединений труб с помощью прессов;
6) осуществляет приварку наконечников к жилам кабелей и проводов;
7) устанавливает скобы и металлические опорные конструкции;
8) крепит конструкции приклеиванием;
9) устанавливает конструкции для тросовых проводок;
10) производит прокладку:
- стальных и пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам и колоннам;
- кабельных лотков и перфорированных монтажных профилей;
- проводов в трубах всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах);
- металлических рукавов;
11) осуществляет зарядку и установку светильников, имеющих от 7 до 12 ламп, люминесцентных до 4 ламп, водопылезащитной арматуры различных типов;
12) устанавливает прожектора, сигнальные приборы и аппараты;
13) прокладывает кабели осветительных проводок;
14) устанавливает одиночные коробки для монтажа люминесцентных светильников;
15) производит монтаж трехфазных розеток;
16) выполняет прозвонку проводов и кабелей;
17) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) осуществляет разметку и прокладку проводов различных марок сечением свыше 70 мм2 (кроме проводок во взрывоопасных зонах);
2) производит заготовку и монтаж проводок на тросах;
3) осуществляет зарядку и установку светильников, имеющих свыше 12 ламп, кронштейнов и люминесцентных светильников, имеющих свыше 4 ламп;
4) производит монтаж питательных и распределительных пультов и щитов;
5) осуществляет зарядку и установку светильников с ртутными лампами;
6) производит монтаж:
- прожекторов, светильников и коробов блоками;
- труб блоками массой до 500 кг;
7) прокладывает провода и кабели пучками в коробах, лотках и на струнах;
8) выполняет замеры и составляет эскизы узлов проводок;
9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) осуществляет разметку трассы внутренних и наружных осветительных сетей;
2) производит замеры и составляет эскизы трасс прокладки трубопроводов и сложных трубных разводок;
3) прокладывает и проводит испытание трубопроводов и проводок во взрывоопасной зоне;
4) осуществляет зарядку и установку светильников во взрывозащищенном исполнении и с пускорегулирующими устройствами;
5) производит монтаж труб блоками массой более 500 кг;
6) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) электромонтажник по освещению и осветительным сетям:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей электромонтажник по освещению и осветительным сетям обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.   Настоящая    инструкция    разработана    на   основе   Тарифно-
квалификационных  характеристик  профессии "Электромонтажник по освещению и
осветительным   сетям, 2 - 6-й  разряд"   (Единый  тарифно-квалификационный
справочник  работ  и  профессий  рабочих.  Выпуск  3. Раздел "Строительные,
монтажные  и  ремонтно-строительные  работы",  утвержденный  Постановлением
Минтруда России от 06.04.2007 N 243), ____________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф
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