Инструкция электромонтера тяговой подстанции
Электромонтер тяговой подстанции

--------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Электромонтера тяговой                  00.00.0000
подстанции

1.1.   Электромонтер   тяговой  подстанции   1   является   рабочим   и
подчиняется непосредственно ______________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу электромонтером тяговой подстанции 7-го и 8-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Электромонтер тяговой подстанции 2-го разряда должен знать:
- основы электротехники;
- основные меры предосторожности при производстве переключений в электроустановках;
- правила прохода по железнодорожным путям;
- расположение тяговых подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения в пределах обслуживаемого участка;
- расположение основного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения;
- назначение и порядок применения средств защиты и монтажных приспособлений;
- сведения об устройстве системы электроснабжения;
- свойства материалов, применяемых при ремонте оборудования электроустановок;
- порядок выполнения оперативных переключений;
- правила пользования ручным и электрическим инструментом;
- назначение и порядок применения средств защиты и монтажных приспособлений;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Электромонтер тяговой подстанции 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 настоящей инструкции;
- основы электротехники;
- назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения;
- принципиальные электрические схемы электроустановок в пределах обслуживаемого участка;
- основные виды крепежных деталей, арматуры, марки проводов и кабелей, используемых в электроустановках;
- основные виды крепежных деталей, арматуры, марки проводов и кабелей, используемых в электроустановках;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Электромонтер тяговой подстанции 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- правила технической эксплуатации электрооборудования;
- схемы электроустановок и оборудования обслуживаемого участка;
- технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ;
- технологию текущего обслуживания и ремонта оборудования электроустановок;
- электротехнику в полном объеме;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Электромонтер тяговой подстанции 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- компоновку оборудования;
- технологию межремонтных испытаний оборудования электроустановок;
- устройство применяемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования электроустановок средств измерений и испытательного оборудования, правила работы с ними;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Электромонтер тяговой подстанции 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- методы проверки и регулирования электрооборудования;
- конструкцию распределительных устройств и щитов управления;
- принципиальные схемы защит электрооборудования, электронных устройств автоматики и телемеханики;
- схемы и группы соединения обмоток трансформаторов, обозначение выводов трансформаторов;
- основные технические данные о материалах, применяемых при ремонте оборудования тяговой подстанции;
- нормы расхода кабелей, проводов, материалов и трансформаторного масла;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Электромонтер тяговой подстанции 7-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;
- монтажные и принципиальные схемы сложных устройств автоматики и электронных защит;
- устройство и способы регулировки вакуумных выключателей;
- устройство и способы регулировки элегазового оборудования;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.9. Электромонтер тяговой подстанции 8-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.8 настоящей инструкции;
- устройство, способы регулировки и наладки управляемых тиристорных преобразователей;
- принципиальные монтажные схемы сложных устройств автоматики и электронных защит, выполненных на микросхемах;
- устройство систем диагностирования оборудования электроснабжения;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.10. Электромонтер тяговой подстанции более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электромонтерами тяговой подстанции более низкого разряда.
1.11. __________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромонтер тяговой подстанции:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы электромонтер тяговой подстанции:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) электромонтер тяговой подстанции:
2.3.1. 2-го разряда:
1) выполняет оперативные переключения в электроустановках под руководством электромонтера тяговой подстанции более высокой квалификации;
2) осуществляет зачистку и смазку контактов аппаратуры;
3) выполняет ремонт:
- инструмента;
- монтажных приспособлений;
- защитных средств;
- коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В, расположенных вне щитов и сборок;
4) выполняет работы по содержанию помещения и территории подстанции в надлежащем состоянии;
5) получает и складирует материалы;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) выполняет оперативные переключения в электроустановках под руководством электромонтера тяговой подстанции более высокой квалификации;
2) осуществляет допуск к работам в электроустановках напряжением до 1000 В, надзор за работающими;
3) производит разборку и сборку:
- электродвигателей;
- насосов;
- выключателей;
- контакторов и другой аппаратуры тяговой подстанции;
4) выполняет отбор проб масла из маслонаполненных аппаратов;
5) осуществляет ремонт дугогасительных камер быстродействующих автоматов с изготовлением асбоцементных перегородок;
6) производит монтаж электрического освещения на подстанции;
7) выполняет заготовку шин, спусков, перемычек;
8) производит разделку кабелей, соединение, оконцевание, пайку и присоединение проводов и кабелей;
9) выполняет окраску элементов конструкции электроустановок;
10) проводит проверку состояния заземляющих устройств;
11) выполняет измерения сопротивления изоляции токоведущих частей;
12) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    13) __________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) выполняет оперативные переключения в электроустановках напряжением выше 1000 В;
2) производит монтаж оборудования в действующих электроустановках;
3) осуществляет запуск и эксплуатацию дизель-генераторного агрегата;
4) проводит опробование защит;
5) осуществляет профилактический контроль и профилактическое восстановление простых защит и защит средней сложности под руководством электромонтера тяговой подстанции более высокой квалификации;
6) выявляет и устраняет повреждения в оборудовании электроустановок;
7) выполняет техническое обслуживание и ремонт оборудования электроустановок;
8) производит регенерацию трансформаторного масла;
9) ведет техническую документацию по выполняемой работе, в т.ч. с использованием автоматизированного рабочего места;
10) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    11) __________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) руководит работами в электроустановках любого напряжения;
2) осуществляет сушку аппаратов и электрических машин;
3) выполняет разметку и прокладку проводов и кабелей;
4) производит монтаж элементов конструкции электроустановок;
5) проводит испытания оборудования повышенным напряжением;
6) осуществляет выверку схем вторичной коммутации;
7) выполняет профилактический контроль и профилактическое восстановление простых защит и защит средней сложности;
8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    9) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) осуществляет разметку мест установки преобразовательных агрегатов;
2) производит монтаж сложных аппаратов, оборудования и приборов;
3) устанавливает и регулирует сборные комплектные распределительные устройства и их отдельные блоки и узлы;
4) определяет места повреждений изоляции в сети собственных нужд и системе оперативного тока электроустановок;
5) переключает регулировочные ответвления силовых трансформаторов;
6) осуществляет фазировку силовых кабелей;
7) выполняет капитальный ремонт оборудования электроустановок;
8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    9) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.6. 7-го разряда:
1) производит монтаж и обслуживание новых типов оборудования, аппаратов, приборов электроустановок;
2) осуществляет монтаж и выполняет проверку сложных устройств автоматики цепей первичной и вторичной коммутации и электронных защит;
3) проводит нетиповые испытания высоковольтного оборудования и силовых кабелей по специальным программам;
4) выполняет установку, регулировку и проверку вакуумных выключателей;
5) устанавливает и обслуживает элегазовое оборудование;
6) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.7. 8-го разряда:
1) выполняет регулировку и наладку управляемых тиристорных преобразователей;
2) производит монтаж и проверку устройств автоматики и электронных защит, выполненных на микросхемах;
3) производит монтаж и обслуживание устройств диагностирования оборудования электроснабжения;
4) обслуживает устройства и осуществляет замену неисправных блоков электронной аппаратуры и аппаратуры на микропроцессорной технике в устройствах электроснабжения;
5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) электромонтер тяговой подстанции:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей электромонтер тяговой подстанции обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Электромонтер тяговой подстанции привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции, с учетом особенностей работы, непосредственно связанной с движением транспортных средств, установленных статьей 330 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.2. Электромонтер тяговой подстанции несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Электромонтер тяговой подстанции за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных  характеристик  профессии  "Электромонтер  тяговой
подстанции, 2 - 8-й  разряд"  (Единый  тарифно-квалификационный  справочник
работ и профессий рабочих. Выпуск 52. Разделы: "Железнодорожный транспорт";
"Морской и речной транспорт",  утвержденный  Приказом  Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18.02.2013 N 68н), ______________
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с  настоящей  инструкцией  подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.

1 Присвоение разрядов квалификации электромонтеру тяговой подстанции должно согласовываться с требованиями правил техники безопасности при эксплуатации соответствующих устройств, а именно: электромонтер тяговой подстанции 2-го разряда должен знать правила техники безопасности в объеме 2-й группы, 3-го разряда - в объеме 3-й группы, 4-го разряда - в объеме 4-й группы, 5 - 8-го разрядов - в объеме 5-й группы.


Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф
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