Инструкция электрослесаря строительного
Электрослесарь строительный

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Электрослесаря строительного              00.00.0000

1.1.  Электрослесарь  строительный  является  рабочим   и   подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу электрослесарем строительным 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Электрослесарь строительный 2-го разряда должен знать:
- виды основных материалов, применяемых при изготовлении и сборке электроконструкций;
- электрические схемы устанавливаемого электрооборудования;
- основные виды электроконструкций и деталей;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Электрослесарь строительный 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- сортамент черных и цветных металлов, стальных и пластмассовых труб, применяемый при изготовлении электроконструкций;
- основные марки проводов и кабелей напряжением до 1 кВ;
- электрические схемы изготавливаемых электроконструкций;
- основные свойства применяемых изоляционных материалов;
- устройство электрифицированного и пневматического инструмента, станков и механизмов и правила их применения;
- основные виды такелажных средств и правила пользования ими;
- основные правила комплектации материалов и оборудования;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Электрослесарь строительный 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- электрические схемы изготавливаемых конструкций;
- порядок работы на технологических линиях;
- правила чтения машиностроительных деталировочных и сборочных чертежей и эскизов;
- правила и способы маркировки изготавливаемых деталей и конструкций;
- правила комплектования материалов и оборудования;
- способы строповки и перемещения грузов;
- устройство механизированного такелажного оборудования и правила его применения;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Электрослесарь строительный 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- электрические схемы изготавливаемых, собираемых и устанавливаемых металлоконструкций и электрооборудования, способы их монтажа;
- способы обработки контактных поверхностей на электрооборудовании и шинах;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Электрослесарь строительный 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- электрические схемы монтируемых электроконструкций и электрооборудования;
- типы, конструкции и способы монтажа распределительных щитов, пультов, шкафов управления и защиты;
- правила и способы регулирования монтируемого электрооборудования;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Электрослесарь строительный более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электрослесарями строительными более низкого разряда.
1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электрослесарь строительный:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы электрослесарь строительный:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) электрослесарь строительный:
2.3.1. 2-го разряда:
1) изготавливает мелкие детали для крепления:
- проводок;
- сетей заземления;
- установки электрооборудования;
2) устанавливает мелкие детали на конструкции;
3) изготавливает изоляционные перегородки, не требующие точных размеров;
4) осуществляет распаковку устанавливаемого оборудования, барабанов с кабелем и проводами;
5) обрабатывает места сварки вручную;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) осуществляет резку, рубку и правку заготовок из круглой, полосовой и угловой стали с применением ручного инструмента и приспособлений;
2) производит сверление и вырубку отверстий в деталях электроконструкций;
3) изготавливает электроконструкции, состоящие из двух-трех деталей;
4) осуществляет резку металлических и пластмассовых труб вручную;
5) обрабатывает места сварки механизированным способом;
6) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) осуществляет правку, разметку и резку листовой и профильной стали, труб, шин на станках;
2) выполняет раззенковку, нарезку резьбы на концах труб, изготовление раструбов;
3) осуществляет изгибание листовой, профильной стали, труб, шин всеми способами с выдержкой заданного радиуса кривизны;
4) изготавливает и осуществляет сборку конструкций для троллеев, освещаемых знаков и указателей и осуществляет крепление кабелей, кронштейнов под осветительную арматуру, освещаемых знаков и светофоров, конструкций для установки одиночных аппаратов, защитных кожухов, сетчатых ограждений, ограждений для производства работ на автомобильных дорогах и т.п.;
5) обрабатывает изоляционные материалы;
6) осуществляет установку на конструкциях изоляторов, предохранителей на напряжение более 1 кВ, рубильников, сигнальных ламп и т.п.;
7) выполняет правку круглых и полосовых шин;
8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) осуществляет разметку деталей конструкций по образцам и чертежам;
2) выполняет изготовление:
- шаблонов;
- каркасов;
- панелей;
- щитов;
- пультов;
- шкафов;
- светофоров и электрических конструкций;
3) выполняет сборку труб в блоки и пакеты;
4) изготавливает, осуществляет сборку в блоки магистральных сборных и ответвительных шин сечением до 800 мм2;
5) изготавливает накладки, прокладки к шинам и контактным выводам электрооборудования;
6) выполняет обработку контактных поверхностей на электрооборудовании и шинах;
7) устанавливает разъединители и приводы к ним;
8) выполняет установку высоковольтного электрооборудования, приборов и аппаратов измерения, пульта управления и защиты на конструкциях;
9) осуществляет сборку деталей и узлов сложных электроконструкций под сварку;
10) осуществляет сборку в блоки люминесцентных светильников до 4 ламп, светофоров;
11) осуществляет сборку металлоконструкций для монтажа светофоров;
12) изготавливает и осуществляет сборку опор под указатели направления движения автотранспорта;
13) осуществляет сборку в блоки кабельных конструкций, коробов и лотков;
14) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) осуществляет разметку деталей при изготовлении сложных электроконструкций по чертежам;
2) изготавливает разметочные и монтажные шаблоны;
3) изготавливает и производит монтаж низковольтных и высоковольтных комплектных распределительных устройств и сборку их в блоки;
4) выполняет регулирование электрооборудования;
5) изготавливает, осуществляет сборку в блоки магистральных сборных и ответвительных шин сечением более 800 мм2, изделий для монтажа конструкций для светофоров;
6) осуществляет сборку в блоки люминесцентных светильников свыше 4 ламп, светофоров с дополнительными секциями;
7) осуществляет сборку шкафов, щитов и станций управления в блоки;
8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) электрослесарь строительный:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей электрослесарь строительный обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Электрослесарь строительный привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Электрослесарь строительный несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Электрослесарь строительный за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.   Настоящая    инструкция   разработана    на    основе   Тарифно-
квалификационных характеристик профессии "Электрослесарь  строительный, 2 -
6-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник работ  и  профессий
рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и  ремонтно-строительные
работы", утвержденный Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N  243),
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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