Инструкция изолировщика на гидроизоляции
Изолировщик на гидроизоляции

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Изолировщика на гидроизоляции              00.00.0000

1.1.  Изолировщик  на  гидроизоляции  является  рабочим  и  подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу изолировщиком на гидроизоляции 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Изолировщик на гидроизоляции 2-го разряда должен знать:
- номенклатуру и классификацию основных изоляционных материалов, их назначение;
- способы подготовки поверхностей и материалов для гидроизоляции;
- способы транспортировки горячих изоляционных материалов;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Изолировщик на гидроизоляции 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- основные свойства изоляционных материалов;
- способы приготовления битумных мастик и грунтовок;
- способы выполнения гидроизоляции плоских поверхностей сверху;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Изолировщик на гидроизоляции 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- основные свойства гидроизоляционных покровов;
- способы нанесения битумной мастики и наклейки рулонных материалов на вертикальные поверхности;
- требования, предъявляемые к качеству изоляционных материалов и покрытий;
- способы изоляции шпонок и деформационных швов в гидротехнических сооружениях;
- способы нанесения штукатурной, литой, окрасочной и оклеечной изоляции;
- способы изоляции подземных металлических сооружений, трубопроводов и резервуаров из углеродистых и низколегированных сталей;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Изолировщик на гидроизоляции 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- способы выполнения гидроизоляции поверхностей со сложной конфигурацией;
- технические условия на производство и приемку гидроизоляционных работ;
- способы устройства многослойных уплотнений в гидроизоляционных шпонках;
- способы выполнения сложных работ по гидроизоляции гидротехнических сооружений;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Изолировщик на гидроизоляции 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- способы выполнения гидроизоляции поверхностей со сложной конфигурацией;
- технические условия на производство и приемку гидроизоляционных работ;
- способы устройства многослойных уплотнений в гидроизоляционных шпонках;
- способы выполнения сложных работ по гидроизоляции гидротехнических сооружений;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Изолировщик на гидроизоляции более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить изолировщиками на гидроизоляции более низкого разряда.
1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) изолировщик на гидроизоляции:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы изолировщик на гидроизоляции:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) изолировщик на гидроизоляции:
2.3.1. 2-го разряда:
1) выполняет подсобные работы при гидроизоляции конструкций и сооружений;
2) очищает поверхности от пыли и грязи;
3) выполняет подноску материалов;
4) осуществляет уборку мусора;
5) выполняет перемотку и нарезку рулонных материалов и очистку их от слоя талька;
6) производит насечку изолируемых поверхностей вручную;
7) осуществляет грунтовку поверхностей битумной пастой;
8) выполняет устройство песчаной подушки для защиты гидроизоляции в надземных сооружениях;
9) осуществляет покрытие тяжелой нефтью откосов и дна котлованов;
10) выполняет разборку изоляции;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) выполняет работы по гидроизоляции конструкций и сооружений;
2) осуществляет покрытие холодными мастиками наружных бетонных поверхностей;
3) выполняет приготовление битумных мастик, литого асфальтового раствора, толевого лака, идитолового клея и грунтовок;
4) производит гидроизоляцию простых плоских кровель;
5) укладывает асфальтовые смеси на горизонтальные поверхности;
6) осуществляет защиту гидроизоляции цементной стяжкой;
7) производит изоляцию перекрытий литым пенобетоном;
8) выполняет наклейку на горизонтальные поверхности битумных плит;
9) производит герметизацию стыков специальными герметиками с нанесением их кистью или шпателем;
10) приготавливает тиоколовые герметики и простые акриловые и эпоксидные составы;
11) выполняет пропитку изоляционных материалов горячим битумом или бензино-битумным раствором;
12) производит насечку изолируемых поверхностей механизированным инструментом;
13) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) выполняет работы по гидроизоляции конструкций и сооружений;
2) осуществляет гидроизоляцию:
- подземных металлических сооружений;
- вертикальных поверхностей матами, рулонными материалами и битумными мастиками;
3) осуществляет штукатурную гидроизоляцию из холодных и горячих асфальтовых смесей;
4) выполняет устройство литой, оклеечной и окрасочной гидроизоляции;
5) заполняет деформационные швы в бетонных гидротехнических сооружениях холодными мастиками;
6) выполняет заливку гидроизоляционных шпонок;
7) осуществляет гидроизоляцию плоских поверхностей снизу;
8) производит защиту гидроизоляции на вертикальных поверхностях железобетонными плитами или деревянной опалубкой;
9) осуществляет гидроизоляцию простых наклонных кровель;
10) выполняет герметизацию стыков специальными герметиками с помощью пневматического инструмента;
11) выполняет устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки со сваркой полотнищ;
12) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) выполняет работы по гидроизоляции конструкций и сооружений;
2) осуществляет изоляцию:
- поверхности гидротехнических сооружений, подвергающихся воздействию волн, льда, плавающих предметов и т.п.;
- внешней поверхности опускных колодцев и кессонов при химической агрессивности среды;
- проезжей части мостов;
3) осуществляет гидроизоляцию сложных кровель;
4) выполняет устройство:
- гидроизоляционных покрытий из крупных блоков и оболочек;
- шпонок из резины и хлоропренового каучука в температурных швах;
5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) осуществляет работы по гидроизоляции конструкций и сооружений;
2) выполняет устройство:
- гидроизоляционного покрова в местах сопряжений гидроизоляции с закладными частями и деформационными швами;
- асфальтовых шпонок деформационных швов бетонных массивов гидротехнических сооружений, возводимых на сжимаемых основаниях;
- розеток из рулонных гидроизоляционных материалов для пропуска через изоляционные покрытия анкеров и трубопроводов;
3) осуществляет установку в гидроизоляционных шпонках и деформационных швах металлических диафрагм из нержавеющей стали;
4) выполняет устройство многослойных уплотнений в шпонках;
5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) изолировщик на гидроизоляции:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей изолировщик на гидроизоляции обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Изолировщик на гидроизоляции привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Изолировщик на гидроизоляции несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Изолировщик на гидроизоляции за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.   Настоящая    инструкция    разработана    на   основе   Тарифно-
квалификационных характеристик профессии "Изолировщик  на  гидроизоляции, 2
- 6-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и  ремонтно-строительные
работы", утвержденный Постановлением Минтруда России от  06.04.2007 N 243),
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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