Инструкция каменщика
Каменщик

------------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
---------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                   N 000
----------  ---------------------
(подпись)   (инициалы, фамилия)
Каменщика                  00.00.0000

1.1.  Каменщик   является   рабочим   и   подчиняется   непосредственно
_____________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу каменщиком 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Каменщик 2-го разряда должен знать:
- основные виды стеновых материалов;
- способы приготовления растворов;
- способы пробивки гнезд и отверстий в кладке;
- правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов;
- виды стропов и захватных приспособлений;
- основные виды такелажной оснастки;
- правила перемещения и складирования грузов малой массы;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Каменщик 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- основные свойства стеновых материалов и растворов, а также гидроизоляционных материалов, применяемых для изоляции фундаментов и стен;
- приемы кладки стен и перевязки швов;
- правила и способы каменной кладки в зимних условиях методом замораживания, искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками;
- способы расстилания растворов на стене, раскладки кирпича и забутки;
- правила работы пневматическим и электрифицированным инструментом;
- основные виды деталей и сборных конструкций, применяемых при возведении каменных зданий и сооружений;
- требования, предъявляемые к качеству кирпичной кладки и монтируемых сборных железобетонных конструкций;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Каменщик 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- способы кладки стен из кирпича и мелких блоков;
- способы кладки стен с одновременной облицовкой;
- способы кладки стен облегченных конструкций;
- способы кладки из стеклоблоков;
- способы монтажа сборных элементов и деталей средней массы;
- способы строповки и крепления монтируемых элементов;
- способы армирования кирпичных стен и перегородок;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Каменщик 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- способы кладки стен под штукатурку и с расшивкой швов;
- способы кладки стен с одновременной облицовкой;
- способы кладки труб, лотков и оголовков;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Каменщик 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- способы кладки каменных конструкций, их возведения и раскружаливания;
- способы раскрепления кладки при усилении стен зданий и сооружений;
- способы устройства металлической гидроизоляции фундаментов, стен и перекрытий, конструкций перемычек и сводов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Каменщик более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить каменщиками более низкого разряда.
1.9 ____________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) каменщик:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы каменщик:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) каменщик:
2.3.1. 2-го разряда:
1) выполняет каменные работы при кладке и ремонте каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений;
2) осуществляет кладку кирпичных столбиков под половые лаги;
3) приготавливает растворы вручную;
4) очищает кирпичи от раствора;
5) пробивает гнезда, борозды и отверстия в кирпичной и бутовой кладке вручную;
6) разбирает вручную бутовые фундаменты, кирпичную кладку стен и столбов;
7) засыпает каналы или коробки порошкообразными материалами или минеральной ватой;
8) осуществляет зацепку поддонов, контейнеров, железобетонных изделий и других грузов малой массы инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки и т.п.;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) выполняет каменные работы при кладке и ремонте каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений;
2) осуществляет кладку стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки;
3) заполняет каркасные стены;
4) выполняет устройство:
- фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив;
- цементной стяжки;
- горизонтальной гидроизоляции фундамента рулонными материалами;
5) заделывает кирпичом и бетоном борозды, гнезда и отверстия;
6) осуществляет пробивку проемов в кирпичных и бутовых стенах с помощью механизированного инструмента;
7) разбирает кладки мостовых опор с помощью механизированного инструмента;
8) пробивает гнезда, борозды и отверстия механизированным инструментом;
9) осуществляет монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек над оконными и дверными проемами и нишами;
10) расстилает подогретый раствор на горизонтальные поверхности возводимых стен при кладке методом замораживания;
11) осуществляет кладку забутки кирпичных стен;
12) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) выполняет следующие каменные работы при кладке и ремонте каменных конструкций зданий и промышленных сооружений:
- кладку стен средней сложности из кирпича и мелких блоков под штукатурку или с расшивкой швов по ходу кладки;
- кладку простых стен с одновременной облицовкой;
- кладку простых стен облегченных конструкций;
- монтаж в каменных зданиях железобетонных балок, плит перекрытий и покрытий, перегородок, лестничных маршей, площадок, балконных плит, ступеней;
- установку оконных и дверных балконных коробок и блоков, подоконных досок и плит;
- устройство перегородок из кирпича, а также из гипсолитовых и других плит;
- расшивку швов ранее выложенной кладки;
- конопатку и заливку швов в сборных железобетонных конструкциях перекрытий и покрытий;
- укладку стальных элементов и деталей в кладку;
- кладку стен и фундаментов из бутового камня под лопатку;
- кладку колодцев постоянного сечения и коллекторов прямоугольного сечения;
- разборку кирпичных сводов всех видов;
- ремонт поверхностей кирпичных стен с выломкой негодных кирпичей и заделкой новым кирпичом с соблюдением перевозки швов со старой кладкой;
- ремонт и замену отдельных участков кирпичных и бутовых фундаментов при ремонте и реконструкции зданий;
- смену подоконных плит и отдельных ступеней лестниц;
- монтаж вентиляционных блоков;
- кладку конструкций из стеклоблоков;
- устройство в каменных зданиях заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита;
- монтаж асбестоцементных труб для мусоропровода;
- устройство, перестановку и разборку блочных, пакетных подмостей на пальцах и выдвижных штоках;
2) выполняет следующие каменные работы при кладке и ремонте каменных конструкций мостов и гидротехнических сооружений:
- кладку фундаментов и мостовых опор;
- кладку соединительных и щековых стенок опор;
- кладку прямолинейных надводных стенок и кордонных камней портовых сооружений;
- монтаж сборных бетонных и железобетонных элементов конструкций средней массы, применяемых при возведении каменных мостов и гидротехнических сооружений;
3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) выполняет следующие каменные работы при кладке и ремонте каменных конструкций зданий и промышленных сооружений:
- кладку под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки сложных стен;
- кладку колонн и отдельно стоящих труб прямоугольного сечения;
- кладку карнизов;
- фигурную теску кирпича;
- кладку стен с одновременной облицовкой;
- кладку стен облегченных конструкций;
- кладку клинчатых перемычек;
- кладку колодцев переменного сечения и коллекторов круглого и шатрового сечения;
- кладку стен колодцевых с утеплителем и жесткими связями;
- перекладку клинчатых перемычек с разборкой старой кладки;
- кладку с одновременной облицовкой декоративным цветным кирпичом по заданному рисунку;
2) выполняет следующие каменные работы при кладке и ремонте каменных конструкций мостов и гидротехнических сооружений:
- кладку из естественного камня надсводного строения прочных мостов;
- кладку из естественного камня труб, лотков и оголовков;
- кладку из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания;
3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) выполняет следующие каменные работы при кладке и ремонте каменных конструкций зданий и промышленных сооружений:
- кладку и реставрационный ремонт особо сложных каменных конструкций, сводов, арок и куполов (в том числе с одновременной облицовкой);
- кладку колонн и отдельно стоящих труб круглого и переменного сечения;
- кладку при усилении ранее возведенных стен и раскрепление новой кладки с ранее возведенной;
- кладку прижимных стенок устройства гидроизоляции и теплоизоляции;
2) выполняет следующие каменные работы при кладке и ремонте каменных конструкций мостов и гидротехнических сооружений:
- кладку из естественного тесаного камня ледорезов с подбором камня;
- укладку карнизных и подферменных камней мостовых опор;
- кладку подпятовых камней в арках и сводах каменных мостов;
- кладку сводов и арок;
3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) каменщик:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей каменщик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Каменщик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Каменщик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Каменщик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных характеристик профессии "Каменщик, 2 - 6-й разряд"
(Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий рабочих.
Выпуск  3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы",
утвержденный  Постановлением   Минтруда   России   от  06.04.2007  N  243),
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией  осуществляется при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления  работника  с  настоящей  инструкцией  подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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