Инструкция кессонщика-аппаратчика
Кессонщик-аппаратчик

------------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
---------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                   N 000
----------  ---------------------
(подпись)   (инициалы, фамилия)
Кессонщика-аппаратчика            00.00.0000

1.1.    Кессонщик-аппаратчик    является    рабочим    и    подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу кессонщиком-аппаратчиком 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Кессонщик-аппаратчик 4-го разряда должен знать:
- устройство прикамерков и центральной камеры шлюзового аппарата;
- правила обеспечения беспрепятственного входа и выхода людей из шлюзового аппарата;
- расположение и принцип действия предохранительных приспособлений, измерительных приборов;
- инструкцию по звуковой сигнализации;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Кессонщик-аппаратчик 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- устройство и правила обслуживания шлюзовых аппаратов различных систем;
- правила приема и выдачи из шлюзового аппарата бадей, инструмента, материалов и оборудования;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Кессонщик-аппаратчик 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- правила управления шлюзовым аппаратом;
- способы монтажа кессонного оборудования и производства кессонных работ;
- правила приема и выдачи через рабочую камеру шлюзовых аппаратов инструмента, материалов и шлюзового оборудования;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Кессонщик-аппаратчик более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить кессонщиками-аппаратчиками более низкого разряда.
1.7. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) кессонщик-аппаратчик:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы кессонщик-аппаратчик:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) кессонщик-аппаратчик:
2.3.1. 4-го разряда:
1) выполняет работы по обслуживанию шлюзовых аппаратов;
2) обеспечивает беспрепятственный вход и выход рабочих из шлюзовых аппаратов;
3) осуществляет приемку груженых и передачу порожних бадей и вагонеток, материалов, оборудования и инструмента в прикамерок;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 5-го разряда:
1) выполняет работы по монтажу, демонтажу и обслуживанию шлюзовых аппаратов различных систем;
2) осуществляет прием и выдачу из шлюзового аппарата бадей, инструмента, материалов и оборудования с открыванием и закрыванием дверей шлюзового аппарата;
3) производит монтаж и демонтаж шахтных труб;
4) выполняет демонтаж шлюзовых аппаратов;
5) осуществляет запасовку и распасовку полиспастов;
6) выполняет крепление блоков и вязку узлов стальных канатов;
7) наращивает и разбирает шахтные трубы;
8) устанавливает рельсовый путь в шлюзовых аппаратах;
9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 6-го разряда:
1) управляет подъемными механизмами шлюзовых аппаратов и выполняет монтажные и демонтажные работы;
2) осуществляет спуск и подъем бадей;
3) выполняет прием и выдачу через рабочую камеру инструмента, материалов и шлюзового оборудования;
4) регулирует давление сжатого воздуха при декелевке и раздекелевке шахтных труб;
5) устанавливает центральную камеру шлюзовых аппаратов с укладкой прокладок и соединением фланцев болтами;
6) устанавливает прикамерки и двери;
7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) кессонщик-аппаратчик:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей кессонщик-аппаратчик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Кессонщик-аппаратчик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Кессонщик-аппаратчик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Кессонщик-аппаратчик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных характеристик профессии "Кессонщик-аппаратчик, 4 -
6-й  разряд"  (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих.  Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные
работы",  утвержденный Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243),
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией  осуществляется при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления  работника  с  настоящей  инструкцией  подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_kessonshhika_apparatchika.htm
