Инструкция кислотоупорщика-гуммировщика
Кислотоупорщик-гуммировщик

------------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
---------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                   N 000
----------  ---------------------
(подпись)   (инициалы, фамилия)
Кислотоупорщика-гуммировщика         00.00.0000

1.1.  Кислотоупорщик-гуммировщик   является   рабочим   и   подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу кислотоупорщиком-гуммировщиком 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Кислотоупорщик-гуммировщик 2-го разряда должен знать:
- виды основных материалов, применяемых при гуммировании;
- способы подготовки металлической и деревянной поверхности под гуммирование;
- порядок загрузки вулканизационных котлов;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Кислотоупорщик-гуммировщик 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- устройство вулканизационных котлов и клеемешалок;
- рецептуру и способы приготовления резиновых клеев различной концентрации и самовулканизирующегося герметика;
- режим прогрева аппаратуры и деталей;
- способы дублирования каландрированной резины;
- способы гуммирования и обкладки полиизобутиленом и другими материалами прямолинейных и цилиндрических поверхностей;
- способы снятия старого гуммировочного слоя;
- марки резины и полиизобутилена;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Кислотоупорщик-гуммировщик 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- свойства резины, полиизобутилена, самовулканизирующегося герметика, хлоркаучука (нейритов) и требования к их качеству;
- способы обкладки конических и сферических поверхностей;
- способы оклейки поверхностей рулонными материалами;
- правила разметки и раскроя резины по готовым шаблонам;
- устройство шприц-машины;
- способы удаления вздутий;
- способы подготовки емкостей и деталей к открытой вулканизации;
- устройство поршневых монтажных пистолетов и правила пользования ими;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Кислотоупорщик-гуммировщик 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- способы гуммирования аппаратуры и оборудования;
- правила разметки и раскроя резины для обклейки фигурных поверхностей аппаратуры;
- требования, предъявляемые к качеству вулканизации и к обкладке поверхностей резиной;
- устройство вулканизационного котла и контрольно-измерительных приборов, применяемых при гуммировании;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Кислотоупорщик-гуммировщик 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- способы гуммирования всех видов поверхностей аппаратов и оборудования;
- способы вулканизации гуммированной аппаратуры и оборудования горячим воздухом;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Кислотоупорщик-гуммировщик более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить кислотоупорщиками-гуммировщиками более низкого разряда.
1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) кислотоупорщик-гуммировщик:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы кислотоупорщик-гуммировщик:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) кислотоупорщик-гуммировщик:
2.3.1. 2-го разряда:
1) выполняет очистку, обезжиривание и промывку поверхности бензином;
2) просеивает песок для пескоструйной очистки;
3) осуществляет набивку труб, фитингов и других деталей баритом или песком;
4) загружает и разгружает вулканизационные котлы;
5) выполняет очистку каландрированной резины, полиизобутилена и промазку их клеем;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) производит шероховку резины для гуммирования;
2) приготавливает раствор хлористого кальция.
3) выполняет приготовление клея для гуммировочных работ и самовулканизирующегося герметика;
4) снимает старый гуммировочный слой;
5) осуществляет промазку клеем металлических поверхностей;
6) подогревает аппаратуру и детали в вулканизационном котле по установленному режиму;
7) производит дублирование каландрированной резины;
8) выполняет прикатку резиновых и полиизобутиленовых листов к прямолинейным и цилиндрическим поверхностям;
9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) обкладывает резиной конические и сферические поверхности;
2) выполняет оклейку вертикальных и горизонтальных поверхностей сверху асбестом и полиизобутиленом;
3) производит раскрой резины и полиизобутиленовых листов по готовой выкройке или по шаблонам с обрезкой на конус;
4) изготавливает шпонки и викели на шприц-машине;
5) производит сварку швов полиизобутиленовых листов с прикаткой металлическими роликами;
6) выполняет прикатку резиновой и полиизобутиленовой обкладок роликами к поверхностям;
7) производит вулканизацию открытым способом;
8) выполняет нанесение на поверхность самовулканизирующегося герметика и хлоркаучука (нейритов);
9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) выполняет гуммирование аппаратуры и оборудования:
- мешалок;
- нутч-фильтров;
- разъемных чашек для аппаратов;
- мембранных вентилей и т.п.;
2) выполняет гуммирование труб с помощью викелей;
3) обкладывает аппаратуру вулканизированной резиной;
4) осуществляет оклейку фигурных поверхностей аппаратуры резиной;
5) изготавливает шаблоны и выкройки для нарезки заготовок из резины и полиизобутилена;
6) производит вулканизацию закрытым способом в котлах под давлением;
7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1)выполняет гуммирование всех видов поверхностей аппаратов и оборудования:
- башен;
- вакуум-фильтров непрерывного действия;
- центробежных насосов;
- вентиляторов и т.п.;
2) производит вулканизацию гуммированной аппаратуры и оборудования горячим воздухом;
3) осуществляет проверку качества гуммировочных работ;
4) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) кислотоупорщик-гуммировщик:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей кислотоупорщик-гуммировщик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Кислотоупорщик-гуммировщик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Кислотоупорщик-гуммировщик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Кислотоупорщик-гуммировщик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных               характеристик              профессии
"Кислотоупорщик-гуммировщик, 2         -         6-й разряд"        (Единый
тарифно-квалификационный  справочник  работ  и профессий рабочих. Выпуск 3.
Раздел    "Строительные,   монтажные   и   ремонтно-строительные   работы",
утвержденный   Постановлением   Минтруда   России  от  06.04.2007  N  243),
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией  осуществляется при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления  работника  с  настоящей  инструкцией  подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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