Инструкция кислотоупорщика-винипластчика
Кислотоупорщик-винипластчик

------------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
---------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                   N 000
----------  ---------------------
(подпись)   (инициалы, фамилия)
Кислотоупорщика-винипластчика         00.00.0000

1.1.  Кислотоупорщик-винипластчик   является   рабочим   и   подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу кислотоупорщиком-винипластчиком 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Кислотоупорщик-винипластчик 3-го разряда должен знать:
- виды и основные свойства полуфабрикатов конструкционных пластмасс;
- устройство сварочной горелки;
- способы сварки конструкционных пластмасс;
- способы термической обработки листов и труб из конструкционных пластмасс;
- способы обкладки аппаратов и оборудования винипластом, асбовинилом, фаолитом, полиэтиленом;
- устройство дисковых и ленточных пил;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Кислотоупорщик-винипластчик 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 настоящей инструкции;
- приемы сборки частей и деталей изделий из конструкционных пластмасс;
- типы разъемных соединений винипластовых труб;
- способы раскроя конических, цилиндрических деталей и аппаратуры;
- способы штамповки и прессовки деталей из конструкционных пластмасс;
- способы упрочнения конструкционных пластмасс;
- устройство полимеризационных камер и режимы полимеризации обкладочных полимерных материалов после упрочнения;
- способы обкладки поверхностей деталей и аппаратуры винипластом, асбовинилом, фаолитом и полихлорвиниловым пластикатом;
- способы сварки пластиката на месте укладки;
- устройство поршневых монтажных пистолетов и правила пользования ими;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Кислотоупорщик-винипластчик 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- порядок комплектования сложных аппаратов деталями и узлами из конструкционных пластмасс;
- способы обкладки поверхностей винипластом, полихлорвиниловым пластикатом, полиэтиленом, фаолитом и асбовинилом;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Кислотоупорщик-винипластчик 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- способы разметки, раскроя и сборки изделий и деталей из конструкционных пластмасс;
- температурные режимы обработки, формовки, штамповки и прессования изделий из конструкционных пластмасс;
- методы контроля качества сварных изделий и обкладок с помощью детектора;
- способы обкладки поверхностей винипластом, асбовинилом, фаолитом и пластикатом;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Кислотоупорщик-винипластчик более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить кислотоупорщиками-винипластчиками более низкого разряда.
1.8. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) кислотоупорщик-винипластчик:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы кислотоупорщик-винипластчик:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) кислотоупорщик-винипластчик:
2.3.1. 3-го разряда:
1) выполняет кислотоупорные работы с применением винипласта, полихлорвинила, полиэтилена и других конструкционных пластмасс;
2) производит разметку и резку конструкционных пластмасс для изготовления деталей и изделий вручную и на дисковых или ленточных пилах по шаблону;
3) осуществляет сгибание листов и труб из конструкционных пластмасс;
4) выполняет нагрев винипластовых труб;
5) осуществляет сварку листов из конструкционных пластмасс внахлестку и встык прямым, У- и Х-образными швами, валиком и угловым швом в вертикальном и горизонтальном положениях;
6) выполняет снятие фасок;
7) изготавливает и собирает детали и изделия;
8) обкладывает простые аппараты и оборудование винипластом, асбовинилом, фаолитом, полиэтиленом;
9) производит термическую обработку листов и труб из кондиционных пластмасс в нагревательном шкафу;
10) осуществляет укладку пластиката на полы, лестничные площадки;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 4-го разряда:
1) выполняет разметку и раскройку деталей различной конфигурации;
2) производит сварку винипласта с пластикатом;
3) осуществляет упрочнение поверхностей деталей и аппаратуры конструкционными обкладочными полимерными материалами;
4) выполняет подгонку и сборку мастей и деталей изделий из конструкционных пластмасс;
5) осуществляет обкладку винипластом, асбовинилом, фаолитом и полихлорвиниловым пластикатом поверхностей;
6) производит сварку во всех положениях изделий из конструкционных пластмасс;
7) выполняет штамповку изделий и деталей из конструкционных пластмасс;
8) устанавливает разъемные соединения винипластовых труб;
9) устанавливает винипластовые вкладыши в каркас;
10) изготавливает и собирает из сырого фаолита фасонные части трубопроводов;
11) осуществляет упрочнение обкладочных полимерных материалов методом полимеризации по заданному режиму;
12) производит сварку пластиката ручной горелкой на месте укладки, крепление к стене отбортовки пластиката;
13) выполняет укладку на лестничные марши;
14) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 5-го разряда:
1) осуществляет разметку и раскрой изделий и деталей из конструкционных пластмасс для различного оборудования и аппаратуры;
2) комплектует узлами и деталями из конструкционных пластмасс сложные аппараты и оборудование типа вакуум-фильтров;
3) выполняет подгонку и установку винипластовых вкладышей на место;
4) осуществляет запрессовку и отбортовку винипластовых труб на металлические фланцы;
5) изготавливает винипластовые фитинги;
6) производит сварку во всех положениях изделий из конструкционных пластмасс;
7) приваривает штуцеры и люки;
8) изготавливает из винипласта отдельные узлы центробежных насосов, вентилей и запорных кранов (без токарно-фрезерных работ);
9) обкладывает поверхности оборудования и аппаратуры различной конфигурации винипластом, асбовинилом, фаолитом или полихлорвиниловым пластикатом;
10) изготавливает шаблоны;
11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 6-го разряда:
1) осуществляет разметку, раскрой и изготовление изделий и деталей;
2) выполняет формовку, штамповку и прессование изделий из конструкционных пластмасс;
3) изготавливает лекала и шаблоны различной конфигурации;
4) осуществляет обкладку поверхностей пластикатом, винипластом, асбовинилом и фаолитом;
5) выполняет сборку из винипласта:
- вакуум-насосов;
- вентилей;
- вентиляторов;
- ванн для раствора к прядильным машинам искусственного волокна;
- обессоливающих установок;
6) осуществляет проверку качества выполненных работ;
7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) кислотоупорщик-винипластчик:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей кислотоупорщик-винипластчик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Кислотоупорщик-винипластчик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Кислотоупорщик-винипластчик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Кислотоупорщик-винипластчик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных               характеристик              профессии
"Кислотоупорщик-винипластчик, 3         -         6-й разряд"       (Единый
тарифно-квалификационный  справочник  работ  и профессий рабочих. Выпуск 3.
Раздел    "Строительные,   монтажные   и   ремонтно-строительные   работы",
утвержденный   Постановлением   Минтруда   России  от  06.04.2007  N  243),
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией  осуществляется при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления  работника  с  настоящей  инструкцией  подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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