Инструкция копровщика
Копровщик

------------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
---------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                   N 000
----------  ---------------------
(подпись)   (инициалы, фамилия)
Копровщика                  00.00.0000

1.1.  Копровщик  является   рабочим   и   подчиняется   непосредственно
__________________________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу копровщиком 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Копровщик 2-го разряда должен знать:
- основные виды такелажной оснастки и грузозахватных приспособлений;
- правила сигнализации при производстве свайных работ;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Копровщик 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- основные виды и способы погружения свай и оболочек;
- устройство лебедок, талей, домкратов и других такелажных приспособлений;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Копровщик 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- устройство, способы сборки и разборки неуниверсальных копров и оснащение их свободно падающими молотами;
- способы транспортировки, подъема, установки и закрепления всех видов свай и оболочек в стрелах копра и направляющих;
- способы закрепления свай и шпунта при их выдергивании;
- способы транспортировки винтовых свай краном;
- требования, предъявляемые к качеству свай и оболочек;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Копровщик 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- устройство, способы сборки и разборки универсальных копров;
- способы установки на краны навесного копрового оборудования;
- способы оснащения копров и кранов паровыми, пневматическими и дизельными молотами и вибропогружателями;
- способы подмыва свай и оболочек при их погружении;
- способы устройства буровых и набивных свай;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Копровщик 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- способы и правила погружения оболочек, наклонных и винтовых свай;
- правила разбивки свайных оснований и шпунтовых линий по выставленным обноскам или створам;
- способы проверки наклона стрел копра при забивке наклонных свай;
- способы сборки, оснащения и разборки кабестанов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Копровщик более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить копровщиками более низкого разряда.
1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) копровщик:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы копровщик:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) копровщик:
2.3.1. 2-го разряда:
1) выполняет планировку площадок для складирования свай, деталей копров и других материалов;
2) осуществляет перемещение свай и деталей копров;
3) производит строповку конструкций инвентарными стропами за монтажные петли;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) производит строповку, подтягивание и расстроповку свай и оболочек диаметром до 0,6 м;
2) производит строповку вибропогружателей;
3) осуществляет крепление вибропогружателя к переходнику или к оболочке и отсоединение его;
4) устанавливает и снимает хомуты и наголовники;
5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) осуществляет сборку, оснащение и разборку неуниверсальных копров со свободно падающим молотом;
2) выполняет забивку свай и шпунта неуниверсальным сухопутным или плавучим копром со свободно падающим молотом;
3) производит строповку и расстроповку оболочек диаметром более 0,6 м;
4) соединяет болтами стыки оболочек;
5) производит заводку свай в наголовник вибратора;
6) выполняет передвижку и закрепление копров;
7) выполняет перемещение винтовых свай с помощью крана;
8) выдергивает сваи и шпунты с помощью талей и лебедок;
9) осуществляет насадку металлических наконечников на заостренные концы свай;
10) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) устанавливает и выверяет положения винтовых вертикальных и наклонных свай;
2) выполняет перестановку и выверку шаблонов при сооружении ячеистых перемычек;
3) осуществляет вертикальное погружение железобетонных свай копрами с паровыми, пневматическими и дизельными молотами и вибропогружателями без подмыва и с подмывом;
4) устанавливает и снимает вибропогружатели;
5) выполняет сборку и разборку универсальных копров;
6) устанавливает на краны навесное копровое оборудование;
7) выполняет оснащение копров и кранов паровыми, пневматическими и дизельными молотами и вибропогружателями;
8) осуществляет выдергивание свай и шпунта с помощью молотов двойного действия и вибропогружателями;
9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) выполняет разбивку мест свайных оснований и шпунтовых линий по готовым створам;
2) осуществляет погружение:
- винтовых свай с помощью кабестана;
- оболочек вибропогружателями;
3) собирает и разбирает кабестаны;
4) осуществляет погружение наклонных свай;
5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) копровщик:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей копровщик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Копровщик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Копровщик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Копровщик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных    характеристик    профессии    "Копровщик, 2   -
6-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник  работ  и профессий
рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и  ремонтно-строительные
работы", утвержденный Постановлением Минтруда России от  06.04.2007 N 243),
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией  осуществляется при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления  работника  с  настоящей  инструкцией  подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_koprovshhika.htm
