Инструкция маляра строительного
Маляр строительный

------------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
--------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                   N 000
---------  ---------------------
(подпись)   (инициалы, фамилия)
Маляра строительного              00.00.0000

1.1.  Маляр строительный является рабочим и подчиняется непосредственно
_________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу маляром строительным 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Маляр строительный 2-го разряда должен знать:
- виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ;
- способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;
- назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Маляр строительный 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания;
- свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных и обойных работ;
- способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;
- устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпатлевочных составов;
- способы варки клея и раскроя обоев;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Маляр строительный 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ, к качеству окрашенных и оклеенных поверхностей;
- способы приготовления окрасочных составов;
- устройство и правила эксплуатации обслуживаемых машин, механизмов и механизированного инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления);
- устройство и принцип действия обоерезальных машин;
- устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Маляр строительный 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие;
- устройство и правила эксплуатации окрашивающих агрегатов высокого давления;
- способы копирования и вырезания трафаретов;
- способы подбора окрасочных составов;
- способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Маляр строительный 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- виды росписей и шрифтов;
- способы подбора и составления трафаретов;
- способы и приемы росписи поверхностей;
- правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Маляр строительный более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить малярами строительными более низкого разряда.
1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) маляр строительный:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы маляр строительный:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) маляр строительный:
2.3.1. 2-го разряда:
1) выполняет простейшие работы при окрашивании, оклеивании и ремонте поверхностей;
2) производит очистку поверхностей металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора;
3) выполняет сглаживание поверхностей лещадью, пемзой;
4) осуществляет проолифливание поверхностей кистью и валиком;
5) подмазывает отдельные места поверхности;
6) производит протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором с приготовлением раствора;
7) выполняет соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин;
8) осуществляет предохранение поверхностей от набрызгов краски;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) выполняет простые работы по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей;
2) осуществляет вырезку сучьев и засмолов с расшивкой трещин;
3) приготавливает и перетирает шпатлевочные составы;
4) выполняет шпатлевание поверхностей вручную;
5) разравнивает шпатлевочный состав, нанесенный механизированным способом;
6) выполняет грунтование поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом;
7) шлифует огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности;
8) производит покрытие поверхностей лаками на основе битумов вручную;
9) обрезает кромки обоев вручную;
10) наносит клеевой состав на поверхности;
11) оклеивает стены бумагой;
12) производит варку клея;
13) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) выполняет работы средней сложности при окрашивании, оклеивании и ремонте поверхностей;
2) выполняет шпатлевание, проолифливание и грунтование поверхностей механизированным инструментом;
3) производит окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом;
4) осуществляет вытягивание филенок без подтушевывания;
5) окрашивает по трафарету в один тон;
6) приготавливает грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по заданной рецептуре;
7) оклеивает поверхности стен обоями простыми и средней плотности или тканями;
8) выполняет смену обоев, наклеенных внахлестку;
9) окрашивает рамы масляной краской;
10) удаляет пятна на оклеенных поверхностях;
11) обрезает кромки обоев на обоерезальной машине;
12) производит пакетный раскрой обоев на станке;
13) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) выполняет сложные работы при окрашивании, оклеивании и ремонте поверхностей;
2) окрашивает поверхности механизированным инструментом и агрегатами высокого давления;
3) выполняет торцевание и флейцевание поверхностей;
4) производит вытягивание филенок с подтушевкой;
5) окрашивает по трафарету в два и более тона;
6) выполняет декоративное покрытие:
- поверхностей в один или несколько тонов;
- поверхностей под дерево и камень;
7) выполняет отделку поверхностей стен по эскизам клеевыми составами в два - четыре тона;
8) производит копирование и вырезание трафаретов любой сложности;
9) приготавливает окрасочный состав необходимого тона при количестве пигментов не более четырех;
10) оклеивает стены высококачественными обоями, дерматином, древесными обоями и т.п.;
11) оклеивает потолки обоями;
12) производит смену обоев, наклеенных впритык;
13) выполняет отделку поверхностей набрызгом, цветными декоративными крошками;
14) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) выполняет особо сложные работы при окрашивании, художественной (альфрейной) отделке и ремонте поверхностей;
2) осуществляет рельефное и фактурное окрашивание;
3) выполняет аэрографическую отделку поверхностей;
4) производит орнаментальную роспись в несколько тонов;
5) производит объемную роспись;
6) производит роспись по рисункам и эскизам, от руки по припороху;
7) составляет тональную гамму особо сложных окрасочных составов по образцам;
8) осуществляет декоративное лакирование;
9) производит бронзирование, золочение и серебрение поверхностей;
10) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) маляр строительный:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей маляр строительный обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Маляр строительный привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Маляр строительный несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Маляр строительный за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных характеристик  профессии  "Маляр строительный, 2 -
6-й  разряд"  (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих.  Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные
работы",  утвержденный Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243),
___________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2.   Ознакомление   работника  с настоящей инструкцией осуществляется
при приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт  ознакомления   работника  с  настоящей инструкцией подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой
___________________________________________________________________________
частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями);
___________________________________________________________________________
в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя;
__________________________________________________________________________.
иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_malyara_stroitelnogo.htm
