Инструкция машиниста экскаватора
Машинист экскаватора

------------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
--------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                   N 000
---------  ---------------------
(подпись)   (инициалы, фамилия)
Машиниста экскаватора              00.00.0000

1.1.    Машинист    экскаватора    является   рабочим   и   подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу машинистом экскаватора 7-го и 8-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Машинист экскаватора должен знать:
- устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов;
- принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования;
- правила монтажа и демонтажа навесного оборудования экскаваторов;
- причины возникновения неисправностей и способы их устранения;
- правила разработки грунтов различных категорий при различной глубине забоя;
- правила разработки грунтов с соблюдением заданных профилей и отметок;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- правила дорожного движения;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Машинист экскаватора более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить машинистами экскаватора более низкого разряда.
1.5. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) машинист экскаватора:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы машинист экскаватора:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) машинист экскаватора:
2.3.1. 4-го разряда:
1) выполняет работы одноковшовыми экскаваторами с ковшом емкостью до 0,15 м3;
2) производит разработку грунтов при устройстве:
- выемок;
- насыпей;
- резервов;
- кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных дорог;
- оросительных и судоходных каналов;
- плотин;
- оградительных земляных дамб;
3) осуществляет разработку котлованов под здания и сооружения, при возведении опор линий электропередачи и контактной сети;
4) выполняет рытье траншей для подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и забан-кетных канав и других аналогичных сооружений;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 5-го разряда:
1) выполняет работы:
- одноковшовыми экскаваторами с ковшом емкостью свыше 0,15 м3 до 0,4 м3;
- роторными экскаваторами (канавокопателями и траншейными) производительностью до 1000 м3/ч;
2) производит работы, указанные в подпунктах 2 - 4 пункта 2.3.1 настоящей инструкции;
3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 6-го разряда:
1) выполняет работы:
- одноковшовыми экскаваторами с ковшом емкостью свыше 0,4 м3 до 1,25 м3;
- роторными экскаваторами (канавокопателями и траншейными) производительностью свыше 1000 м3/ч до 2500 м3/ч;
2) производит работы, указанные в подпунктах 2 - 4 пункта 2.3.1 настоящей инструкции;
3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 7-го разряда:
1) выполняет работы:
- одноковшовыми экскаваторами с ковшом емкостью свыше 1,25 м3 до 4 м3;
- роторными экскаваторами производительностью свыше 2500 м3/ч до 4500 м3/ч;
2) производит работы, указанные в подпунктах 2 - 4 пункта 2.3.1 настоящей инструкции;
3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 8-го разряда:
1) выполняет работы:
- одноковшовыми экскаваторами с ковшом емкостью свыше 4 м3 до 9 м3;
- роторными экскаваторами производительностью свыше 4500 м3/ч;
2) производит работы, указанные в подпунктах 2 - 4 пункта 2.3.1 настоящей инструкции;
3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) машинист экскаватора:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей машинист экскаватора обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Машинист экскаватора привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Машинист экскаватора несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Машинист экскаватора за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных характеристик профессии "Машинист экскаватора, 4 -
8-й  разряд"  (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих.  Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные
работы", утвержденный  Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243),
___________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2.   Ознакомление   работника  с настоящей инструкцией осуществляется
при приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт  ознакомления   работника  с  настоящей инструкцией подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой
___________________________________________________________________________
частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями);
___________________________________________________________________________
в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя;
__________________________________________________________________________.
иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_mashinista_ekskavatora.htm
