Инструкция машиниста помповой (донкермана)
Машинист помповой (донкерман)

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Машиниста помповой (донкермана)            00.00.0000

1.1. Машинист     помповой      (донкерман)    является     рабочим   и
подчиняется непосредственно ______________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу машинистом помповым (донкерманом):
- 5-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее допуск к выполнению работ по техническому обслуживанию оборудования помповой (донкермана) на судах с главным двигателем мощностью от 300 до 550 кВт;
- 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее допуск к выполнению работ по техническому обслуживанию оборудования помповой (донкермана) на судах с главным двигателем мощностью свыше 550 кВт.
1.3. Машинист помповой (донкерман) должен знать:
- устройство судна;
- устройство и расположение технических средств своего заведования;
- правила технической эксплуатации судовых технических средств своего заведования;
- правила оказания первой доврачебной помощи;
- правила пользования средствами тушения пожара;
- правила пользования индивидуальными и коллективными спасательными средствами, места их размещения;
- порядок и правила оказания помощи терпящим бедствие на воде;
- сигналы бедствия;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;
- внутренний распорядок на судне;
- правила охраны труда и пожарной безопасности на судах;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Машинист помповой (донкерман) более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить машинистами помповыми (донкерманами) более низкого разряда.
1.5. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (вахты) машинист помповой (донкерман):
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает вахту;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы машинист помповой (донкерман):
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) не оставляет самовольно свое рабочее место;
3) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
4) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
5) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
6) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
7) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    8) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (вахты) машинист помповой (донкерман):
1) осуществляет техническое обслуживание:
- грузовых и зачистных насосов и трубопроводов;
- балластной системы с насосами;
- механической части системы замера груза;
- системы газоотвода, трубопроводов и арматуры;
- системы дистанционного управления клапанами и других технических средств своего заведования;
2) устраняет неисправности и отказы в работе технических средств;
3) составляет план работ по техническому обслуживанию и ремонту технических средств своего заведования;
4) осуществляет контроль за качеством ремонтных работ, выполненных береговыми и судовыми специализированными службами;
5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (вахты) машинист помповой (донкерман):
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает вахту;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей машинист помповой (донкерман) обладает трудовыми правами, предусмотренными трудовым законодательством, с учетом особенностей работы, непосредственно связанной с движением транспортных средств, установленных федеральными законами, положением (уставом) о дисциплине и иными актами, правилами судовладельца, трудовым договором (контрактом), коллективным договором.

4. Ответственность
4.1. За ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции, машинист помповой (донкерман) привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей работы, непосредственно связанной с движением транспортных средств, установленных статьей 330 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.2. Машинист помповой (донкерман) несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Машинист помповой (донкерман) за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1. Настоящая   инструкция    разработана     на    основе    Тарифно-
квалификационных   характеристик  профессии "Машинист помповой (донкерман),
4 - 6 разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих. Выпуск 52. Разделы: "Железнодорожный транспорт"; "Морской и речной
транспорт", утвержденный Приказом Министерства труда  и  социальной  защиты
Российской Федерации от 18.02.2013 N 68н), _______________________________.
(реквизиты иных актов и
документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_mashinista_pompovoj_donkermana.htm
