Инструкция монтажника наружных трубопроводов
Монтажник наружных трубопроводов

------------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
--------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                   N 000
---------  ---------------------
(подпись)   (инициалы, фамилия)
Монтажника наружных              00.00.0000
трубопроводов

1.1.  Монтажник  наружных  трубопроводов является рабочим и подчиняется
непосредственно ___________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу монтажником наружных трубопроводов 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Монтажник наружных трубопроводов 2-го разряда должен знать:
- правила и способы очистки основных деталей трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев; способы приготовления раствора;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Монтажник наружных трубопроводов 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- назначение деталей трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев;
- устройство подъемно-такелажных приспособлений и способы их применения;
- правила и способы строповки труб и деталей;
- правила крепления и перекрепления траншей и котлованов;
- правила подготовки естественных и устройства искусственных оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, колодцы и камеры;
- правила и способы подбивки уложенных трубопроводов грунтом или бетоном;
- правила и способы разработки грунта при продавливании стальных труб;
- способы просушки и утепления стыков стальных труб при сварке;
- способы приготовления битумных мастик для заделки стыков трубопроводов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Монтажник наружных трубопроводов 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- правила укладки трубопроводов и устройство сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев;
- требования, предъявляемые к основаниям под трубопроводы;
- правила выполнения такелажных работ;
- требования, предъявляемые к заделке раструбов и стыков трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев;
- правила навески утяжеляющих грузов на трубопроводы;
- правила и способы подвешивания подземных трубопроводов;
- правила промывки трубопроводов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Монтажник наружных трубопроводов 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- правила сборки стальных труб в звенья;
- правила укладки стальных труб плетями;
- требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, собранным под сварку;
- правила прихватки стыков;
- правила испытания трубопроводов и коллекторов гидравлическим способом;
- правила продавливания стальных труб с помощью домкратов;
- правила укладки дюкеров и трубопроводов через водные преграды;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Монтажник наружных трубопроводов 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- правила сборки звеньев стальных труб в плети;
- правила сборки и укладки стальных труб, имеющих продольные сварные швы;
- правила воздушного испытания трубопроводов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Монтажник наружных трубопроводов более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками наружных трубопроводов более низкого разряда.
1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник наружных трубопроводов:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы монтажник наружных трубопроводов:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник наружных трубопроводов:
2.3.1. 2-го разряда:
1) производит зачистку дна и стенок траншей и котлованов;
2) очищает трубы, фасонные части и арматуры деталей коллекторов, каналов, камер и колодцев перед их монтажом;
3) устанавливает и снимает временные заглушки (пробки);
4) выполняет подачу материалов в траншеи и котлованы;
5) приготавливает растворы для заделки стыков;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) осуществляет устройство всех видов оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, камеры и колодцы;
2) устанавливает подъемно-такелажные приспособления;
3) выполняет строповку и расстроповку деталей трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев;
4) производит зачистку и опиловку концов стальных труб при сборке их под сварку;
5) выполняет подбивку уложенных трубопроводов грунтом или бетоном;
6) производит разметку, перерубку или перерезку неметаллических труб;
7) заделывает зазоры между асбестоцементными муфтами и трубами;
8) просушивает и утепляет стыки стальных труб при сварке;
9) поворачивает стальные трубы при сварке стыков;
10) соединяет трубы манжетами и заделывает их раствором (при прокладке кабелей);
11) устанавливает и снимает заглушки;
12) пробивает отверстия механизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода труб;
13) осуществляет разработку грунта при продавливании стальных труб гидравлическими и ручными домкратами;
14) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) выполняет укладку звеньев и одиночных стальных и чугунных труб диаметром до 500 мм, бетонных, железобетонных, асбестоцементных, керамических и труб из полимерных материалов диаметром до 800 мм;
2) осуществляет сварку стыков полиэтиленовых труб газопровода;
3) заделывает стыки и раструбы, напорные трубопроводы диаметром до 800 мм и безнапорные диаметром до 1500 мм;
4) укладывает железобетонные плиты оснований и перекрытий коллекторов, каналов, камер и колодцев;
5) заделывает стыки стеновых блоков, плит оснований и перекрытий коллекторов, каналов, камер и колодцев;
6) укладывает железобетонные опорные плиты под скользящие опоры, фасонные части и арматуру;
7) производит монтаж цилиндров железобетонных круглых колодцев диаметром до 1000 мм и монтаж железобетонных горловин колодцев и камер;
8) устанавливает ходовые скобы или лестницы и люки в камерах и колодцах;
9) осуществляет устройство лотков в колодцах;
10) укладывает бетонные и асбестобетонные трубы в блоки;
11) прокладывает трубы в пробуренных в земле скважинах;
12) производит врезку в действующую сеть канализации и водостока из неметаллических труб;
13) выполняет правку (калибровку) концов стальных труб в холодном состоянии и с подогревом;
14) выполняет подготовку концов стальных труб и снятие наружного грата с помощью специальных агрегатов;
15) устанавливает стальные и чугунные фасонные части диаметром до 500 мм и задвижки диаметром менее 150 мм;
16) производит свертывание фланцевых соединений постоянными болтами;
17) устанавливает сифоны и гидрозатворы диаметром до 400 мм и сальники;
18) подвешивает подземные трубопроводы для кабелей;
19) осуществляет промывку стальных трубопроводов с хлорированием;
20) устанавливает коверы гидранты, водоразборные колонки и вантузы;
21) осуществляет насадку фланцев на трубы и фасонные части;
22) устанавливает подкладные кольца под сварные стыки;
23) выполняет устройство щитовых железобетонных опор в каналах;
24) производит пригрузку трубопроводов специальными грузами или камнем;
25) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) производит сборку стальных труб всех диаметров в звенья;
2) укладывает стальные трубы диаметром до 500 мм плетями и свыше 500 мм звеньями;
3) укладывает одиночные чугунные, железобетонные и асбестоцементные трубы диаметром от 800 до 1500 мм;
4) заделывает стыки напорных труб диаметром свыше 800 мм и безнапорных диаметром свыше 1500 мм;
5) устанавливает железобетонные стеновые блоки коллекторов, каналов, прямоугольных камер и колодцев;
6) производит монтаж:
- объемных секций коллекторов и каналов и соединение их болтами;
- цилиндров круглых железобетонных колодцев диаметром свыше 1000 мм;
7) осуществляет гидравлическое испытание трубопроводов;
8) выполняет продавливание стальных труб с помощью гидравлических и ручных домкратов;
9) укладывает трубы диаметром до 500 мм в футлярах;
10) осуществляет сборку стыков асбестоцементных труб на муфтах;
11) производит укладку трубопроводов через водные преграды, монтаж дюкеров и переходов диаметром до 350 мм;
12) выполняет установку и оснастку понтонов;
13) осуществляет накатку плетей трубопровода на роликовые дорожки и вагонетки;
14) укладывает трубопроводы методом проталкивания на катках или рельсовых дорожках;
15) производит установку:
- стальных и чугунных фасонных частей труб диаметром свыше 500 мм, задвижек и компенсаторов диаметром от 150 до 400 мм;
- сифонов и гидравлических затворов диаметром свыше 400 мм;
- специальных опор и кронштейнов под трубопроводы и кабели;
16) выполняет спуск на воду, перемещение по воде и установку на подводное основание оголовка или водозабора объемом до 300 м3;
17) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) производит сборку звеньев стальных труб в плети;
2) укладывает стальные трубы диаметром свыше 500 мм плетями и железобетонные трубы диаметром свыше 1500 мм;
3) производит укладку магистральных трубопроводов через водные преграды, монтаж дюкеров и переходов диаметром свыше 350 мм;
4) устанавливает оголовки и водозаборы объемом свыше 300 м3;
5) перемещает трубопроводы по воде и устанавливает их в створ подводной траншеи;
6) осуществляет спуск под воду и укладку трубопровода с вывешиванием для приварки к береговой части трубопровода;
7) осуществляет врезку в трубопровод различной предохранительной и запорной арматуры;
8) укладывает трубопроводы диаметром свыше 500 мм в футляры;
9) устанавливает компенсаторы и задвижки диаметром свыше 400 мм;
10) производит монтаж оборудования для продавливания стальных труб с помощью гидравлических и ручных домкратов;
11) осуществляет бестраншейную прокладку стальных кожухов для трубопроводов способом горизонтального бурения и методом гидрошнекового отбора пород;
12) устанавливает и крепит горизонтальный бур с выверкой его по шнуру и уровню;
13) осуществляет прокол и расширение отверстий с затягиванием в них труб;
14) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник наружных трубопроводов:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей монтажник наружных трубопроводов обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Монтажник наружных трубопроводов привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Монтажник наружных трубопроводов несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Монтажник наружных трубопроводов за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных   характеристик   профессии   "Монтажник  наружных
трубопроводов, 2  - 6-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник
работ  и  профессий  рабочих.  Выпуск  3. Раздел "Строительные, монтажные и
ремонтно-строительные  работы", утвержденный Постановлением Минтруда России
от 06.04.2007 N 243), ___________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2.   Ознакомление   работника  с настоящей инструкцией осуществляется
при приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт  ознакомления   работника  с  настоящей инструкцией подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой
___________________________________________________________________________
частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями);
___________________________________________________________________________
в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя;
__________________________________________________________________________.
иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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