Инструкция монтажника оборудования атомных электрических станций
Монтажник оборудования атомных
электрических станций

-------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Монтажника оборудования атомных 00.00.0000
      электрических станций

1.1. Монтажник  оборудования  атомных  электрических  станций  является
рабочим и подчиняется непосредственно ____________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу монтажником оборудования атомных электрических станций 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Монтажник оборудования атомных электрических станций 3-го разряда должен знать:
- способы выполнения сборочных работ;
- устройство простых такелажных средств и правила пользования ими;
- способы распаковки, расконсервации деталей и узлов обслуживаемого оборудования;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Монтажник оборудования атомных электрических станций 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- способы проверки размеров площадок под монтируемое оборудование;
- устройство монтируемого оборудования и технологию его монтажа;
- способы проверки и гидравлического испытания смонтированного оборудования АЭС;
- правила подготовки графитовых блоков к установке и монтажу;
- правила применения механизированного инструмента и механизированного такелажного оборудования;
- способы строповки и перемещения грузов;
- основные сведения о параметрах обработки;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Монтажник оборудования атомных электрических станций 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- способы разметки, установки и перенесения монтажных осей;
- правила проверки и приемки под монтаж фундамента и мест установки монтируемого оборудования;
- способы монтажа оборудования АЭС;
- способы балансировки, центровки, выверки и регулирования монтируемого оборудования;
- устройство и принцип действия систем смазки;
- технические требования, предъявляемые к монтажу оборудования АЭС;
- основные сведения о параметрах обработки;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Монтажник оборудования атомных электрических станций 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- способы монтажа, регулирования и опробования монтируемого оборудования АЭС;
- правила подготовки оборудования первого контура к монтажу и испытаниям;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Монтажник оборудования атомных электрических станций 7-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- способы монтажа монтируемого оборудования АЭС;
- правила проведения испытаний реактора на гелиевую плотность, гидравлических испытаний чехлов СУЗ;
- правила проведения индивидуальных испытаний оборудования первого контура;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Монтажник оборудования атомных электрических станций более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками оборудования атомных электрических станций более низкого разряда.
1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник оборудования атомных электрических станций:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы монтажник оборудования атомных электрических станций:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник оборудования атомных электрических станций:
2.3.1. 3-го разряда:
1) производит распаковку и расконсервацию деталей и узлов оборудования атомных электрических станций (АЭС);
2) перемещает оборудование при помощи простых такелажных средств (домкратов, ручных лебедок);
3) осуществляет разметку деталей по шаблону;
4) выполняет сверление отверстий трещоткой и дрелью;
5) осуществляет сборку резьбовых и фланцевых соединений;
6) производит нарезку резьбы вручную;
7) изготавливает подкладки и прокладки;
8) выполняет правку металлоконструкций;
9) производит крепление стыков монтажными болтами;
10) обрабатывает концы труб;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 4-го разряда:
1) осуществляет сборку и установку площадок под монтируемое оборудование;
2) устанавливает опорные конструкции, детали крепления оборудования;
3) производит монтаж затворов бассейна перегрузки с проверкой плотности прилегания к закладным частям;
4) устанавливает чехлы под термопары;
5) подготавливает графитовые блоки к установке и монтажу;
6) выполняет подготовку кромок узлов оборудования под сварку, выявляет дефекты и зачистку корня шва в сварных соединениях.
7) осуществляет проверку и гидравлические испытания смонтированного оборудования;
8) зачищает поверхности оборудования и сварных швов до R = 40;
9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 5-го разряда:
1) производит технический осмотр и предмонтажную подготовку оборудования;
2) производит монтаж тепловой защиты корпуса реактора и подреакторного помещения;
3) соединяет блоки главных циркуляционных трубопроводов;
4) осуществляет выверку уровней и отметок опорных плит, защитных кожухов, конструкций баков;
5) собирает блоки пароводяных коммуникаций;
6) производит монтаж сильфонных компенсаторов;
7) устанавливает графитовые блоки;
8) производит монтаж:
- подвесок парогенераторов, пружинных опор циркуляционных петель;
- устройства для выемки ионизационных камер;
- компенсатора объема с выверкой по осям, баков чистого и грязного конденсата, блоков теплоизоляции;
- оборудования спецводоочистки (фильтров, теплообменников, выпарных аппаратов);
9) проводит ревизию и предмонтажную подготовку оборудования атомных электрических станций и трубопроводов;
10) устанавливает электронагреватели и компенсаторы давления гидроемкостей системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ);
11) устанавливает кожухи тепловой защиты;
12) производит монтаж:
- облицовок;
- закладных шахт реактора, блока защитных труб и внутрикорпусных устройств;
- отдельных деталей и узлов внутриреакторных устройств (втулок, опорных стаканов, дисков, защитных экранов, диафрагм);
13) производит монтаж трактов, установку диафрагм в опорные плиты реакторов;
14) производит монтаж маслофильтров главного циркуляционного насоса;
15) выполняет демонтаж отдельных деталей внутрикорпусных устройств (имитаторов кассет, опорных труб);
16) выполняет калибровку каналов;
17) собирает платформы для транспортировки блока защитных труб;
18) осуществляет зачистку поверхностей оборудования и сварных швов до R = 20;
19) выполняет шабрение поверхностей оборудования;
20) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 6-го разряда:
1) производит монтаж:
- конструкций биологической защиты, фермы опорной, сильфонного компенсатора;
- гнезда универсального, стеллажей бассейна выдержки;
- основных и аварийных герметичных шлюзов, герметичных арматурных и штеновых проходок;
- корпусов реакторов с выверкой по координатам, отметкам и уровню;
- внутрикорпусных устройств реактора;
2) устанавливает верхний блок на реактор с выверкой по осям;
3) производит монтаж:
- привода системы управления и защиты реактора с выверкой по осям и координатам;
- парогенератора сепаратора;
- главных циркуляционных насосов и трубопроводов;
- технологических каналов, водяных и пароводяных коммуникаций;
- транспортно-технологического оборудования;
- конструкций схем реакторов и компенсаторов к ним;
- внутриреакторного оборудования (опорные плиты, фланцы);
4) устанавливает чехлы ионизационных камер;
5) устанавливает элементы главного разъема;
6) подготавливает реактор к испытаниям на гелиевую плотность;
7) производит монтаж:
- оборудования систем контроля герметичности оболочек;
- гидроамортизаторов сейсмостойкости;
- оборудования системы битумирования;
8) выполняет предмонтажную подготовку оборудования первого контура;
9) осуществляет подготовку к индивидуальным испытаниям оборудования первого контура;
10) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 7-го разряда:
1) производит монтаж:
- корпусов реакторов;
- верхнего блока;
- приводов систем управления и защиты;
- электронагревателей и компенсаторов давления гидроемкостей системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ);
- бака барботального, деаэратора подпитки, борного регулирования и термического;
- теплообменников аварийного расхолаживания, регенеративной продувки, доохладителя продувки;
- машины перегрузочной;
2) проводит испытания реактора на гелиевую плотность;
3) устанавливает чехлы системы управления и защиты (СУЗ) с проведением гидравлических испытаний;
4) проводит индивидуальные испытания оборудования первого контура;
5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник оборудования атомных электрических станций:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей монтажник оборудования атомных электрических станций обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Монтажник оборудования атомных электрических станций привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Монтажник оборудования атомных электрических станций несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Монтажник оборудования атомных электрических станций за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.   Настоящая    инструкция    разработана    на   основе   Тарифно-
квалификационных  характеристик  профессии  "Монтажник оборудования атомных
электрических  станций, 3 - 7-й  разряд"  (Единый  тарифно-квалификационный
справочник  работ  и  профессий  рабочих.  Выпуск  3. Раздел "Строительные,
монтажные  и  ремонтно-строительные  работы",  утвержденный  Постановлением
Минтруда России от 06.04.2007 N 243),_____________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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