Инструкция монтажника санитарно-технических систем и оборудования
Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования

--------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                 N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Монтажника санитарно-технических 00.00.0000
      систем и оборудования

1.1.  Монтажник  санитарно-технических  систем  и оборудования является
рабочим и подчиняется непосредственно ____________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу монтажником санитарно-технических систем и оборудования 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда должен знать:
- виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования;
- сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления;
- назначение и правила применения слесарного инструмента;
- способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов;
- слесарное дело;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- правила и инструкции Ростехнадзора;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов;
- назначение, устройство и особенности монтажа внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;
- способы сверления и пробивки отверстий;
- правила транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом;
- правила техники безопасности при транспортировке баллонов;
- правила пользования механизированным инструментом;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- системы разводов от стояков;
- устройство и способы монтажа трубопроводных систем из стальных и полимерных труб;
- устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их применения;
- способы соединения стальных труб на клею;
- способы разметки мест установки креплений и приборов;
- правила установки санитарно-технических и нагревательных приборов;
- виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила пользования ими;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- устройство санитарно-технических трубопроводных систем и способы их монтажа;
- назначение и способы монтажа санитарно-технического оборудования (емкостных и секционных водоподогревателей, калориферов, воздушно-отопительных агрегатов, кондиционеров, центробежных насосов и насосных агрегатов);
- способы стыковки и отбортовки труб диаметром свыше 200 мм;
- правила испытаний трубопроводов и устранения выявленных дефектов;
- правила производства и приемки санитарно-технических работ;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- правила испытания санитарно-технических систем и сантехнического оборудования;
- требования, предъявляемые к готовности объекта под монтаж;
- правила сдачи выполненных работ Ростехнадзору;
- правила разметки мест прокладки трубопроводов, производства замеров с натуры по размещению оборудования и трубопроводов, вычерчивания черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам;
- правила опробования и испытания оборудования при вводе его в эксплуатацию;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками санитарно-технических систем и оборудования более низкого разряда.
1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник санитарно-технических систем и оборудования:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы монтажник санитарно-технических систем и оборудования:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник санитарно-технических систем и оборудования:
2.3.1. 2-го разряда:
1) выполняет работы при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;
2) осуществляет сортировку труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления;
3) выполняет заготовку прокладок по размеру;
4) производит пригонку резьбы на болтах и гайках;
5) заготавливает бирки;
6) подготавливает вспомогательные материалы (льняную прядь, сурик, раствор и т.п.);
7) устанавливает прокладки;
8) выполняет комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками;
9) устанавливает и снимает предохранительные пробки и заглушки на трубах;
10) производит транспортировку деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) выполняет простые работы при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;
2) осуществляет свертывание и сборку простых узлов;
3) собирает фланцевые соединения;
4) производит разборку отдельных узлов трубопроводов (при монтаже);
5) устанавливает и заделывает крепления под приборы и трубопроводы;
6) выполняет сверление или пробивку отверстий в конструкциях;
7) заделывает раструбы чугунных трубопроводов;
8) производит нарезку резьбы на трубах вручную;
9) осуществляет комплектование труб и фасонных частей стояков;
10) устанавливает ручной пресс для опрессовки систем;
11) выполняет отсоединение чугунных котлов от трубопроводов;
12) выполняет обрубку кромок швов жаротрубного котла для последующей подварки;
13) очищает секции чугунного котла снаружи и изнутри с промывкой;
14) осуществляет срубку заклепок жаротрубного котла с выбиванием их;
15) выполняет смену манжета у унитаза;
16) зачищает сварные швы шлифмашинкой;
17) выполняет прокачку канализационных стояков и отводов;
18) осуществляет смену прокладок кранов, вентилей;
19) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) выполняет работы при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;
2) производит монтаж трубопроводов и запорной арматуры диаметром до 200 мм;
3) устанавливает грязевики и баки всех видов;
4) устанавливает и подсоединяет к трубопроводам санитарные приборы с арматурой (раковины, умывальники, мойки, трапы, ванны, унитазы, смывные бачки и т.п.);
5) устанавливает санитарно-техническое медицинское оборудование (видуар, инвентарная чугунная мойка, установка для мойки подкладных суден, душевая кафедра и т.д.);
6) производит монтаж модулированного оборудования предприятий торговли и общественного питания (моечная ванна, ванна для дефротации рыбы, ванна двухгнездная и т.п.);
7) производит монтаж лабораторного оборудования для химических и физических лабораторий (стол лабораторный, шкаф вытяжной физический, шкаф вытяжной химический, тумба с лабораторной раковиной);
8) производит разметку мест установки приборов;
9) выполняет регулирование смывных бачков;
10) осуществляет группировку и догруппировку чугунных радиаторов на месте монтажа;
11) соединяет трубопроводы отопительных панелей, санитарно-технических кабин и блоков;
12) устанавливает водоразборные, туалетные краны и смесители;
13) выполняет подгонку по месту и постановку заплат при ремонте паровых котлов;
14) осуществляет снятие или установку крышек стальных жаротрубных котлов;
15) производит смену кранов, смесителей и вентилей;
16) выполняет подбор и комплектование материалов, оборудования и изделий для устройства санитарно-технических систем по этажам, стоякам и секциям зданий и сооружений;
17) устанавливает и подсоединяет к трубопроводам нагревательные приборы;
18) производит монтаж водопровода и канализации из полимерных труб на резьбовых, сварных, клеевых или раструбных соединениях;
19) устанавливает вытяжные трубы;
20) осуществляет установку и смену поливочных и пожарных кранов;
21) крепит детали и приборы с помощью монтажных поршневых пистолетов;
22) производит промывку и хлорирование трубопроводов водоснабжения;
23) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) выполняет сложные работы при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;
2) производит монтаж:
- емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров);
- калориферов;
- воздушно-отопительных агрегатов;
- центробежных насосов и насосных агрегатов;
- элеваторных и водомерных узлов;
- калориферных блоков и гребенок;
3) устанавливает кожухи чугунных котлов, лазов и котловой гарнитуры;
4) устанавливает выкидные приспособления к котлам;
5) осуществляет установку с выверкой воздухо- и водонагревателей;
6) производит монтаж трубопроводов и арматуры диаметром свыше 200 до 400 мм;
7) осуществляет прокладку стояков и подводок к приборам из чугунных труб и фасонных частей.
8) осуществляет установку:
- задвижек диаметром свыше 200 до 400 мм;
- манометров, водомерных стекол, воздухосборников, трехходовых кранов;
- газовой аппаратуры и регуляторов;
- компенсаторов с регулированием опор;
- тройников, крестовин и секционных отводов;
9) выполняет установку и подключение газовых плит, колонок и водонагревателей;
10) устанавливает приборы учета газа и расхода воды;
11) осуществляет замену участков трубопроводов из чугунных труб;
12) производит разметку мест прокладки трубопроводов по монтажным проектам;
13) проводит испытание трубопроводов канализации и водостоков;
14) осуществляет определение дефектных мест при испытании трубопроводов;
15) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) выполняет особо сложные работы при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;
2) производит монтаж и обвязку стальных и чугунных котлов со сборкой их из отдельных секций отдельными пакетами и укрупненными блоками;
3) выполняет монтаж тепловых пунктов управления и центральных тепловых пунктов блоками и отдельными деталями;
4) проводит испытание и регулирование трубопроводных систем, оборудования и аппаратуры;
5) выполняет проверку на прогрев отопительных приборов с регулированием;
6) осуществляет сдачу санитарно-технических систем;
7) производит замеры и разметку мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры;
8) выполняет вычерчивание черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации;
9) составляет комплектовочные ведомости;
10) производит монтаж терморегуляторов, биофильтров, автоматических систем пожаротушения, газогорелочных устройств с регулированием при переводе котельных с твердого на газообразное топливо;
11) выполняет пуск и наладку санитарно-технических систем;
12) производит монтаж и испытание регуляторных пунктов (ГРП), монтаж и испытание узлов редуцирования газа в котельных, монтаж групповых установок без сжиженного газа блоками, обвязку их трубными узлами с испытанием;
13) выполняет ремонт и ревизию сантехнического оборудования и аппаратуры;
14) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник санитарно-технических систем и оборудования:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей монтажник санитарно-технических систем и оборудования обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.    Настоящая    инструкция   разработана    на   основе   Тарифно-
квалификационных  характеристик  профессии "Монтажник санитарно-технических
систем и  оборудования, 2 -  6-й разряд"  (Единый  тарифно-квалификационный
справочник работ  и  профессий  рабочих.  Выпуск 3.  Раздел  "Строительные,
монтажные  и  ремонтно-строительные  работы",  утвержденный  Постановлением
Минтруда России от 06.04.2007 N 243), ____________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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