Инструкция монтажника связи - антенщика
Монтажник связи - антенщик

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Монтажника связи - антенщика               00.00.0000

1.1.  Монтажник  связи  -  антенщик  является   рабочим  и  подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу монтажником связи - антенщиком 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Монтажник связи - антенщик 2-го разряда должен знать:
- основные виды крепления оборудования, кабелей и проводов в антенно-мачтовых сооружениях;
- способы распаковки монтируемого оборудования и смазки металлических деталей;
- способы окраски вручную;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Монтажник связи - антенщик 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- виды применяемых материалов;
- номенклатуру деталей деревянных, металлических и асбестоцементных мачт и фидерных опор, антенно-фидерных устройств и сигнального освещения мачт;
- основные породы, пороки и свойства древесины;
- устройство и правила пользования простыми подъемно-такелажными средствами;
- способы строповки грузов;
- основы устройства применяемого механизированного инструмента;
- способы монтажа высокочастотного заземления;
- правила обращения с антисептирующими составами и способы приготовления их;
- основы электротехники;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Монтажник связи - антенщик 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- устройство деревянных, металлических и асбестоцементных мачт;
- устройство антенн и фидеров;
- конструкции деталей крепления антенн, фидерных линий, концентрических фидеров, волноводов, кабеля и арматуры сигнального освещения мачт;
- способы выполнения такелажных работ;
- способы экранирования фундаментов антенн-мачт;
- способы монтажа фидерных линий и простых проволочных антенн;
- способы сборки и установки деревянных и асбестоцементных одноствольных мачт высотой до 25 м;
- основы радиотехники;
- способы измерения сопротивления изоляции силовых кабелей;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Монтажник связи - антенщик 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- конструкции, назначение и электрические свойства антенно-фидерных систем;
- монтажные схемы;
- способы сборки и установки сложных фидерных опор;
- способы монтажа одноствольных деревянных, асбестоцементных и металлических решетчатых (с базой до 400 мм) мачт высотой до 55 м;
- способы монтажа сложных проволочных антенн и фидеров;
- способы оснастки мачт и башен;
- правила прокладки кабелей по мачтам и башням и монтажа сигнального освещения мачт;
- основы радиотехники;
- требования, предъявляемые к такелажному оборудованию;
     - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Монтажник связи - антенщик 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- способы подъема сложных проволочных антенн на мачтах и башнях;
- способы монтажа антенн-мачт и антенн с жесткими вибраторами на башнях;
- способы монтажа антенн ультракоротких волн;
- способы монтажа концентрических фидеров из труб и волноводов;
- способы разбивки фидерных линий;
- способы разметки трасс концентрических фидеров, волноводов, мест установки антенн, деталей и конструкций для их крепления на мачтах и башнях;
- способы сборки и установки металлических мачт;
- способы механического регулирования мачт, антенн, фидеров и антенных переключателей;
- электрические схемы антенно-фидерных систем;
- способы разделки высокочастотных кабелей главных фидеров на антеннах;
- способы проверки и испытания подъемно-такелажных средств;
- правила пользования контрольно-измерительными приборами;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Монтажник связи - антенщик 7-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;
- проектно-техническую документацию на возводимые антенно-мачтовые сооружения;
- способы подъема сложных проволочных антенн на мачтах и башнях;
- способы монтажа радиорелейных и телевизионных антенн спутниковой связи;
- правила механического регулирования и проверки вертикальности мачт;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.9. Монтажник связи - антенщик более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками связи - антенщиками более низкого разряда.
1.10. __________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник связи - антенщик:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы монтажник связи - антенщик:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник связи - антенщик:
2.3.1. 2-го разряда:
1) выполняет работы по монтажу антенно-мачтовых сооружений;
2) производит смазку металлических поверхностей;
3) изготавливает мелкие детали крепления, не требующие точных размеров;
4) устанавливает по готовой разметке детали крепления;
5) осуществляет промывку изоляторов;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) выполняет подготовку деталей концентрических фидеров и волноводов;
2) подготавливает арматуру сигнального освещения мачт;
3) устанавливает однопроводные перемычки на фидерах;
4) крепит провода на промежуточные фидерные опоры;
5) осуществляет вплетение, закрепление овальными соединителями или зажимами коушей и изоляторов в стальные канаты диаметром до 16 мм;
6) производит строповку и подъем на мачты деталей крепления;
7) выполняет антисептирование фидерных опор и неустановленных мачт;
8) производит окраску неустановленных мачт и башен;
9) осуществляет нумерацию опор и мачт;
10) прокладывает провода высокочастотного заземления;
11) сверлит и пробивает отверстия в размеченных местах;
12) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) подготавливает конструкции антенн для контрольной сборки;
2) выполняет шабровку контактных поверхностей на стволах антенн, вибраторах и фланцах фидеров;
3) разбирает и выполняет маркировку узлов после контрольной сборки;
4) собирает секции жестких волноводов и концентрических фидеров из труб;
5) производит сборку и установку одноствольных деревянных и асбестоцементных мачт высотой до 25 м;
6) производит сборку и установку простых фидерных опор;
7) выполняет антисептирование установленных мачт;
8) осуществляет экранирование фундаментов антенн-мачт и монтаж шин высокочастотного заземления;
9) производит монтаж простых проволочных фидеров и антенн;
10) выполняет окраску установленных мачт и башен;
11) измеряет сопротивление изоляции силовых кабелей;
12) проводит механические и электрические испытания изоляторов;
13) производит вплетение и закрепление зажимами коушей и изоляторов в стальные канаты диаметром свыше 16 мм;
14) заделывает провода в наконечники;
15) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) производит монтаж сложных фидеров (концентрических, перекрещенных и т.п.) из проводов;
2) производит монтаж волноводов и концентрических фидеров из труб на прямолинейных участках;
3) устанавливает якори;
4) собирает и устанавливает одноствольные деревянные и асбестоцементные мачты высотой до 55 м;
5) собирает металлические решетчатые мачты с базой до 400 мм;
6) осуществляет сборку и установку сложных фидерных опор (угловых, анкерных и т.п.);
7) производит монтаж антенных переключателей;
8) выполняет оснастку мачт или башен для подъема конструкций;
9) производит монтаж сложных проволочных антенн на мачтах и башнях;
10) прокладывает кабель по мачтам и башням;
11) производит сигнальное освещение мачт;
12) производит монтаж высокочастотных заземляющих устройств;
13) заделывает провода и стальные канаты во втулки;
14) проводит испытания канатов и оттяжек;
15) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) осуществляет проверку комплектности деталей и конструкций антенн и фидеров;
2) производит разметку мест установки подъемно-такелажных приспособлений и анкеров;
3) выполняет подъем сложных проволочных антенн на мачты и башни;
4) производит монтаж антенн-мачт;
5) производит монтаж антенн с жесткими вибраторами и антенн ультракоротких волн на башнях;
6) осуществляет сборку и установку одноствольных металлических мачт;
7) устанавливает металлические решетчатые мачты с базой до 400 мм;
8) осуществляет сборку и установку шпренгельных мачт;
9) производит монтаж волноводов и концентрических фидеров из труб на подгоночных и измерительных участках;
10) осуществляет механическое регулирование мачт, антенн, фидеров и антенных переключателей;
11) производит разбивку трасс прокладки фидеров и волноводов, разметку мест установки антенн, деталей антенн и конструкций их крепления на мачтах и башнях;
12) осуществляет разделку высокочастотных кабелей главных фидеров на антеннах;
13) проводит проверку и испытания подъемных устройств;
14) проводит измерения всех параметров антенн фидерных и волноводных трактов;
15) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.6. 7-го разряда:
1) осуществляет проверку комплектности металлоконструкций;
2) производит монтаж антенн, мачт с базой 2400 мм при помощи крана;
3) осуществляет изготовление и монтаж оттяжек мачт;
4) производит монтаж антенн спутниковой связи;
5) осуществляет механическое регулирование и проверку вертикальности мачт;
6) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник связи - антенщик:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей монтажник связи - антенщик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Монтажник связи - антенщик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Монтажник связи - антенщик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Монтажник связи - антенщик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.    Настоящая   инструкция    разработана   на    основе   Тарифно-
квалификационных характеристик профессии  "Монтажник связи - антенщик, 2  -
7-й разряд"  (Единый тарифно-квалификационный  справочник работ и профессий
рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и  ремонтно-строительные
работы", утвержденный постановлением Минтруда России от  06.04.2007 N 243),
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф
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