Инструкция монтажника связи - кабельщика
Монтажник связи - кабельщик

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Монтажника связи - кабельщика               00.00.0000

1.1.  Монтажник  связи  -  кабельщик  является  рабочим  и  подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу монтажником связи - кабельщиком 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Монтажник связи - кабельщик 2-го разряда должен знать:
- виды материалов и конструкций, применяемых для крепления кабелей и проводов;
- способы крепления и защиты кабелей от механических повреждений;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Монтажник связи - кабельщик 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- основы электросвязи;
- типы и назначение кабелей связи;
- правила прокладки и крепления кабелей с применением механизированного инструмента;
- способы включения телефонных аппаратов и батарей питания;
- способы защиты кабелей от ударов молнии и коррозии;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Монтажник связи - кабельщик 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- основы электросвязи;
- типы и назначение кабелей связи;
- виды повреждений кабелей и способы их выявления;
- методы проверки кабелей на герметичность, обрыв, землю и звук;
- способы прокладки кабелей, проводов и тросов с применением машин и механизмов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Монтажник связи - кабельщик 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- основы электросвязи;
- схемы кабельных линий связи;
- организацию и технологию выполнения работ по прокладке кабелей в земле и кабельной канализации;
- правила применения машин и механизмов для прокладки кабелей;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Монтажник связи - кабельщик 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- организацию и технологию выполнения работ по прокладке междугородных и городских кабелей и прокладке кабелей через водные преграды;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Монтажник связи - кабельщик более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками связи - кабельщиками более низкого разряда.
1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник связи - кабельщик:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы монтажник связи - кабельщик:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник связи - кабельщик:
2.3.1. 2-го разряда:
1) выполняет работы по прокладке кабельных линий связи;
2) осуществляет забивку в грунт электродов заземления;
3) производит снятие и восстановление обшивки кабельных барабанов;
4) закрывает отверстия трубопровода с кабелем;
5) снимает джутовый покров с кабеля;
6) закрывает кабель в траншеях кирпичом;
7) подготавливает кабельные колодцы к прокладке (установку ограждений, открывание и закрывание колодцев и т.п.);
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) устанавливает детали и арматуру для крепления и прокладки кабелей в шахтах, колодцах и по стенам;
2) устанавливает кабельные барабаны на козла и домкраты;
3) разматывает кабеля, провода, тросы при ручной прокладке;
4) устанавливает замерные столбики;
5) осуществляет окраску и нумерацию концевых устройств;
6) производит монтаж шин заземления;
7) производит вентиляцию смотровых колодцев;
8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) выполняет прокладку кабелей по стенам, конструкциям и открытым каналам;
2) подготавливает каналы для протягивания кабеля;
3) устанавливает барабаны с кабелем на кабелеукладчик;
4) проверяет герметичность кабеля на барабанах и после прокладки смонтированных участков, шагов пупинизации вручную или с помощью баллонов высокого давления;
5) осуществляет впайку вентилей в оболочку кабелей;
6) запаивает концы кабелей;
7) устанавливает электроды для защиты кабелей от коррозии;
8) осуществляет сращивание защитных тросов и проводов;
9) производит выправку действующих кабелей в смотровых колодцах;
10) выполняет устройство контрольно-измерительных пунктов;
11) осуществляет устройство заземлений;
12) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) выполняет прокладку кабелей в траншеях, коллекторах, трубах и блоках скрытой проводки;
2) выполняет механизированную прокладку кабелей сельской связи и радиофикации;
3) осуществляет подвеску кабелей массой до 2 кг на канатах;
4) производит выгибание кабелей по форме колодца или котлована;
5) заправляет кабеля в кассету и устанавливает ножи кабелеукладчика;
6) осуществляет напайку свинцовой ленты на оболочку кабелей;
7) производит выправку пережимов на кабелях;
8) выполняет оборудование кабельных опор;
9) устанавливает распределительные коробки, боксы, распределительные шкафы, кабельные ящики и защитные полосы;
10) производит кроссировку абонентов в шкафах и кроссах;
11) выполняет ввод кабеля в здание;
12) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) производит разбивку трассы для прокладки кабелей;
2) осуществляет механизированную прокладку междугородных и городских кабелей;
3) прокладывает кабеля через водные преграды;
4) выполняет подвеску кабелей массой свыше 2 кг на канатах;
5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник связи - кабельщик:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей монтажник связи - кабельщик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Монтажник связи - кабельщик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Монтажник связи - кабельщик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Монтажник связи - кабельщик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.    Настоящая    инструкция    разработана   на   основе   Тарифно-
квалификационных характеристик  профессии "Монтажник связи - кабельщик, 2 -
6-й разряд"  (Единый  тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и  ремонтно-строительные
работы", утвержденный Постановлением Минтруда России от  06.04.2007 N 243),
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф
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