Инструкция монтажника связи - спайщика
Монтажник связи - спайщик

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Монтажника связи - спайщика              00.00.0000

1.1.  Монтажник  связи  -  спайщик  является  рабочим   и   подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу монтажником связи - спайщиком 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Монтажник связи - спайщик 2-го разряда должен знать:
- виды материалов, применяемых при монтаже кабелей связи;
- способы подготовки инструмента, приспособлений и материалов для монтажа кабелей;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Монтажник связи - спайщик 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- основы электросвязи;
- марки кабелей связи;
- основные правила обращения с кабелями;
- правила пользования механизированным инструментом;
- способы включения телефонных аппаратов и батарей питания;
- нумерацию оконечных устройств;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Монтажник связи - спайщик 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- основы электросвязи;
- конструкции кабелей связи;
- виды повреждений кабеля и способы их выявления;
- методы проверки кабелей на герметичность, обрыв, землю и звук;
- способы монтажа муфт кабелей малой емкости;
- способы разборки четверок и жил кабеля;
- способы вентиляции колодцев и каналов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Монтажник связи - спайщик 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- основы электросвязи;
- схемы организации линий связи;
- способы монтажа муфт симметричных кабелей средней емкости;
- методы проверки кабеля на парность;
- устройство и правила пользования газоанализатором;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Монтажник связи - спайщик 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- способы монтажа муфт симметричных кабелей большой емкости и коаксиальных кабелей;
- методы безмуфтового соединения брони кабелей;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Монтажник связи - спайщик 7-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;
- основные характеристики и принципы передачи сообщений по волоконно-оптическим кабелям связи;
- способы монтажа муфт оптических кабелей, городской телефонной и внутризонной сети;
- правила пользования контрольно-измерительными приборами;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.9. Монтажник связи - спайщик более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками связи - спайщиками более низкого разряда.
1.10. __________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник связи - спайщик:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы монтажник связи - спайщик:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник связи - спайщик:
2.3.1. 2-го разряда:
1) выполняет заправку и разжигание паяльной лампы;
2) подключает и разжигает газовые горелки;
3) производит разогрев битумных компаундов, кабельных масс, мастик, припоя;
4) осуществляет вощение ниток и шпагата;
5) разогревает специальные паяльники;
6) производит резку кабелей связи;
7) выполняет выправку и протирку кабелей;
8) осуществляет отливку припоя прутками;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) выполняет наложение бандажа для закрепления джутового покрытия и брони кабеля;
2) производит заливку битумными компаундами, кабельными массами и мастиками муфт и оконечных устройств;
3) изготавливает нумерационные кольца;
4) устанавливает и снимает палатки над котлованом или колодцем;
5) осуществляет прошпарку гильз;
6) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) производит монтаж муфт городских кабелей емкостью до 100 x 2 и низкочастотных симметричных кабелей емкостью до 14 x 4;
2) осуществляет проверку кабелей на обрыв, землю и звук;
3) выполняет установку чугунных муфт и их заливку;
4) осуществляет заделку концов кабелей и их запайку;
5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) производит монтаж муфт:
- городских кабелей емкостью до 300 x 2;
- низкочастотных симметричных кабелей емкостью свыше 14 x 4;
- высокочастотных симметричных кабелей;
2) производит монтаж (зарядку) распределительных коробок, боксов, распределительных шкафов, кабельных ящиков и защитных полос;
3) переключает кабели без перерыва действия связи;
4) производит монтаж газонепроницаемых и изолирующих муфт симметричных кабелей из эпоксидной массы;
5) осуществляет проверку кабелей на парность;
6) выполняет ввод свинцового кабеля в НУП;
7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) производит монтаж:
- муфт городских кабелей емкостью свыше 300 x 2;
- муфт коаксиальных кабелей;
- симметрирующих, конденсаторных муфт симметричных низкочастотных кабелей;
2) осуществляет безмуфтовое соединение проволочной брони на подводных кабелях;
3) устанавливает смонтированные усилительные участки кабеля под постоянное давление;
4) производит монтаж газонепроницаемых и изолирующих муфт с заливкой спецмассой и муфт ОГКМ;
5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.6. 7-го разряда:
1) производит монтаж муфт городских кабелей емкостью свыше 1200 x 2 и комбинированных оптических кабелей;
2) выполняет монтаж прямой и разветвленный муфт оптического кабеля ГТС, соединительных муфт магистрального и внутризонного оптического кабеля;
3) производит монтаж устройства стыковки станционного и линейного оптических кабелей систем передачи оптических линий связи;
4) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник связи - спайщик:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей монтажник связи - спайщик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Монтажник связи - спайщик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Монтажник связи - спайщик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Монтажник связи - спайщик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая   инструкция   разработана   на   основе   Тарифно-
квалификационных характеристик  профессии  "Монтажник связи - спайщик,  2 -
7-й разряд"   (Единый    тарифно-квалификационный   справочник    работ   и
профессий рабочих.  Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные  и  ремонтно-
строительные  работы",  утвержденный  постановлением  Минтруда  России   от
06.04.2007 N 243), _______________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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