Инструкция монтажника технологических трубопроводов
Монтажник технологических
трубопроводов

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Монтажника технологических               00.00.0000
трубопроводов

1.1.   Монтажник   технологических  трубопроводов  является  рабочим  и
подчиняется непосредственно ______________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу монтажником технологических трубопроводов 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда должен знать:
- виды труб и деталей технологических трубопроводов и арматуры;
- виды стеклянных труб, фасонных частей к ним и оборудования из стекла;
- виды опор, применяемых для прокладки трубопроводов;
- средства крепления трубопроводов;
- назначение и правила применения слесарного инструмента;
- способы измерения диаметра труб;
- слесарное дело;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Монтажник технологических трубопроводов 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- сортамент труб и деталей трубопроводов и арматуры;
- сортамент стеклянных труб, фасонных частей к ним и оборудования из стекла;
- способы химической очистки внутренних поверхностей деталей и трубопроводов;
- способы химической очистки оборудования из стекла, стеклянных труб и фасонных частей к ним;
- способы обезжиривания деталей и труб кислородопровода;
- виды деталей трубопроводов, прокладочного материала и набивок;
- устройство арматуры;
- устройство и правила пользования применяемыми такелажными средствами;
- правила монтажа трубопроводов из стеклянных труб диаметром до 25 мм;
- способы строповки труб;
- правила обращения с газовыми баллонами и их транспортировки;
- типы опор, применяемых для прокладки трубопроводов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Монтажник технологических трубопроводов 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- свойства металлов;
- правила прокладки и проведения гидравлического и пневматического испытания трубопроводов диаметром до 200 мм на условное давление до 4 МПа (40 кгс/см2);
- правила монтажа трубопроводов из стеклянных труб диаметром свыше 25 до 40 мм;
- правила проведения испытания трубопроводов из стеклянных труб;
- правила строповки трубных узлов и блоков;
- способы подачи сигналов при монтаже трубопроводов кранами;
- допуски при подготовке стыков к сварочным работам;
- допустимые зазоры и виды кромок при подготовке труб под сварку;
- способы монтажа неметаллических трубопроводов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- правила прокладки трубопроводов диаметром до 200 мм на условное давление свыше 4 до 9,8 МПа (40 до 100 кгс/см2), типы опор и креплений для них;
- типы компенсаторов и правила их установки;
- правила производства гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов;
- правила пользования такелажными средствами при выполнении монтажных работ;
- правила монтажа трубопроводов из стеклянных труб диаметром свыше 40 мм;
- правила монтажа и технические требования, предъявляемые к трубопроводам на условное давление до 9,8 МПа (100 кгс/см2);
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Монтажник технологических трубопроводов 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- типы фланцевых соединений на специальных прокладках (линзовых, металлических и др.) и специальных муфтовых соединений (шар по конусу);
- правила прокладки трубопроводов на условное давление свыше 9,8 МПа (100 кгс/см2);
- методы выполнения замеров мест прокладки трубопроводов и правила выполнения эскизов деталей;
- методы монтажа трубопроводов блоками;
- правила монтажа трубопроводов из легированных сталей;
- правила монтажа и технические требования, предъявляемые к трубопроводам на условное давление свыше 9,8 МПа (100 кгс/см2);
- правила монтажа устанавливаемых аппаратов из стекла;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8 Монтажник технологических трубопроводов 7-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;
- правила выполнения монтажа технологических трубопроводов на АЭС, главных паропроводов, трубопроводов из плакированных сталей;
- методы монтажа трубопроводов крупногабаритными блоками;
- правила разбивки трассы прокладки осей трубопроводов по чертежам и макетам;
- методы выполнения паровых продувок;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.9. Монтажник технологических трубопроводов более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками технологических трубопроводов более низкого разряда.
1.10. __________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник технологических трубопроводов:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы монтажник технологических трубопроводов:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник технологических трубопроводов:
2.3.1. 2-го разряда:
1) выполняет очистку арматуры, болтов и шпилек от консервирующей смазки;
2) осуществляет промывку оборудования из стекла, стеклянных труб и фасонных частей к ним;
3) производит консервацию концов труб;
4) устанавливает и снимает предохранительные пробки и заглушки на трубах;
5) осуществляет сортировку труб, фасонных частей и средств крепления;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) осуществляет протравку:
- труб;
- оборудования из стекла, стеклянных труб и фасонных частей к ним;
2) сверлит или пробивает отверстия;
3) производит монтаж трубопроводов из стеклянных труб диаметром до 25 мм;
4) осуществляет обезжиривание деталей и труб кислородопровода;
5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) производит монтаж трубопроводов диаметром до 200 мм на условное давление до 4 МПа (40 кгс/см2) с установкой арматуры;
2) проводит гидравлическое и пневматическое испытание смонтированных трубопроводов;
3) устанавливает гидравлические и электрические приводы арматуры;
4) осуществляет отбортовку, разбортовку и стыковку под сварку труб из полиэтилена, винипласта, алюминия, меди и латуни;
5) производит монтаж и испытание трубопроводов из стеклянных труб диаметром свыше 25 до 40 мм;
6) устанавливает фасонные части из стекла и запорной арматуры;
7) осуществляет перерезку стеклянных труб на станке;
8) зачищает сварные швы под антикоррозионные покрытия;
9) производит сварку полиэтиленовых и винипластовых труб;
10) изготавливает по месту детали элементов трубопроводов из стекла, полиэтилена, спирально армированных из поливинилхлорида, винипласта, алюминия, меди и латуни;
11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) осуществляет разметку мест прокладки трубопроводов;
2) устанавливает штуцеры, тройники и секционные отводы;
3) осуществляет стыковку труб диаметром свыше 200 до 1200 мм с фланцами;
4) производит монтаж трубопроводов диаметром до 200 мм на условное давление свыше 4 до 9,8 МПа (40 до 100 кгс/см2) с установкой арматуры;
5) производит монтаж трубопроводов диаметром свыше 200 до 400 мм на условное давление до 4 МПа (40 кгс/см2) с установкой арматуры;
6) устанавливает П-образные, сальниковые и линзовые компенсаторы диаметром до 400 мм;
7) устанавливает реперы для замера тепловых расширений и ползучести металла;
8) осуществляет сборку гуммированных, пластмассовых трубопроводов;
9) производит монтаж и испытание трубопроводов из стеклянных труб диаметром свыше 40 мм;
10) выполняет монтажные работы с применением такелажных средств;
11) устанавливает гидравлические и электрические приводы арматуры;
12) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) устанавливает П-образные, сальниковые и линзовые компенсаторы диаметром свыше 400 мм;
2) выполняет замеры мест прокладки технологических трубопроводов по месту монтажа, составляет эскизы для заготовки и прокладки трубопроводов;
3) устанавливает дистанционные приводы арматуры;
4) производит монтаж трубопроводов диаметром свыше 200 до 600 мм на условное давление свыше 4 до 9,8 МПа (40 до 100 кгс/см2) с установкой аппаратуры;
5) производит монтаж трубопроводов диаметром свыше 600 мм независимо от давления с установкой арматуры;
6) производит монтаж трубопроводов на условное давление свыше 9,8 МПа (100 кгс/см2) независимо от диаметра с установкой арматуры;
7) устанавливает арматуру диаметром свыше 600 мм независимо от давления или на условное давление свыше 9,8 МПа (100 кгс/см2) независимо от диаметра;
8) производит монтаж стеклянных вакуумных, выпарных, циркуляционных аппаратов и т.п.;
9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.6. 7-го разряда:
1) выполняет сложные работы с предъявлением жестких норм оценки качества работ при монтаже трубопроводов активных контуров АЭС, главных паропроводов;
2) производит монтаж:
- трубопроводов из коррозионностойких сталей аустенитного класса;
- монтаж трубопроводов из плакированных сталей;
- монтаж трубопроводов крупногабаритными блоками;
3) осуществляет выполнение холодных натягов;
4) собирает стыковые соединения с различной толщиной стенок;
5) выполняет обвязку трубопроводами щитов управления и оборудования по чертежам и макетам;
6) производит монтаж паропроводов при температуре пара 450 °С и выше;
7) выполняет паровые продувки;
8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник технологических трубопроводов:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей монтажник технологических трубопроводов обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Монтажник технологических трубопроводов привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Монтажник технологических трубопроводов несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Монтажник технологических трубопроводов за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.   Настоящая   инструкция   разработана    на    основе    Тарифно-
квалификационных   характеристик   профессии   "Монтажник   технологических
трубопроводов, 2 - 7-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный  справочник
работ  и  профессий  рабочих.  Выпуск 3.  Раздел "Строительные, монтажные и
ремонтно-строительные работы", утвержденный Постановлением Минтруда  России
от 06.04.2007 N 243), ____________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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