Инструкция моториста (машиниста)
Моторист (машинист)

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Моториста (машиниста)                 00.00.0000

1.1. Моторист    (машинист)    является     рабочим    и    подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу мотористом (машинистом):
- 4-го разряда принимается лицо, имеющее допуск к выполнению работ: на судах с главным двигателем мощностью до 550 кВт, на земснарядах (землесосах) производительностью до 700 м3/час, на плавучих кранах с двигателем мощностью до 300 кВт;
- 5-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее допуск к выполнению работ: на судах с главным двигателем мощностью свыше 550 кВт, на земснарядах (землесосах) производительностью свыше 700 м3/час, на плавучих кранах с двигателем мощностью свыше 300 кВт, на дноочистительных снарядах;
- 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее допуск к выполнению работ на судоходных гидротехнических сооружениях и судоподъеме.
1.3. Моторист (машинист) должен знать:
- правила плавания;
- устройство судна, главных и вспомогательных механизмов и технических средств, обеспечивающих их работу, механической части палубных механизмов и рулевого устройства, судовых систем и обслуживающих их механизмов;
- правила пользования аварийно-спасательным и противопожарным инвентарем, индивидуальными и коллективными спасательными средствами, места их размещения;
- правила пользования системами внутренней связи и сигнализации;
- порядок и правила оказания помощи терпящим бедствие на воде;
- сигналы бедствия;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;
- внутренний распорядок на судне;
- правила охраны труда и пожарной безопасности на судах;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Моторист (машинист) более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить мотористами (машинистами) более низкого разряда.
1.5. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (вахты) моторист (машинист):
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает вахту;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы моторист (машинист):
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) не оставляет самовольно свое рабочее место;
3) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
4) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
5) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
6) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
7) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    8) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (вахты) моторист (машинист):
1) осуществляет обслуживание и ремонт:
- главных и вспомогательных судовых двигателей, их систем, механизмов и технических средств, обеспечивающих их работу;
- механической части палубных механизмов и рулевого устройства;
- судовых систем и обслуживающих их механизмов;
2) производит технический уход за механизмами и оборудованием земснарядов, плавучих кранов и других специализированных судов;
3) снимает показания приборов и осуществляет их регистрацию в соответствующих судовых журналах;
4) выполняет малярные, плотничные и слесарные работы;
5) несет вахту согласно судовому расписанию;
6) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (вахты) моторист (машинист):
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает вахту;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей моторист (машинист) обладает трудовыми правами, предусмотренными трудовым законодательством, с учетом особенностей работы, непосредственно связанной с движением транспортных средств, установленных федеральными законами, положением (уставом) о дисциплине и иными актами, правилами судовладельца, трудовым договором (контрактом), коллективным договором.

4. Ответственность
4.1. За ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции, моторист (машинист) привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей работы, непосредственно связанной с движением транспортных средств, установленных статьей 330 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.2. Моторист (машинист) несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Моторист (машинист) за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1. Настоящая   инструкция   разработана    на     основе     Тарифно-
квалификационных    характеристик    профессии     "Моторист    (машинист),
4 - 6 разряд"  (Единый   тарифно-квалификационный    справочник   работ   и
профессий  рабочих. Выпуск 52.   Разделы:   "Железнодорожный    транспорт";
"Морской  и  речной транспорт", утвержденный Приказом Министерства труда  и
социальной  защиты Российской Федерации от 18.02.2013 N 68н), _____________
___________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_motorista_mashinista.htm
