Инструкция оператора сортировочной горки
Оператор сортировочной горки

--------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Оператора сортировочной горки               00.00.0000

1.1.  Оператор  сортировочной  горки  является  рабочим  и  подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу оператором сортировочной горки:
- 4-го разряда принимается лицо, имеющее допуск к выполнению работ по обслуживанию сортировочных горок малой мощности;
- 5-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее допуск к выполнению работ по обслуживанию сортировочных горок средней мощности;
- 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее допуск к выполнению работ по обслуживанию сортировочных горок большой мощности;
- 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее допуск к выполнению работ по обслуживанию сортировочных горок повышенной мощности.
1.3. Оператор сортировочной горки должен знать:
- техническо-распорядительный акт железнодорожной станции;
- технологический процесс работы железнодорожной станции в части, касающейся технологии расформирования-формирования составов;
- правила перевозок грузов;
- план формирования поездов;
- инструкции по работе с вагонами, загруженными опасным грузом;
- инструкцию по обеспечению безопасности роспуска составов и маневровых передвижений на механизированных и автоматизированных сортировочных горках при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту горочных устройств;
- правила эксплуатации технических устройств сортировочных горок;
- специализацию, вместимость и профиль путей сортировочного парка;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Оператор сортировочной горки более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить операторами сортировочной горки более низкого разряда.
1.5. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) оператор сортировочной горки:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы оператор сортировочной горки:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) оператор сортировочной горки:
1) управляет роспуском составов на механизированных и автоматизированных сортировочных горках с пульта управления;
2) осуществляет перевод централизованных стрелок и управление сигналами для приготовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска составов и маневровых передвижений в горловине сортировочного парка;
3) выполняет регулирование скорости движения вагонов путем торможения их вагонными замедлителями для обеспечения необходимых интервалов между отцепами и допустимой скорости соединения вагонов в сортировочном парке;
4) осуществляет контроль за правильностью работы сортировочных устройств по показаниям контрольно-измерительных приборов;
5) ведет наблюдение за соответствием маршрутов следования отцепов по данным сортировочного листа;
6) осуществляет передачу информации причастным работникам о порядке роспуска состава, изменении направления следования отцепов и наличии вагонов с грузами, требующих при торможении особой осторожности;
7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    8) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) оператор сортировочной горки:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей оператор сортировочной горки обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Оператор сортировочной горки привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции, с учетом особенностей работы, непосредственно связанной с движением транспортных средств, установленных статьей 330 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.2. Оператор сортировочной горки несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Оператор сортировочной горки за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных  характеристик  профессии  "Оператор сортировочной
горки, 4  - 7-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий   рабочих.   Выпуск  52.  Разделы:  "Железнодорожный  транспорт";
"Морской   и  речной транспорт", утвержденный Приказом Министерства труда и
социальной    защиты    Российской   Федерации   от   18.02.2013  N   68н),
__________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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