Инструкция плотника
Плотник

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Плотника                         00.00.0000

1.1. Плотник является рабочим и подчиняется непосредственно ___________
________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу плотником 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Плотник 2-го разряда должен знать:
- основные виды применяемых лесоматериалов и свойства древесины;
- способы грубой обработки лесоматериалов;
- правила обращения с антисептическими и огнезащитными составами и приемы покрытия ими деревянных деталей и конструкций с помощью кистей;
- способы разборки простых деревянных конструкций и их очистки;
- правила перемещения и складирования грузов малой массы;
- виды рулонных и штучных кровельных материалов;
- способы разборки простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Плотник 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- основные породы и пороки древесины;
- устройство электрифицированного инструмента и правила его применения;
- приемы чистой острожки лесоматериалов;
- правила обтесывания бревен, заготовки одиночных свай и одностоечных опор;
- способы заготовки прямолинейных щитов опалубки и перегородок под штукатурку;
- способы устройства цоколей, дощатых настилов, перегородок, черных обшивок и элементов крыш;
- способы приготовления антисептических и огнезащитных составов;
- устройство приспособлений для нанесения уплотнительной массы;
- способы нанесения антисептических и огнезащитных составов краскопультами и распылителями;
- основные свойства рулонных и штучных кровельных материалов;
- способы разметки простых крыш и покрытия их насухо рулонными и штучными кровельными материалами;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Плотник 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- основные элементы деревянных частей зданий и деревянных конструкций и требования, предъявляемые к их качеству;
- способы устройства каркасов стен, чистых обшивок и временных сооружений;
- способы заготовки шпунтовых свай;
- способы соединения деталей простыми врубками;
- способы сухого антисептирования;
- способы пропитки деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами в ваннах;
- способы разметки и покрытия крыш;
- требования, предъявляемые к качеству штучных кровельных материалов и покрытий;
- устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их эксплуатации;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Плотник 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- способы разметки и изготовления сложных деревянных конструкций, соединений и врубок;
- правила чтения рабочих чертежей на устройство деревянной опалубки, элементов и конструкций сборных зданий;
- устройство такелажных приспособлений, применяемых при установке деревянных конструкций;
- способы пропитки деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами с помощью компрессорных установок;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Плотник 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- способы сборки и установки сложных деревянных конструкций инженерных сооружений;
- конструкцию и способы устройства выполняемых видов опалубки;
- способы изготовления инвентарных шаблонов крупноразмерных элементов строительных конструкций;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Плотник 7-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;
- способы изготовления сложных плотничных изделий и элементов конструкций;
- способы выполнения сложных соединений и врубок;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.9. Плотник более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить плотниками более низкого разряда.
1.10. __________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) плотник:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы плотник:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) плотник:
2.3.1. 2-го разряда:
1) выполняет плотничные и опалубочные работы;
2) выполняет работы при устройстве рулонных кровель насухо с прошивкой гвоздями и кровель из штучных материалов;
3) обрабатывает лесоматериалы вручную (поперечное перепиливание, окорку, обтесывание);
4) смазывает накаты и опалубки;
5) обмазывает кистью деревянные конструкции и детали антисептическими и огнезащитными составами;
6) осуществляет осмолку, обивку войлоком и толем элементов деревянных конструкций;
7) разбирает опалубки фундаментов, стен и перегородок;
8) осуществляет разборку:
- заборов, мостиков и настилов;
- полов, подборов и накатов;
- заборных стенок;
9) очищает опалубки от бетона и раствора;
10) производит очистку рулонных кровельных материалов от посыпки;
11) выполняет сортировку штучных кровельных материалов;
12) осуществляет конопатку стен и оконных проемов;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) выполняет плотничные и опалубочные работы;
2) покрывает насухо крыши простой формы рулонными и штучными кровельными материалами;
3) выполняет следующие общестроительные работы:
- изготовление простых щитов для перегородок под штукатурку;
- устройство обрешетки;
- продольное распиливание материалов;
- разборку временных зданий;
- обшивку стен и потолков под штукатурку и облицовку;
- устройство нижнего дощатого настила в двухслойных полах (черных полов);
- установку плинтусов и галтелей;
- устройство забирки и ремонт цоколей;
- заполнение стыков уплотнительной массой;
- устройство временных заборов и ворот;
- нанесение антисептических и огнезащитных составов на деревянные конструкции и детали краскопультами и распылителями;
- устройство деревянных водосборных колодцев, лотков и т.п.;
- изготовление и ремонт простого строительного инвентаря;
- обтесывание бревен на канты и накругло, обтесывание кромок досок и пластин;
- затеску концов бревен;
- чистую острожку лесоматериалов, выборку пазов, гребней и четвертей;
- обработку лесоматериалов электрифицированным инструментом;
- разборку обрешетки и деревянной кровли;
- укладку лежней и дощатого настила;
- изготовление плавучего рештования;
- обшивку стен ряжей и ледорезов досками;
- заготовку одиночных свай, насаживание на сваи бугелей и башмаков;
- отпиливание голов свай и верха шпунтовых рядов;
- заготовку одностоечных опор линий связи и электропередачи;
- отделку поверхностей сухой штукатуркой;
- покрытие и ремонт односкатных и щипцовых крыш рулонными материалами насухо с пришивкой гвоздями, асбестоцементными листами или плитками (шифером) и ремонт кровельных покрытий из этих материалов;
- обделку свесов и примыканий;
- разборку подмостей;
4) выполняет следующие опалубочные работы:
- изготовление и ремонт щитов опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и косоугольные) и прямолинейных элементов опалубки всех видов;
- заготовку простых элементов лесов, поддерживающих опалубку, без наращивания;
- разборку опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного пролетного и надарочного строения мостов;
5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) выполняет плотничные и опалубочные работы;
2) покрывает крыши штучными кровельными материалами;
3) выполняет следующие общестроительные работы:
- устройство деревянных перегородок;
- сборку и монтаж из деревянных деталей, элементов и конструкций жилых и промышленных зданий;
- заготовку, сборку, установку, разборку и смену мауэрлатов и стропил;
- рубку внутренних стен из бревен;
- устройство временных сооружений (террас, веранд, тамбуров, крылец, а также навесов, сараев, сторожевых будок, контор, проходных, кубовых, душевых, уборных);
- устройство и смену деревянных оснований;
- устройство каркасных стен;
- чистую обшивку стен и потолков;
- устройство, перестилку и сплачивание верхних дощатых покрытий (чистых полов) из отдельных досок;
- устройство полов из брусков, клееных щитов, древесноволокнистых плит, торцовой шашки, из древесностружечных плит с заделкой стыков;
- крепление столярных изделий к железобетонным деталям с помощью монтажных поршневых пистолетов;
- установку оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок;
- установку пластиковых окон и балконных дверей с заполнением зазора между рамой и стеной монтажной пеной;
- установку мансардных окон;
- установку дверей ламинированных с телескопической коробкой;
- устройство чистых заборов;
- сухое антисептирование;
- антисептическую и огнезащитную пропитку деревянных конструкций и деталей в ваннах;
- установку бандажей на столбы;
- изготовление, укладку, разборку и смену лаг, балок и прогонов;
- смену междуэтажных и чердачных перекрытий;
- устройство подмостей, лесов и эстакад без наращивания стоек;
- монтаж блочных подмостей;
- ремонт каркасных стен, полов и дощатой кровли;
- устройство сопряжений под углом с помощью врубок, пластинчатых нагелей и шпоночных соединений;
- устройство шпальных клеток под тяжеловесные конструкции и оборудование;
- выправку и подклинивание накаточных путей при надвижке пролетных строений мостов;
- изготовление и постановку схваток по сваям или стойкам, вкладышей и затяжек, подкосов, раскосов и стропил ледорезов;
- изготовление ригелей и установку шпоночных брусьев по сваям;
- установку ножа ледореза;
- укладку упорных брусьев с закреплением их насадками;
- изготовление и укладку мауэрлатных брусьев на опоры, поперечины охранных и колесоотбойных брусьев;
- заготовку деревянных шпунтовых свай и пакетов;
- изготовление и постановку подбабков (прирубов);
- укладку насадок по маячным сваям и шпунтовому ряду;
- заготовку и сборку А-образных, трехстоечных и П-образных деревянных опор линий связи и электропередачи;
- покрытие и ремонт трех- и четырехскатных шатровых, мансардных, вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш асбестоцементными листами и плитками (шифером);
- обделку свесов, примыканий, коньков, ребер и слуховых окон;
- устройство деревянных каркасов для подвесных потолков всех типов и обшивки стен;
- устройство подвесных потолков по деревянным каркасам из плиток "акмигран", алюминиевых плит, плит АГТ и т.п.;
- обшивку стен и потолков древесноволокнистыми и древесностружечными плитами (кроме декоративных);
- установку малых форм, изготовленных в заводских условиях;
4) выполняет следующие опалубочные работы:
- устройство лесов, поддерживающих опалубку;
- установку опалубки колонн, балок, плит перекрытий, стен и перегородок, фундаментов, массивов, стоек рам и прогонов;
- изготовление и установку кружал домкратных рам, заглушин, щитов для скользящей опалубки и рабочего настила;
- изготовление и ремонт щитов опалубки для массивов морских гидротехнических сооружений с продольными и поперечными люками и крупнопанельных щитов опалубки с ребрами;
- устройство настилов в гибких швах из досок и брусьев;
- разборку опалубки (арок, куполов, сводов, оболочек, резервуаров, баков, бункеров, спиральных камер, отсасывающих и подводящих труб, а также лесов, поддерживающих опалубку);
- устройство подвесной опалубки перекрытий;
5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) выполняет плотничные и опалубочные работы;
2) производит следующие общестроительные работы:
- рубку наружных стен из бревен и сборку домов из бревен, брусьев и щитов;
- изготовление клееных конструкций на врубках, нагелях, гвоздевых, болтовых и шпоночных соединениях;
- сборку и установку подвесных стропил и стропильных ферм, а также арок и балок пролетом до 15 м;
- устройство световых фонарей;
- устройство и разборку лесов и эстакад с наращиванием стоек;
- смену венцов стен из бревен и брусьев;
- прорезку и заделку проемов в стенах из бревен и брусьев;
- пропитку деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами с помощью компрессорных установок;
- изготовление и установку рамных опор;
- изготовление и сборку пролетных строений балочных мостов;
- сборку ряжей из брусьев и рубку ряжей из бревен;
- изготовление, укладку и постановку элементов конструкций мостов-стоек, подкосов, ригелей, прогонов, подкосных подушек, перил и противопожарных площадок;
- передвижку, спуск на воду и установку ряжей в створ сооружения;
- изготовление и сборку деревянных копров;
- заготовку и сборку деревянных А-, и П-образных опор линий связи и электропередачи;
3) выполняет следующие опалубочные работы:
- устройство опалубки галерей, резервуаров, баков, бункеров, ригелей, высоких опор;
- сборку и установку на место кружал мостов пролетом до 50 м;
- устройство многогранной и криволинейной опалубки;
- устройство опалубки колонн переменного сечения;
- укрупнительную сборку опорных конструкций отсасывающих и подводящих труб и спиральных камер;
- установку и крепление болтами и упорными брусьями щитов боковых поверхностей опалубки якорей;
- изготовление и укладку косяков в опалубку арочных мостов;
- ремонт опалубочных криволинейных, крупнопанельных щитов;
4) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) выполняет сложные опалубочные работы;
2) осуществляет устройство опалубки сводов, оболочек и куполов;
3) производит сборку и установку на место кружал мостов пролетом свыше 50 м;
4) изготавливает шаблоны для разметки косяков кружал;
5) осуществляет сборку коробов опалубки арок;
6) производит сборку и установку строительных ферм и балок свыше 15 м;
7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.6. 7-го разряда:
1) выполняет сложные плотничные работы в малоэтажном коттеджном строительстве, а также при реставрации памятников деревянного зодчества в строительстве уникальных объектов;
2) изготавливает и осуществляет реставрацию деревянных кокошников, наличников, полотенец и других сложных элементов по готовым образцам, чертежам и эскизам;
3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) плотник:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей плотник обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Плотник привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Плотник несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Плотник за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.   Настоящая   инструкция   разработана    на    основе    Тарифно-
квалификационных характеристик  профессии "Плотник, 2 - 7-й разряд" (Единый
тарифно-квалификационный справочник работ  и  профессий рабочих.  Выпуск 3.
Раздел    "Строительные,   монтажные   и   ремонтно-строительные   работы",
утвержденный Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243), _________
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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