Инструкция рабочего карты намыва
Рабочий карты намыва

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Рабочего карты намыва                   00.00.0000

1.1.  Рабочий  карты  намыва  1    является   рабочим   и   подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1 Рабочий карты намыва должен иметь разряд стропальщика на один разряд ниже разряда по основной профессии.
1.2. Рабочий карты намыва 3-го разряда должен знать:
- основные виды и свойства грунтов, их классификацию по трудности выполнения гидравлической транспортировки;
- правила и способы намыва безнапорных земляных сооружений;
- основные виды и свойства древесины;
- способы обработки лесоматериалов ручным инструментом;
- способы изготовления и ремонта деталей водосбросных устройств;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.3. Рабочий карты намыва 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.2 настоящей инструкции;
- правила и способы укладки грунта при намыве напорных земляных сооружений, при замыве пазух гидротехнических сооружений, при возведении земляного полотна железнодорожного пути и автодороги, при намыве подходов к мостам;
- правила производства работ и технические требования, предъявляемые к намывным напорным земляным сооружениям;
- устройство дренажной системы;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Рабочий карты намыва 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящей инструкции;
- способы формирования ядра при намыве сложных земляных сооружений;
- правила производства работ при намыве земляных сооружений с ядром и технические требования на их выполнение;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Рабочий карты намыва более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить рабочими карты намыва более низкого разряда.
1.6.____________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) рабочий карты намыва:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы рабочий карты намыва:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) рабочий карты намыва:
2.3.1. 3-го разряда:
1) укладывает грунт при намыве площадей, безнапорных земляных сооружений, штабелей, отвалов, а также при намыве сооружений под воду;
2) управляет процессом намыва безнапорного земляного сооружения или штабеля;
3) осуществляет наращивание и укорачивание распределительного пульпопровода;
4) открывает и закрывает распределительные выпуски на пульпопроводе;
5) переключает потоки пульпы с одной карты на другую;
6) производит очистку выпусков и пульпосточных канав, уборку окатышей и мусора за пределы намываемого сооружения;
7) выполняет устройство и наращивание водосборных колодцев, лотков, зумпфов;
8) осуществляет поддержание необходимого горизонта прудка с регулированием водосбросной системы;
9) выполняет изготовление и ремонт деталей водосбросных колодцев, опор и эстакад;
10) осуществляет обтесывание:
- бревен на канты и накругло;
- кромок досок и пластин;
11) производит разборку отдельных опор и эстакад;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 4-го разряда:
1) укладывает грунт:
- при намыве напорных земляных сооружений;
- при замыве пазух гидротехнических сооружений;
- при возведении земляного полотна железнодорожного пути и автодороги;
- при намыве подходов к мостам;
2) управляет процессом намыва напорного земляного сооружения, земляного полотна железнодорожного пути или автодороги, подходов к мостам или при замыве пазух гидротехнических сооружений (раскладка грунта в частях профиля, сооружения по фракциям путем изменения глубины и границ прудка, изменения направления потока пульпы, а также перемещением выпуска пульпы);
3) осуществляет разбивку оси рабочего пульпопровода и границ прудка;
4) производит заделку водосборных систем, наращивание водосборных колодцев с выбором оптимальной высоты установки шандор и патрубков;
5) осуществляет визуальную оценку отмыва глинистых частиц;
6) выполняет ремонт пульпосточных устройств;
7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 5-го разряда:
1) укладывает грунт при намыве сложных напорных земляных сооружений с ядром;
2) управляет процессом намыва сложных напорных земляных сооружений с ядром;
3) соблюдает заданный гранулометрический состав и плотность грунта, уложенного в тело сооружения;
4) выполняет устройство и наращивание водосбросных систем при намыве сложных земляных сооружений с ядром, заделку водосбросных систем;
5) соблюдает технологии укладки грунта при намыве земляных сооружений в плане и по высоте;
4) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) рабочий карты намыва:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей рабочий карты намыва обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Рабочий карты намыва привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Рабочий карты намыва несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Рабочий карты намыва за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.   Настоящая    инструкция   разработана   на    основе    Тарифно-
квалификационных  характеристик  профессии  "Рабочий  карты намыва, 3 - 5-й
разряд"  (Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий
рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и  ремонтно-строительные
работы",  утвержденный Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243),
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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