Инструкция слесаря по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем
Слесарь по изготовлению узлов и деталей
санитарно-технических систем

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000              N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Слесаря по изготовлению узлов              00.00.0000
и деталей санитарно-технических
систем

1.1. Слесарь по  изготовлению  узлов  и  деталей  санитарно-технических
систем является рабочим и подчиняется непосредственно _____________________
_______________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу слесарем по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 2-го разряда должен знать:
- виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования;
- сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления;
- назначение слесарного инструмента;
- правила строповки и перемещения грузов;
- способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры;
- способы соединения узлов и деталей;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- виды основных деталей санитарно-технических систем и соединений;
- способы обозначения разметки на трубах;
- способы гнутья, резки труб и сверления отверстий;
- устройство трубогибочных, нарезных сверлильных и отрезных станков и механизмов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- устройство станков для группировки радиаторов;
- способы разметки отверстий на фланцах и трубах;
- правила испытания отдельных труб и узлов;
- способы подготовки и испытания арматуры диаметром до 200 мм;
- способы устранения выявленных дефектов;
- способы изготовления уплотнительных деталей (прокладок, сальников и др.);
- способы заправки тангенциальных плашек, сверл и зенкеров;
- устройство и принцип действия точильных станков;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- способы стыковки и отбортовки труб диаметром свыше 200 мм;
- способы подготовки и испытания арматуры диаметром свыше 200 до 400 мм;
- устройство санитарно-технических трубопроводных систем;
- правила пользования сложным измерительным инструментом;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- правила испытания санитарно-технических систем;
- технику замеров и правила выполнения эскизов деталей;
- способы термообработки сварных стыков;
- способы подготовки и испытания арматуры диаметром свыше 400 мм;
- способы подготовки и испытания котлов, бойлеров, калориферных установок, насосов и центральных тепловых пунктов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить слесарями по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем более низкого разряда.
1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем:
2.3.1. 2-го разряда:
1) осуществляет сортировку:
- труб;
- фитингов;
- фасонных частей;
- арматуры и средств крепления;
2) подготавливает вспомогательные материалы (льняную прядь, сурик, раствор, серу и т.п.);
3) соединяет узлы и детали болтами;
4) выполняет комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов гайками;
5) устанавливает прокладки;
6) осуществляет обивку окалины после газовой резки;
7) наносит рисок на концы деталей из труб;
8) производит зацепку грузов инвентарными стропами, поддержание и поворачивание труб при газовой резке и электроприхватке;
9) выполняет маркировку узлов клеймением и краской;
10) изготавливает и устанавливает защитные гильзы для трубопроводов;
11) изготавливает стальные бирки;
12) очищает секции чугунного котла изнутри и снаружи с промывкой;
13) изготавливает, устанавливает и снимает предохранительные пробки и заглушки на трубах;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) изготавливает прокладки для фланцевых соединений и радиаторов по готовой разметке;
2) собирает фланцевые соединения;
3) устанавливает прокладки;
4) заделывает раструбы чугунных трубопроводов;
5) нарезает резьбы на трубах вручную;
6) осуществляет насадку фланцев и стыковку труб диаметром до 100 мм;
7) сверлит отверстия на трубах и фланцах по готовой разметке;
8) выполняет зенкование и обработку концов труб под сварку;
9) осуществляет резку вручную стальных и полимерных труб;
10) производит гнутье труб диаметром до 80 мм;
11) осуществляет вырубку "окон" прессом;
12) выполняет комплектование сифонов и ревизий;
13) осуществляет фрезерование патрубков;
14) производит высечку седловин;
15) изготавливает кожухи для насосов;
16) изготавливает контейнеры;
17) осуществляет образование раструбов на концах труб;
18) обрабатывает концы труб после газовой резки;
19) производит перерубку чугунных канализационных труб вручную;
20) выполняет перемещение материалов тельфером или кран-балкой;
21) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) производит свертку фитингов, арматуры на уплотнителе и насухо;
2) проводит ревизию и испытание арматуры диаметром до 200 мм;
3) проводит гидравлическое и пневматическое испытание всех видов санитарно-технических устройств (отдельных труб, узлов, радиаторов, конвекторных блоков, элеваторных и водомерных узлов и т.д.);
4) выполняет группировку радиаторов;
5) производит гнутье труб диаметром свыше 80 до 200 мм;
6) осуществляет разметку труб, прокладок, отверстий на трубах и фланцах;
7) производит механизированную резку стальных и полимерных труб, вырезку отверстий на трубах и нарезку резьбы, механизированную перерубку чугунных канализационных труб;
8) осуществляет притирку кранов, вентилей диаметром до 200 мм;
9) изготавливает мелкие и средние металлические конструкции всех видов (крепежные детали, подставки, опоры и т.д.);
10) осуществляет набивку сальников;
11) выполняет отбортовку, разбортовку, стыковку труб под сварку и сварку труб из полимерных материалов;
12) изготавливает узлы и детали трубопроводов из полимерных труб;
13) изготавливает и проводит испытание регистров;
14) осуществляет обвязку ручных насосов, водомерных узлов, обвязку и изготовление полотенцесушителей, водоподогревателей, элеваторных узлов, регулировочных и редукционных клапанов, обвязку конденсатоотводчиков, радиаторных и конвекторных блоков готовыми узлами и т.д.;
15) изготавливает трапы, смывные трубы, компенсаторы, радиаторные и конвекторные узлы, воздухосборники;
16) осуществляет сборку узлов трубопроводов на резьбе;
17) производит разметку патрубков "на седло", гнезд для них на трубах диаметром до 50 мм;
18) осуществляет сборку узлов из чугунных канализационных труб;
19) выполняет шабрение уплотнительных колец диаметром до 200 мм;
20) осуществляет оборудование сантехнических кабин трубопроводами;
21) устанавливает в кабине полотенцесушители, ванны, умывальники, унитазы, комбинированные смесители, туалетные полочки, уравнители электрических потенциалов;
22) производит насадку фланцев на трубы и стыковку труб диаметром свыше 100 до 200 мм;
23) изготавливает канализационные заглушки;
24) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) выполняет изготовление:
- тройников;
- крестовин;
- переходов;
- секционных отводов;
- распределительных гребенок;
- конденсатосборников;
- гидравлических затворов;
- узлов обвязки элеваторных и водомерных узлов;
- центробежных насосов;
- редукционных клапанов;
- чугунных секционных котлов;
- грязевиков;
- баков;
- смесителей;
2) производит гнутье труб диаметром свыше 200 мм;
3) проводит ревизию и испытание арматуры диаметром свыше 200 до 400 мм;
4) осуществляет насадку фланцев на трубы и стыковку труб диаметром свыше 200 до 1200 мм;
5) производит гнутье труб (независимо от диаметра) с нагревом током высокой частоты;
6) осуществляет сборку чугунных секционных котлов в пакеты;
7) изготавливает простые и сложные шаблоны;
8) осуществляет проверку узлов и деталей по эскизам и связывание их в пакеты;
9) выполняет притирку арматуры, шабрение уплотнительных колец диаметром от 200 до 400 мм;
10) подготавливает к установке и обвязке теплообменники и доводчики;
11) изготавливает компенсаторы, отстойники, бойлеры и других объемные детали;
12) осуществляет сборку резервуаров высокого давления;
13) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) изготавливает складчатые отводы и компенсаторы;
2) проводит ревизию и испытание арматуры диаметром свыше 400 мм;
3) осуществляет насадку фланцев на трубы диаметром свыше 1200 мм;
4) выполняет замеры с натуры и по типовым проектам;
5) составляет эскизы для заготовки трубопроводов с проставлением размеров;
6) изготавливает узлы из труб диаметром свыше 400 мм;
7) изготавливает переходы свыше 400 мм;
8) проводит испытание котлов;
9) осуществляет сборку котлов из отдельных пакетов;
10) производит притирку, шабрение уплотняющих колец диаметров свыше 400 мм;
11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.    Настоящая    инструкция   разработана   на   основе    Тарифно-
квалификационных характеристик профессии "Слесарь по изготовлению  узлов  и
деталей  санитарно-технических  систем, 2 - 6-й  разряд"  (Единый  тарифно-
квалификационный справочник работ и  профессий  рабочих.  Выпуск 3.  Раздел
"Строительные,  монтажные  и  ремонтно-строительные  работы",  утвержденный
Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243, _______________________
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_slesarya_po_izgotovleniyu_uzlov_i_detalej_sanitarno_texnicheskix_sistem.htm
