# Инструкция слесаря строительного

Слесарь строительный

------------------------------------

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

---------------------------------

(наименование должности)

00.00.0000 N 000

---------- ---------------------

(подпись) (инициалы, фамилия)

Слесаря строительного 00.00.0000

1.1. Слесарь строительный является рабочим и подчиняется

непосредственно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу слесарем строительным 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Слесарь строительный 2-го разряда должен знать:

- основные виды и свойства металлов;

- основные виды болтов и деталей, способы их соединений;

- основные виды смазок и их назначение;

- способы смазки деталей;

- виды применяемых стропов и захватных приспособлений;

- назначение слесарного инструмента и правила пользования им;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Слесарь строительный 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- основные свойства обрабатываемых металлов;

- способы разметки деталей по шаблону;

- основные сведения о параметрах обработки;

- способы слесарной обработки деталей;

- способы сборки и разборки узлов механизмов и элементов стальной скользящей опалубки;

- устройство и правила пользования простыми такелажными средствами;

 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Слесарь строительный 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- основные свойства металлов, применяемых для изготовления инструмента;

- основные правила и способы заправки и закалки инструмента;

- устройство такелажного оборудования, механизированного инструмента и станков, правила их применения;

- основные сведения о параметрах обработки;

 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Слесарь строительный 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- сортамент и марки инструментальных сталей и сплавов;

- способы слесарной и термической обработки сложных деталей с применением механизированного инструмента;

- основные сведения о параметрах обработки деталей;

- способы пригонки деталей по шаблонам и калибрам;

- правила и способы установки, разборки, сборки, ремонта и регулирования обслуживаемых машин, а также двигателей внутреннего сгорания;

- способы закалки, отпуска и отжига инструмента;

- правила эксплуатации грузоподъемных механизмов и сосудов под давлением;

 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Слесарь строительный 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- марки, сорта и свойства твердых сплавов;

- способы слесарной и термической обработки и пригонки ремонтируемых деталей;

- основные сведения о параметрах обработки деталей;

- правила эксплуатации грузоподъемных машин и сосудов под давлением;

 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Слесарь строительный более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить слесарями строительными более низкого разряда.

1.9. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

### 2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) слесарь строительный:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

 5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы слесарь строительный:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

 7) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) слесарь строительный:

2.3.1. 2-го разряда:

1) выполняет слесарные работы на строительной площадке;

2) соединяет болтами обрабатываемые детали;

3) осуществляет слесарную обработку деталей по свободным размерам;

4) выполняет прогонку резьбы болтов и гаек;

5) осуществляет расконсервацию метизов;

6) изготавливает прокладки;

7) производит промывку, чистку и смазку деталей;

8) устанавливает и снимает защитные ограждения;

 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) выполняет слесарные работы на строительной площадке;

2) осуществляет нарезку и опиловку гаек и болтов;

3) изготавливает вручную шайбы, накладки и прокладки;

4) осуществляет разметку деталей по шаблонам;

5) сверлит отверстия вручную;

6) осуществляет резку и рубку стали;

7) соединяет детали болтами;

8) осуществляет сборку и разборку простых узлов ремонтируемого оборудования;

9) осуществляет сборку, разборку и ремонт щитов и коробов стальной скользящей опалубки;

10) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) выполняет на строительной площадке слесарные работы по изготовлению и ремонту оборудования и приспособлений, ремонту механизмов, машин и двигателей;

2) осуществляет слесарную обработку деталей оборудования с применением специального механизированного инструмента;

3) выполняет разметку деталей под обрезку и сверление;

4) осуществляет изготовление:

- анкерных болтов;

- подвесок;

- кронштейнов;

- фланцев;

- тяг;

- хомутов;

- прямолинейных течек;

- желобов;

- защитных кожухов и ограждений;

- трубчатых сеток для подмостей;

- бункеров;

- оконных, лестничных и балконных решеток;

5) устанавливает и разбирает:

- переставную металлическую опалубку колонн, балок и плит перекрытий;

- подъемные устройства скользящей стальной опалубки с ручными домкратами;

6) выполняет регулирование:

- конусности скользящей опалубки;

- подъемных лебедок бульдозеров;

7) осуществляет разборку, ремонт и сборку:

- ручных домкратов;

- кран-балок и блоков грузоподъемностью до 5 т;

- станков для гнутья и резки арматуры;

- натяжных и приводных устройств ленточных транспортеров;

- ковшей и цепей экскаваторов;

- ковшей и барабанов бетоносмесителей;

- краскопультов;

- подъемников;

- агрегатов по механизированному шпатлеванию;

8) осуществляет разборку, ремонт и сборку двигателей внутреннего сгорания (установку поршневых колец, подтяжку шатунных и коренных подшипников, сборку насосов, карбюраторов и магнето);

9) производит разметку деталей по чертежам и эскизам;

10) изготавливает металлические оконные переплеты и механизмы открывания;

11) выполняет ремонт механизмов открывания;

12) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) выполняет на строительной площадке слесарные работы по изготовлению и ремонту оборудования и приспособлений, ремонту механизмов, машин и двигателей;

2) осуществляет изготовление шаблонов и разметку деталей по чертежам для всех видов обработки;

3) производит закалку, отжиг и отпуск деталей;

4) изготавливает приспособления для строительных и монтажных работ;

5) изготавливает отдельные детали и узлы для комплектования оборудования (ковши, закрома, бункера из тонколистового металла, постаменты, рамы и площадки под циклоны, вентиляторы и калориферы, подвижные жалюзи, клапаны);

6) осуществляет сборку одностворчатых и двухстворчатых металлических дверей, в том числе раздвижных;

7) производит монтаж гидравлических и электрических домкратов и скользящей опалубки;

8) выполняет обслуживание скользящей опалубки с механизированными домкратами в процессе бетонирования;

9) восстанавливает изношенные детали;

10) производит наклепку тормозных колодок и тормозных лент тракторов, кранов и экскаваторов;

11) выполняет разборку, ремонт и сборку:

- тракторов;

- скреперов;

- бульдозеров;

- катков;

- бетоносмесителей и растворосмесителей;

- бетононасосов и растворонасосов;

- блоков грузоподъемностью свыше 5 т;

- приводных лебедок;

- землесосных снарядов и установок производительностью до 300 м3 грунта в 1 ч;

- компрессоров производительностью до 6 м3/мин;

- мотовозов;

- паровых молотов;

- центробежных насосов;

- вальцов;

- пресс-ножниц для резки листового металла толщиной до 13 мм;

12) осуществляет обслуживание грузоподъемных механизмов и сосудов под давлением;

13) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) выполняет на строительной площадке работы по изготовлению и ремонту оборудования и приспособлений, ремонту механизмов, машин и двигателей;

2) осуществляет посадку эксцентриков;

3) изготавливает шаблоны, калибры и кондукторы;

4) осуществляет изготовление и ремонт:

- деталей, изделий и приспособлений;

- штампов и пресс-форм;

5) проводит ремонт, наладку и испытание:

- землесосных снарядов и перекачивающих установок производительностью свыше 300 м3/ч;

- экскаваторов и башенных кранов;

- автопогрузчиков;

- пресс-ножниц для резки листового металла толщиной свыше 13 мм;

- гидравлических и пневматических прессов;

- компрессоров производительностью свыше 6 м3/мин;

6) регулирует двигатели внутреннего сгорания;

7) осуществляет обслуживание грузоподъемных машин и сосудов под давлением;

8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) слесарь строительный:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) производит осмотр (самоосмотр);

4) сдает смену;

 5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

### 3. Права

При выполнении своих обязанностей слесарь строительный обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

### 4. Ответственность

4.1. Слесарь строительный привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Слесарь строительный несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Слесарь строительный за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

### 5. Заключительные положения

 5.1. Настоящая инструкция разработана на основе

Тарифно-квалификационных характеристик профессии "Слесарь строительный,

2 - 6-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и

профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и

ремонтно-строительные работы", утвержденный Постановлением Минтруда России

от 06.04.2007 N 243), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya\_slesarya\_stroitelnogo.htm](https://порядокправа.рф/instrukciya_slesarya_stroitelnogo.htm)