Инструкция слесаря зумпфового агрегата

Слесарь зумпфового агрегата

--------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Слесаря зумпфового агрегата               00.00.0000

1.1.  Слесарь  зумпфового  агрегата   является  рабочим  и  подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. Слесарь зумпфового агрегата 3-го разряда должен знать:
- устройство и правила обслуживания оборудования дренажных перекачек и зумпфового агрегата;
- режимы работы агрегата и свойства грязевой пульпы;
- причины и признаки неисправностей работы приземного устройства и способы их устранения;
- способы прокладки труб;
- схемы трубопроводов и электропитания дренажных перекачек и зумпфового агрегата;
- основы электротехники и технологии металлов;
- габариты подвижного состава;
- правила производства работ в действующем тоннеле метрополитена;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.3. Слесарь зумпфового агрегата 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.2 настоящей инструкции;
- устройство вакуумнасосов, электродвигателей, контрольно-измерительных приборов, газоанализаторов и автоматики перекачки;
- способы регулировки режимов работы зумпфового агрегата;
- устройство сливных грязеотстойников на поверхности;
- назначение смазочных материалов;
- основы гидравлики;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Слесарь зумпфового агрегата более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить слесарями зумпфового агрегата более низкого разряда.
1.5. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) слесарь зумпфового агрегата:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы слесарь зумпфового агрегата:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) слесарь зумпфового агрегата:
2.3.1. 3-го разряда:
1) осуществляет ремонт оборудования зумпфовых агрегатов со слесарной обработкой по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам точности);
2) выполняет переключение зумпфового агрегата с транспортного положения в рабочее: прокладку и снятие временных трубопроводов под вакуум от грязесборников к агрегату и временной линии его электропитания от электрораспределительных щитов перекачки или тоннеля;
3) подготавливает схемы трубопроводов к работе на агрегат;
4) осуществляет регулировку подачи грязевой пульпы в цистерну при откачке ее из сборников, расположенных в тоннеле;
5) производит отключение и установку транспортного положения агрегата с постановкой всех устройств в пределы габарита подвижного состава;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 4-го разряда:
1) осуществляет ремонт оборудования зумпфовых агрегатов со слесарной обработкой деталей по 7 - 10 квалитетам (2 - 3 классам точности);
2) подготавливает оборудование водоотливной установки к очистке грязесборников;
3) подключает и отключает электропитание агрегата, автоматики и сигнализации насосных установок;
4) определяет по приборам наличие вредных газов в грязесборниках и удаляет их при помощи переносных электровентиляторов;
5) принимает участие в управлении работой зумпфового агрегата;
6) ведет наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов:
- мановакуумметра;
- указателя уровня наполнения;
- амперметра и др.;
7) выполняет регулировку режима работы агрегата;
8) выявляет и устраняет неполадки в работе агрегата;
9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) слесарь зумпфового агрегата:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей слесарь зумпфового агрегата обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Слесарь зумпфового агрегата привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Слесарь зумпфового агрегата несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Слесарь зумпфового агрегата за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных   характеристик   профессии   "Слесарь  зумпфового
агрегата.   3 - 4-й  разряд"  (Единый  тарифно-квалификационный  справочник
работ и профессий рабочих. Выпуск 56. Раздел   "Железнодорожный   транспорт
и метрополитен", утвержденный Постановлением Госкомтруда СССР от 06.12.1983
N   283/24-82), __________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с  настоящей  инструкцией  подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_slesarya_zumpfovogo_agregata.htm
