Инструкция станочника-распиловщика
Станочник-распиловщик

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Станочника-распиловщика                 00.00.0000

1.1.   Станочник-распиловщик    является    рабочим    и    подчиняется
непосредственно __________________________.
(мастеру цеха; иному лицу)
1.2. Станочник-распиловщик 2-го разряда должен знать:
- принцип действия обслуживаемых станков;
- назначение и размеры заготовок и деталей;
- требования, предъявляемые к распиловке пиломатериалов;
- требования к использованию средств защиты;
- способы и приемы безопасного выполнения работ;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.3. Станочник-распиловщик 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.2 настоящей инструкции;
- устройство обслуживаемых станков;
- основные свойства древесных материалов;
- государственные стандарты и технические условия на выпускаемую продукцию;
- требования, предъявляемые к качеству пропарки заготовок;
- способы установки режущего инструмента;
- применяемые шаблоны;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Станочник-распиловщик 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.3 настоящей инструкции;
- устройство и правила наладки обслуживаемых станков;
- методы рационального раскроя и способы проверки качества обрезки пиломатериалов;
- свойства режущего инструмента;
- режимы резания;
- технические условия на готовую продукцию;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Станочник-распиловщик 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.4 настоящей инструкции;
- конструкцию обслуживаемого станка и околостаночной механизации;
- технические требования на заготовки;
- способы оптимального раскроя пиломатериалов;
- свойства и качество подготовки режущего инструмента;
- виды и причины возникновения технического брака и меры его предупреждения;
- пороки древесины;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Станочник-распиловщик 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.5 настоящей инструкции;
- кинематические схемы и правила наладки обслуживаемого оборудования;
- стандарты и технические условия на обрезаемую продукцию;
- способы рациональной обрезки;
- влияние качества подготовки пил на чистоту пропила и скорость подачи;
- технологические схемы распиловки бревен и брусьев;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) станочник-распиловщик:
1) принимает рабочее место;
2) получает производственное задание, знакомится с технологической картой производства работ;
3) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
4) проверяет исправность инструмента, приспособлений, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы станочник-распиловщик:
1) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
2) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
3) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
4) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
5) оказывает первую (доврачебную) помощь пострадавшим при травмировании, отравлении в аварийных ситуациях и внезапном заболевании;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) станочник-распиловщик:
2-го разряда:
1) выполняет вспомогательные операции при поперечно-продольной распиловке заготовок на станках с механической и полуавтоматической подачей;
2) осуществляет прием заготовок, возврат их и укладку с разборкой по размерам;
3) производит:
- продольную и поперечную распиловку заготовок на однопильных круглопильных станках;
- торцовку размеченных или не требующих разметки пиломатериалов и заготовок на станках;
- распиловку цементно-стружечных плит и выравнивание кромок;
- поперечную распиловку тонкомера, дровяного сырья на отрезки заданных размеров;
- поперечную распиловку пиломатериалов ручной пилой;
    4) ___________________________________________________________________;
(иные обязанности)
3-го разряда:
1) производит:
- продольный и поперечный раскрой пиломатериалов из древесины мягких пород на однопильных станках;
- выпиловку деталей из древесины мягких пород по разметке на ленточнопильных станках;
- раскрой предварительно пропаренных брусков (плашек) на дощечки заданных размеров;
- групповой поперечный раскрой пиломатериалов;
- торцовку пиломатериалов в лесопильном потоке под руководством рабочего более высокой квалификации;
- формирование заданных размеров нефанерованных рамок, щитов на однопильных станках;
- раскрой клееной слоистой древесины и заготовок под углом по шаблону на однопильных станках;
- обрезку досок под руководством станочника более высокой квалификации вне лесопильного потока;
- раскрой и обрезку древесностружечных, древесноволокнистых, костровых плит и фанеры на налаженных станочниками более высокой квалификации форматно-обрезных станках различных типов;
2) устанавливает режущий инструмент;
3) осуществляет регулировку обслуживаемых станков;
    4) ___________________________________________________________________;
(иные обязанности)
4-го разряда:
1) производит:
- продольный и поперечный раскрой пиломатериалов из древесины твердых пород на многопильных и круглопильных станках;
- индивидуальный комбинированный раскрой пиломатериалов на заданные отрезки в лесопильном потоке;
- индивидуальную обрезку досок на обрезных станках в лесопильном потоке под руководством станочника более высокой квалификации;
- продольный и поперечный раскрой бревен и заготовок из круглых лесоматериалов на круглопильных и ленточных станках;
- торцовку фанерованных брусков и деталей из древесины твердых пород;
- обрезку торцев карандашей на обрезном станке;
2) осуществляет регулирование дискового или балансирного ножа на толщину среза торцев в соответствии с техническими условиями на каждый ассортимент и диаметр карандашей;
3) производит:
- формирование размеров фанированных щитов на одно-, многопильных станках;
- раскрой стоп строганого шпона и заготовок гнутоклееных на многопильных станках;
- обрезку листовой продукции согласно спецификации и требованиям стандартов и технических условий;
4) осуществляет наладку станка;
5) принимает участие в ремонте станка;
    6) ___________________________________________________________________;
(иные обязанности)
5-го разряда:
1) производит:
- раскрой плитных материалов на полуавтоматических и автоматических станках;
- продольную индивидуальную обрезку досок вне потока в условиях скоростного режима при работе в лесопильном потоке с одним обрезным станком;
- выпиловку пластин многослойных лыж из клееных блоков;
- распиловку бревен, кряжей и бруса на пиломатериалы и заготовки на многопильных, круглопильных и ленточнопильных станках;
2) определяет рациональную схему раскроя досок;
3) осуществляет наладку обслуживаемого оборудования и принимает участие в его ремонте;
    4) ___________________________________________________________________;
(иные обязанности)
6-го разряда:
1) производит продольную индивидуальную двустороннюю обрезку досок в лесопильном потоке и плитных облицовочных материалов на полуавтоматических и автоматических линиях различных типов в условиях жесткого ритма работы;
2) визуально определяет оптимальную ширину обрезаемой доски для получения наибольшего полезного и высокого спецификационного выхода пиломатериалов;
3) изменяет скорость подачи досок;
4) осуществляет выбор рациональной схемы раскроя досок и плитных облицовочных материалов при визуальной оценке их качества;
5) распиливает бревна и брусьев на многопильных станках в лесопильном потоке в условиях жесткого ритма работ;
6) осуществляет проверку качества подготовки пил;
7) производит установку пил и их правку;
8) осуществляет наладку обслуживаемого оборудования;
    9) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) станочник-распиловщик:
1) производит чистку обслуживаемого станка;
2) осуществляет уборку рабочего места и сдает его;
3) помещает на хранение инструмент, приспособления, инвентарь и т.п.;
4) снимает и помещает на хранение спецодежду, спецобувь, другие средства индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей станочник-распиловщик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Станочник-распиловщик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Станочник-распиловщик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Станочник-распиловщик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

    Настоящая  инструкция  разработана  на  основе Тарифно-квалификационных
характеристик    профессии   "Станочник-распиловщик.  2-й,  3-й,  4-й, 5-й,
6-й  разряды" (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих.   Выпуск  40,  утвержденный  Постановлением   Госкомтруда  СССР  и
Секретариата        ВЦСПС        от       10.01.1985       N       7/2-13),
_____________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)

--------------------------------------        --------- -------------------
(наименование должности руководителя          (подпись) (инициалы, фамилия)
структурного подразделения))              00.00.0000

С  инструкцией  ознакомлен, копию инструкции получил на руки и обязуюсь
хранить на рабочем месте.

---------- -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
00.00.0000




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_stanochnika_raspilovshhika.htm
