Инструкция тоннельного рабочего
Тоннельный рабочий

--------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Тоннельного рабочего                  00.00.0000

1.1. Тоннельный рабочий подчиняется  непосредственно __________________
__________________________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. Тоннельный рабочий 2-го разряда должен знать:
- виды материалов для растворов и наклеечной изоляции и способы приготовления растворов для чистки поверхности;
- правила штукатурных работ;
- правила эксплуатации нагнетательных аппаратов;
- правила ограждения места работы сигналами;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.3. Тоннельный рабочий 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.2 настоящей инструкции;
- устройство растворомешалок, обделок тоннелей и системы их гидроизоляции;
- составы растворов для чистки поверхности и их основные свойства;
- основные требования, предъявляемые к качеству нагнетаемых материалов и добавок;
- способы работ по заделке швов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Тоннельный рабочий 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящей инструкции;
- устройство применяемых механизмов, схемы рационального расположения шпуров;
- типы тоннельных обделок;
- основные конструкции гидроизоляционных покровов;
- правила нанесения мастик и наклейки рулонных материалов;
- способы чеканочных работ;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Тоннельный рабочий 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.4 настоящей инструкции;
- технологию цементационных работ и рецептуру составов для нагнетания и бетонирования;
- основные свойства горных пород и химического закрепления грунтов;
- правила ремонта швов и заделки трещин;
- порядок и способы чеканки нестандартных и сложных швов;
- порядок и правила безопасной работы в тоннелях и с полимерными материалами, в т.ч. токсичными;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Тоннельный рабочий более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить тоннельными рабочими более низкого разряда.
1.7. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) тоннельный рабочий:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы тоннельный рабочий:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) тоннельный рабочий:
2.3.1. 2-го разряда:
1) удаляет солевые подтеки с облицовки;
2) производит очистку тюбингов и болтовых соединений от коррозии и грязи металлическими щетками и ветошью;
3) подготавливает материалы для растворов и наклеечной изоляции;
4) осуществляет срубание наплывов вручную, пробивку, заделку гнезд и борозд цементным раствором;
5) производит очистку и промывку нагнетательных механизмов;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) производит монтаж и демонтаж шланга с инъектором при производстве нагнетания раствора;
2) заделывает скважины после нагнетания растворов;
3) подготавливает поверхности под изолирующие покрытия;
4) приготавливает свинцовый шнур и другие составы для чеканки;
5) выполняет чеканку швов вручную;
6) осуществляет разогрев битумных мастик, устройство цементной стяжки под изоляцию, наносит битумную мастику на поверхности;
7) выполняет дозировку и составляет различные смеси раствора и бетона, наносит их на горизонтальную поверхность;
8) осуществляет смену буров и чеканок, подключает инструмент к воздуховодной сети;
9) производит сборку и разборку инвентарных подмостей и лесов;
10) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    11) __________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) выполняет бурение шпуров перфораторами в обделке тоннелей и шахт;
2) осуществляет разметку мест для бурения согласно карте ликвидации течей;
3) выполняет чеканку швов расширяющимися цементом и свинцом;
4) производит замену пробок и болтовых соединений;
5) осуществляет изоляцию стен сводов подземных сооружений и лотков рулонными материалами на мастиках;
6) производит отвод течей с устройством подвесных лотков, трубок с заделкой в конструкцию;
7) ликвидирует выходы раствора на поверхность;
8) осуществляет бурение каптажных скважин, нанесение бетона и раствора на наклонную поверхность;
9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    10) __________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) проводит контрольные нагнетания и нагнетания цементных растворов с добавкой полимерных материалов для ликвидации течей в конструкциях;
2) выполняет вскрытие и ремонт изоляции притоннельных сооружений;
3) проводит нагнетание на внутреннюю поверхность обделок гидроизоляционных составов на основе эпоксидных смол для прекращения фильтрации подземных вод;
4) выполняет чеканку мест сопряжения обделок и швов, нестандартных швов с использованием полимерных мастик;
5) осуществляет наклейку изоляции для ликвидации течей в обделках и в местах с переменным сечением;
6) осуществляет бурение каптажных скважин, ремонт сводовой части обделки;
7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    8) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) тоннельный рабочий:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей тоннельный рабочий обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Тоннельный рабочий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции, с учетом особенностей работы, непосредственно связанной с движением транспортных средств, установленных статьей 330 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.2. Тоннельный рабочий несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Тоннельный рабочий за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных характеристик  профессии  "Тоннельный рабочий, 2 -
5-й  разряд"  (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих. Выпуск 52. Разделы: "Железнодорожный транспорт"; "Морской и речной
транспорт",  утвержденный  Приказом  Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18.02.2013 N 68н), ________________________________
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с  настоящей  инструкцией  подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_tonnelnogo_rabochego.htm
