Инструкция трубоклада промышленных железобетонных труб
Трубоклад промышленных
железобетонных труб

------------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
---------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                   N 000
----------  ---------------------
(подпись)   (инициалы, фамилия)
Трубоклада промышленных            00.00.0000
железобетонных труб

1.1.  Трубоклад  промышленных  железобетонных  труб  является рабочим и
подчиняется непосредственно ______________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу трубокладом промышленных железобетонных труб 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Трубоклад промышленных железобетонных труб 3-го разряда должен знать:
- основные элементы монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
- правила сборки опалубки простых конструкций, перемещения и подачи грузов;
- виды и сортамент применяемых материалов;
- свойства и марки цемента, заполнителей и бетонных смесей;
- способы выполнения простых монтажных работ;
- устройство дощатых настилов;
- способы строповки и расстроповки строительных конструкций;
- способы складирования и хранения материалов;
- требования, предъявляемые к подготовке поверхностей под окраску;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Трубоклад промышленных железобетонных труб 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- назначение, принцип действия подъемно-переставной, скользящей опалубки и устройств для их подъема;
- особенности выполнения работ по возведению и ремонту монолитных высотных сооружений, правила производства работ с применением шахтных подъемников и механизмов для подъема опалубки;
- правила сигнализации;
- номенклатуру деталей подъемной опалубки;
- способы подачи материалов на рабочие места;
- правила установки арматуры и укладки бетонной смеси в опалубку, выполнения футеровочных работ, нанесения на поверхность сооружений окрасочных и антикоррозионных составов, способы их приготовления;
- требования, предъявляемые к качеству применяемых материалов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Трубоклад промышленных железобетонных труб 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- способы монтажа, демонтажа и эксплуатации подъемно-переставной, скользящей опалубки, градирен и устройств для их подъема;
- конструкцию шахтных подъемников, механизмов для подъема скользящей и переставной опалубок, правила их монтажа, эксплуатации и демонтажа;
- технологию монтажа рабочих и футеровочных площадок, футеровочных обойм и подъемных головок;
- способы установки арматуры и укладки бетонной смеси в сложных конструкциях;
- номенклатуру и составы антикоррозионных, теплоизоляционных и футеровочных материалов;
- способы проведения антикоррозионных, теплоизоляционных и футеровочных работ;
- требования, предъявляемые к качеству выполнения железобетонных, антикоррозионных, окрасочных и футеровочных работ;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Трубоклад промышленных железобетонных труб 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- правила приемки фундаментов монолитных высотных железобетонных сооружений, градирен;
- устройство и правила пользования приспособлениями и приборами контроля при производстве работ;
- правила испытания и эксплуатации применяемых подъемных устройств, механизмов;
- правила производства и приемки работ по возведению высотных железобетонных сооружений;
- способы центровки опалубки, установки арматуры и укладки бетонной смеси в сложных конструкциях;
- способы монтажа наружных металлоконструкций;
- способы производства антикоррозионных работ токсичными и взрывоопасными материалами;
- способы футеровки сложных конструкций;
- способы проверки качества применяемых материалов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Трубоклад промышленных железобетонных труб 7-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- устройство и правила эксплуатации применяемых подъемных устройств;
- особенности и способы монтажа и демонтажа конструкций высотных сооружений при помощи вертолетов и других воздушных средств;
- устройство и правила эксплуатации электронно-оптических приборов для центровки высотных труб;
- правила монтажа конструкций антенных сооружений связи;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Трубоклад промышленных железобетонных труб более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить трубокладами промышленных железобетонных труб более низкого разряда.
1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) трубоклад промышленных железобетонных труб:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы трубоклад промышленных железобетонных труб:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) трубоклад промышленных железобетонных труб:
2.3.1. 3-го разряда:
1) выполняет простые работы при возведении и ремонте:
- монолитных железобетонных труб;
- радио- и телебашен;
- силосов и других высотных монолитных железобетонных сооружений;
2) производит строповку и расстроповку на рабочих местах строительных конструкций;
3) осуществляет прием и доставку бетонной смеси и арматуры на рабочие места на тележках и других транспортных средствах;
4) производит демонтаж опалубки простых конструкций;
5) крепит стыки элементов шахтоподъемника монтажными болтами;
6) устанавливает подъемно-переставную опалубку при помощи механизмов радиального перемещения;
7) укладывает дощатые настилы и наносит вручную огнезащитные составы на деревянные конструкции;
8) выполняет обработку швов бетонирования, заделку выбоин, отверстий и борозд бетонной смесью;
9) подготавливает металлические поверхности к окраске;
10) выполняет вспомогательные работы при кладке футеровки;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 4-го разряда:
1) выполняет работы при возведении и ремонте:
- монолитных промышленных железобетонных труб;
- градирен;
- радио- и телебашен;
- силосов и других высотных монолитных железобетонных сооружений;
2) осуществляет установку и вязку простой арматуры;
3) укладывает бетонную смесь в опалубку с уплотнением вибраторами;
4) выполняет устройство теплоизоляции;
5) наносит окрасочные и антикоррозионные покрытия на внутреннюю поверхность сооружений вручную;
6) осуществляет затирку швов футеровки;
7) выполняет работы с использованием грузоподъемного комплекса для вертикального транспорта оборудования и материалов с полуавтоматическим управлением грузовыми лебедками;
8) приготавливает кислотоупорные и антикоррозионные составы для нанесения на поверхности сооружений;
9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 5-го разряда:
1) выполняет работы при возведении и ремонте:
- монолитных промышленных железобетонных труб;
- градирен;
- радио- и телебашен;
- силосов и других высотных монолитных железобетонных сооружений;
2) производит монтаж, эксплуатацию и демонтаж:
- шахтных подъемников;
- рабочих и футеровочных площадок;
- футеровочных обойм;
- подъемных головок и опалубок;
3) осуществляет установку и вязку арматуры в сложные конструкции с укладкой бетонной смеси и виброванием;
4) выполняет центровку опалубки;
5) производит монтаж и демонтаж защитных перекрытий и подвесных лесов;
6) производит монтаж металлоконструкций;
7) устанавливает закладные детали с их креплением;
8) производит монтаж и перестановку тепляков;
9) наносит на наружные бетонные поверхности окрасочные и антикоррозионные покрытия механизированным способом и вручную;
10) осуществляет футеровку внутренней поверхности ствола трубы обыкновенным и кислотоупорным кирпичом;
11) выполняет монтажные и ремонтные работы на подвесных лесах;
12) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 6-го разряда:
1) выполняет работы при возведении и ремонте:
- монолитных промышленных железобетонных труб;
- градирен;
- радио- и телебашен;
- силосов и других высотных монолитных железобетонных сооружений;
2) производит монтаж:
- светофорных площадок;
- молниеотводов;
- защитного колпака;
3) выполняет доводку смонтированного оборудования (шахтных подъемников, подъемных головок, футеровочных обойм, подъемно-переставных опалубок с рабочим полом) в соответствии с проектами производства работ:
- вертикальности;
- горизонтальности;
- геометрических размеров;
- уклона;
4) осуществляет регулирование работы скользящих опалубок;
5) подготавливает и осуществляет затирку поверхностей сооружений;
6) наносит торкретбетон;
7) выполняет кладку футеровки из кислотоупорных фасонных изделий;
8) осуществляет разметку мест под закладные детали;
9) производит демонтаж ложных узлов подъемных устройств, механизмов на высоте;
10) проводит испытание применяемого оборудования (техническое освидетельствование);
11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 7-го разряда:
1) выполняет работы при возведении и ремонте:
- монолитных железобетонных труб;
- градирен;
- башен и других высотных тонкостенных сооружений;
2) производит монтаж светофорных площадок и молниеотводов при высоте сооружений свыше 300 м;
3) производит монтаж и демонтаж:
- шахтного подъемника;
- ходовых лестниц;
- рабочих площадок и площадок для футеровки при высоте сооружений свыше 300 м;
4) выполняет центровку труб при помощи лазерного луча;
5) производит монтаж защитного колпака;
6) производит монтаж с помощью вертолета:
- диффузоров дымовой трубы;
- площадок кровли;
- распорных балок;
- щитов закрытия проемов и т.п.;
7) проводит статические и динамические испытания установки платформы;
8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) трубоклад промышленных железобетонных труб:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей трубоклад промышленных железобетонных труб обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Трубоклад промышленных железобетонных труб привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Трубоклад промышленных железобетонных труб несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Трубоклад промышленных железобетонных труб за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных  характеристик  профессии  "Трубоклад промышленных
железобетонных  труб, 3  -  7-й  разряд"  (Единый  тарифно-квалификационный
справочник  работ  и  профессий  рабочих.  Выпуск  3. Раздел "Строительные,
монтажные  и  ремонтно-строительные  работы",  утвержденный  Постановлением
Минтруда России от 06.04.2007 N 243), ____________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией  осуществляется при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления  работника  с  настоящей  инструкцией  подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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