Инструкция водителя дрезины
Водитель дрезины

--------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Водителя дрезины                    00.00.0000

1.1.   Водитель   дрезины    1    является    рабочим   и   подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу водителем дрезины:
- 3-го разряда принимается лицо, имеющее допуск к выполнению работ по управлению и обслуживанию съемной дрезины на железнодорожных путях общего пользования и несъемной дрезины на железнодорожных путях необщего пользования;
- 4-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее допуск к выполнению работ по управлению и обслуживанию съемной дрезины, оборудованной прицепом для перевозки грузов, или несъемной дрезины, оборудованной платформой для перевозки грузов;
- 5-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее допуск к выполнению работ по управлению и обслуживанию несъемной дрезины с карбюраторным двигателем, оборудованной вышкой, краном или другими специальными механизмами, для выполнения ремонтных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ;
- 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее допуск к выполнению работ по управлению и обслуживанию несъемной дрезины с дизельной силовой установкой мощностью до 220 кВт, оборудованной вышкой, краном или другими специальными механизмами, для выполнения ремонтных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ;
- 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее допуск к выполнению работ по управлению и обслуживанию несъемной дрезины с дизельной силовой установкой мощностью 220 кВт и выше, оборудованной вышкой, краном или другими специальными механизмами для выполнения ремонтных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ, или пассажировместимостью 15 человек и более.
1.3. Водитель дрезины должен знать:
- устройство дрезины, ее механизмов и оборудования, правила их эксплуатации;
- способы предупреждения и устранения неисправностей в работе дрезины, ее механизмов и оборудования;
- назначение и устройство используемых контрольно-измерительных приборов;
- характеристики и свойства горюче-смазочных материалов и предъявляемые к ним требования;
- правила перевозки людей и грузов на дрезине и прицепной платформе;
- правила производства погрузочно-разгрузочных и других работ, выполняемых с помощью кранового оборудования, рабочих площадок;
- правила работы с гололедоочистительными установками;
- правила, виды и сроки технического осмотра, ремонта и освидетельствования узлов, колесных пар дрезины и ее кранового оборудования, рабочей и переходной площадок;
- основы электротехники, механики и гидравлики;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Водитель дрезины более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить водителями дрезины более низкого разряда.
1.5. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) водитель дрезины:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы водитель дрезины:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) водитель дрезины:
1) управляет дрезиной при движении по железнодорожным путям;
2) осуществляет перевозку людей и транспортировку материалов, оборудования, устройств к месту выполнения работ;
3) выполняет маневровые работы в пределах станции;
4) управляет крановыми установками и другими специальными механизмами и устройствами дрезины при выполнении ремонтных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ;
5) осуществляет контроль и обеспечение правильности погрузки, размещения и крепления груза на дрезине и прицепной платформе;
6) выполняет работы по очистке гололеда с контактного провода с помощью гололедоочистительной установки;
7) ведет переговоры по переговорному устройству в соответствии с установленным регламентом;
8) осуществляет контроль в установленном порядке за работой устройств безопасности и радиосвязи, узлов и агрегатов дрезины, проверяет их состояние;
9) устраняет неисправности дрезины, ее подъемного и другого специального оборудования;
10) принимает участие в планово-предупредительном ремонте дрезины;
11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    12) __________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) водитель дрезины:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей водитель дрезины обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства, с учетом особенностей работы, непосредственно связанной с движением транспортных средств, установленных статьей 330 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. Ответственность
4.1. Водитель дрезины привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Водитель дрезины несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Водитель дрезины за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных характеристик профессии "Водитель дрезины, 3 - 7-й
разряд"  (Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий
рабочих. Выпуск 52. Разделы: "Железнодорожный транспорт"; "Морской и речной
транспорт",  утвержденный  Приказом  Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18.02.2013 N 68н), _______________________________.
(реквизиты иных актов и
документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.

1 Согласно примечанию к § 3 раздела 1 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 52, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.02.2013 N 68н, помощник водителя дрезины тарифицируется на один разряд ниже водителя, под руководством которого он работает.


Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_voditelya_dreziny.htm
