Инструкция вязальщика польстерных щеток
Вязальщик польстерных щеток

--------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Вязальщика польстерных щеток              00.00.0000

1.1.  Вязальщик  польстерных  щеток  является  рабочим  и   подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. Вязальщик польстерных щеток 2-го разряда должен знать:
- сорта пряжи и ниток, употребляемых для польстерных щеток и других изготовляемых изделий;
- свойства пряжи и ниток в соответствии с техническими условиями;
- приемы работ по перемотке и трощению пряжи;
- способы скручивания шнура, употребляемого на вязку польстерных щеток;
- размеры готовых изделий;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.3. Вязальщик польстерных щеток 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.2 настоящей инструкции;
- устройство и взаимодействие основных частей основовязальной машины;
- приемы пуска и остановки основовязальной машины;
- номера пряжи;
- требования, предъявляемые к качеству вязки;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Вязальщик польстерных щеток более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить вязальщиками польстерных щеток более низкого разряда.
1.5. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) вязальщик польстерных щеток:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы вязальщик польстерных щеток:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) вязальщик польстерных щеток:
2.3.1. 2-го разряда:
1) выполняет вязание польстерных щеток, мешочков для буксоподбивочных валиков, валиков моторно-осевых подшипников из буксовой пряжи, кордной нитки и шпагата ручным способом;
2) осуществляет размотку и распутывание пряжи;
3) производит сортировку и подготовку буксовой пряжи, ниток и шнура в соответствии с техническими условиями производства изделий;
    4) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) выполняет вязание польстерных щеток и мешочков для буксоподбивочных валиков, валиков моторно-осевых подшипников из буксовой пряжи, кордной нитки и шпагата на основовязальных машинах;
2) производит пуск и остановку основовязальной машины;
3) осуществляет смену иголок;
4) выполняет регулировку плотности вязки и натяжения нитей;
5) выполняет замер размеров готовых изделий;
6) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) вязальщик польстерных щеток:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей вязальщик польстерных щеток обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Вязальщик польстерных щеток привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции, с учетом особенностей работы, непосредственно связанной с движением транспортных средств, установленных статьей 330 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.2. Вязальщик польстерных щеток несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Вязальщик польстерных щеток за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных  характеристик  профессии  "Вязальщик  польстерных
щеток, 2 - 3-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник работ  и
профессий  рабочих.   Выпуск   52.  Разделы:  "Железнодорожный  транспорт";
"Морской и речной транспорт",  утвержденный   Приказом  Министерства  труда
и  социальной   защиты   Российской   Федерации   от   18.02.2013   N 68н),
__________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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