Карточка, содержащая необходимые сведения о железнодорожном переезде
Приложение 2 к Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России

                             КАРТОЧКА

на железнодорожный переезд _____ категории _____________ дистанции
пути _________ железной дороги.
Местонахождение переезда:
___ км ___ пикет участка __________________, станция _____________
Вид пользования (общий, необщий) _________________________________
Владелец переезда ________________________________________________
Вид переезда (регулируемый, нерегулируемый) ______________________
Наличие дежурных (с дежурным, без дежурного) _____________________
Число смен ____; продолжительность смены ____; кол-во дежурных ___
Переезд обслуживается дежурными работниками службы _______________
Переезд пересекает автомобильная дорога (наименование) ___________
________ км, ________ категории, _______________________ значения.
Нормальное положение шлагбаумов _________________
Тип переездной сигнализации ______________________________________
Наличие заградительных устройств _________________________________
Видимость поезда водителю:
с правой стороны: нечетного поезда ___________ м
четного поезда _____________ м
с левой стороны:  нечетного поезда ___________ м
четного поезда _____________ м
Видимость середины переезда машинисту локомотива:
нечетного поезда _________ м
четного поезда ___________ м
Количество поездов/сут. (суммарно в двух направлениях) ___________
Количество автомобилей/сут. (суммарно в двух направлениях) _______
Наличие маршрутов пассажирского транспорта:
автобусов _____; трамваев ______; троллейбусов ______
Максимальная скорость движения поездов:
грузовых четных ___ км/ч, нечетных _____ км/ч;
пассажирских четных ___ км/ч, нечетных ____ км/ч.
Количество пересекаемых путей (главных ______, станционных ______,
прочих _______).
Переезд расположен (насыпь, выемка, кривая, прямая) ______________
Переезд введен в эксплуатацию ______________ (дата и N приказа).
Дата капитального ремонта: ____ 19__ г.; ____ 19__ г.

Данные заполнены _______________________
(дата, подпись
должностного лица)

--------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Технические данные переезда   ¦Нормы по ГОСТ, ¦Факт. данные ¦
¦п/п¦(оборудование, устройство и др.)¦правил., инстр.+-------------+
¦   ¦                                ¦               ¦19_ г.¦19_ г.¦
+---+--------------------------------+---------------+------+------+
¦ 1 ¦               2                ¦       3       ¦  4   ¦  5   ¦
+---+--------------------------------+---------------+------+------+
¦ 1 ¦Угол пересечения железной и ав- ¦Не менее 60    ¦      ¦      ¦
¦   ¦томобильной дорог               ¦град.          ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦ 2 ¦Продольный профиль автомобильной¦10 м           ¦      ¦      ¦
¦   ¦дороги с горизонт. площадкой, м ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦ 3 ¦Продольный профиль железной до- ¦Преимуществен- ¦      ¦      ¦
¦   ¦роги в границах переезда        ¦но прямой уч-к ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦ 4 ¦Уклон автомобильной дороги на   ¦Не более       ¦      ¦      ¦
¦   ¦протяжении 20 м от переезда     ¦50 тысячных    ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦ 5 ¦Видимость приближающегося к пе- ¦400 м в обе    ¦      ¦      ¦
¦   ¦реезду поезда с автомобильной   ¦стороны        ¦      ¦      ¦
¦   ¦дороги на расстоянии 50 м от    ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦переезда, м                     ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦с правой стороны:               ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦          нечетного поезда      ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦          четного поезда        ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦с левой стороны:                ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦          нечетного поезда      ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦          четного поезда        ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦ 6 ¦Видимость середины переезда     ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦машинисту приближающегося       ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦поезда, м                       ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦          нечетного направления ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦          четного направления   ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦ 7 ¦Ширина проезжей части переез-   ¦Равной ширине  ¦      ¦      ¦
¦   ¦да, м                           ¦проезжей части ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦автомобильной  ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦дороги, но не  ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦менее 6 м      ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦ 8 ¦Длина проезжей части автомоби-  ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦льной дороги в границах переез- ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦да, м                           ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦ 9 ¦Ширина настила в местах прогона ¦Не менее 4 м   ¦      ¦      ¦
¦   ¦скота, м                        ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦10 ¦Наличие пешеходных дорожек      ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦11 ¦Материал настила переезда       ¦Деревянн., же- ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦лезобет. и др. ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦12 ¦Дорожное покрытие на подходах к ¦Аналогичн. по- ¦      ¦      ¦
¦   ¦переезду                        ¦крытию автомо- ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦бильной дороги ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦13 ¦Протяженность установки сигналь-¦Не менее 16 м  ¦      ¦      ¦
¦   ¦ных столбиков, м                ¦от края рельсов¦      ¦      ¦
¦   ¦      с правой стороны          ¦между ж/д      ¦      ¦      ¦
¦   ¦      с левой стороны           ¦путями и шлагб.¦      ¦      ¦
¦   ¦      перил, ограждений, м      ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦14 ¦Материал сигнальных столбиков,  ¦Железобетон    ¦      ¦      ¦
¦   ¦перил, оград и т.д.             ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦15 ¦Расстояние от сигнальных столби-¦Не мен. 0,75 м ¦      ¦      ¦
¦   ¦ков, перил, оград и т.п. до     ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦кромки проезжей части, м        ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦16 ¦Наличие знаков, шт.:            ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦1.1 "Железнодорожный переезд со ¦В городах и    ¦      ¦      ¦
¦   ¦шлагбаумом"                     ¦др. населенных ¦      ¦      ¦
¦   ¦1.2 "Железнодорожный переезд без¦пунктах 2 шт., ¦      ¦      ¦
¦   ¦шлагбаума"                      ¦на дороге -    ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦4 шт.          ¦      ¦      ¦
¦   ¦1.3.1, 1.3.2 "Однопутная (много-¦2 шт.          ¦      ¦      ¦
¦   ¦путная) железная дорога"        ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦1.4.1 - 1.4.6 "Приближение к же-¦Вне населенных ¦      ¦      ¦
¦   ¦лезнодорожному переезду"        ¦пунктов на до- ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦рогах общего-  ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦сударственного,¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦республикан-   ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦ского и област-¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦ного знач. и   ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦на др. дорогах ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦с видимостью   ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦менее 300 м    ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦12 шт.         ¦      ¦      ¦
¦   ¦2.5 "Движение без остановки зап-¦Перед переезд. ¦      ¦      ¦
¦   ¦рещено"                         ¦без деж. -     ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦2 шт.          ¦      ¦      ¦
¦   ¦3.13 "Ограничение высоты"       ¦На электрифи-  ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦цированных ли- ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦ниях 2 шт.     ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦17 ¦Наличие постоянных предупреди-  ¦2 шт.          ¦      ¦      ¦
¦   ¦тельных знаков "С"              ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦18 ¦Наличие запасных горизонтально -¦На переездах с ¦      ¦      ¦
¦   ¦поворотных шлагбаумов           ¦дежурными ра-  ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦ботниками 4 шт.¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦19 ¦Наличие заградительной сигнали- ¦На переездах с ¦      ¦      ¦
¦   ¦зации                           ¦деж. работник. ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦20 ¦Наличие дополнительных специаль-¦В соответствии ¦      ¦      ¦
¦   ¦ных средств сигнализации        ¦с отд. решением¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦21 ¦Оборудование связью:            ¦Переезды, об-  ¦      ¦      ¦
¦   ¦     телефонной                 ¦служиваемые    ¦      ¦      ¦
¦   ¦     радио-                     ¦деж. работни-  ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦ками           ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦22 ¦Переездная сигнализация:        ¦В соответствии ¦      ¦      ¦
¦   ¦    тип шлагбаумов              ¦с проектом     ¦      ¦      ¦
¦   ¦    тип переездной сигнализации ¦               ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦23 ¦Наличие контроля исправности    ¦В соответствии ¦      ¦      ¦
¦   ¦переездной сигнализации у де-   ¦п. 3.18 Инст-  ¦      ¦      ¦
¦   ¦журного по станции (поездного   ¦рукции по      ¦      ¦      ¦
¦   ¦диспетчера)                     ¦эксплуат.      ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦ж/д переездов  ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦24 ¦Другие устройства и технические ¦В соответствии ¦      ¦      ¦
¦   ¦средства                        ¦с отд. решением¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦25 ¦Освещение переезда, лк          ¦I кат. - 5 лк, ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦II кат. - 3 лк,¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦III кат. -     ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦2 лк,          ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦IV кат. - 1 лк ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦26 ¦Высота подвески: контакт. пров.,¦В соответствии ¦      ¦      ¦
¦   ¦м, других линий                 ¦ПТЭ            ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦27 ¦Оборудование прожекторными уста-¦В соответствии ¦      ¦      ¦
¦   ¦новками для осмотра поездов     ¦ПТЭ            ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦28 ¦Наличие устройства для обнаруже-¦Переезды, об-  ¦      ¦      ¦
¦   ¦ния нижней негабаритности под-  ¦служиваемые    ¦      ¦      ¦
¦   ¦вижного состава                 ¦деж. работник. ¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦               ¦      ¦      ¦
¦29 ¦Наличие линий горизонтальной    ¦В соответств. с¦      ¦      ¦
¦   ¦разметки                        ¦Правил. дорожн.¦      ¦      ¦
¦   ¦                                ¦движения       ¦      ¦      ¦
----+--------------------------------+---------------+------+-------

Фактические данные внесены ___________________________________
(дата, подпись должностного лица)
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