# Книга осмотра подъемной установки

Приложение 12 к Правилам безопасности при строительстве подземных сооружений

### КНИГА ОСМОТРА ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ

-------------------------------------------------------------------------------------

¦Поряд-¦Дата и ¦Вид ¦ Отметка о техническом осмотре и обнаруженных нарушениях ¦

¦ковый ¦время ¦техни-+-----------------------------------------------------------+

¦номер ¦(часы) ¦ческо-¦ Подъемная машина ¦

¦записи¦проведе- ¦го ос-+-----------------------------------------------------------+

¦в ¦ния тех- ¦мотра ¦Барабан¦Тор-¦Инди-¦Соеди- ¦Под-¦Элек- ¦Пус- ¦Ограни-¦Сиг- ¦

¦книге ¦нического¦(ре- ¦(при- ¦моза¦катор¦нитель-¦шип-¦тро- ¦ковая ¦читель ¦нали-¦

¦ ¦осмотра и¦монта)¦водной ¦ ¦глу- ¦ная ¦ники¦двига-¦аппа- ¦скорос-¦зация¦

¦ ¦ремонта ¦ ¦шкив) ¦ ¦бины ¦муфта ¦ ¦тель ¦ратура¦ти ¦ ¦

+------+---------+------+-------+----+-----+-------+----+------+------+-------+-----+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦

-------+---------+------+-------+----+-----+-------+----+------+------+-------+------

----------------------------------------------------------------------

¦ Отметка о техническом осмотре и обнаруженных нарушениях ¦

+--------------------------------------------------------------------+

¦ Подъемная машина ¦ Ствол, копер ¦

+------------------------------+-------------------------------------+

¦Бло-¦Конце-¦Подъ-¦Подвес-¦Шки-¦Лови-¦Направ-¦Стопоры,¦Разгру-¦Ограж-¦

¦ки- ¦вые ¦емные¦ные ¦вы ¦тели ¦ляющие ¦поса- ¦зочные ¦дающие¦

¦ров-¦выклю-¦сосу-¦устрой-¦ ¦пара-¦башмаки¦дочные ¦устрой-¦решет-¦

¦ка ¦чатели¦ды ¦ства ¦ ¦шютов¦ ¦кулаки ¦ства ¦ки ¦

+----+------+-----+-------+----+-----+-------+--------+-------+------+

¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦

-----+------+-----+-------+----+-----+-------+--------+-------+-------

-------------------------------------------------------------------------

¦Фамилия,¦Характер повреж-¦Меры по устранению ¦Отметка о выполне- ¦При-¦

¦инициалы¦дения и краткое ¦повреждений и дефек-¦нии ремонта, дата и¦ме- ¦

¦лиц, ¦описание неисп- ¦тов, срок выполнения¦продолжительность ¦ча- ¦

¦прово- ¦равности меха- ¦и фамилия исполните-¦простоя подъема, ¦ние ¦

¦дивших ¦низма или дета- ¦ля за подписью меха-¦подпись исполнителя¦ ¦

¦осмотр ¦лей, подпись ли-¦ника или ответствен-¦и ответственного ¦ ¦

¦(ремонт)¦ца, проводившего¦ного лица техничес- ¦лица технического ¦ ¦

¦ ¦осмотр ¦кого надзора ¦надзора ¦ ¦

+--------+----------------+--------------------+-------------------+----+

¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦

---------+----------------+--------------------+-------------------+-----

### Пояснения к ведению Книги осмотра подъемной установки

1. В книгу в хронологической последовательности ежедневно вносятся записи о результатах ежедневного, еженедельного и других видов технического осмотра подъемной установки, а также в случае обнаружения дефектов и нарушений в процессе эксплуатации подъема. Записи о результатах осмотра при приемке и сдаче смен машинистами подъемной машины, осмотра каналов и армировки вносятся в другие книги согласно настоящим Правилам.

2. Книга заполняется механиком участка или лицом, назначенным согласно настоящим Правилам ответственным за состояние и осмотр подъемной установки, и главным механиком организации.

3. В графах 4 - 22 условными обозначениями делается отметка об удовлетворительных результатах проверки ("П"), об обнаружении неисправности ("Н") или ставится прочерк, если тот или другой объект не проверяется.

4. В графе 3 указывается вид технического осмотра: ежедневный (ТО-1), еженедельный (ТО-2) и др.

Примечание. Перечень, виды и состав конкретных работ по техническому обслуживанию, регламентированных настоящими Правилами и нормативно-технической документацией предприятий-изготовителей, должны определяться в инструкциях организации, разрабатываемых применительно к конкретным используемым подъемным установкам.

5. В графе 23 фамилии лиц, осуществляющих осмотр, записываются в одной строке с условными обозначениями проверявшихся этими лицами объектов. В графе 24 указываются все обнаруженные повреждения и дефекты, как отмеченные условными обозначениями в графах 4 - 22, так и любые другие.

6. В графе 27 главный механик или главный инженер организации подтверждает простой подъемной установки, вносит дополнительные указания по вопросам безопасной эксплуатации подъемной установки. Главный инженер организации должен не реже одного раза в месяц просматривать записи в книге.

7. Книга должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью организации. Лица, которым поручено внесение записей в книгу, должны быть ознакомлены с пояснениями к ведению книги под расписку.

------------------------------------------------------------------

¦ Образец ярлыка¦

¦ ¦

¦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ¦

¦ (организация) ¦

¦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ¦

¦ (участок) ¦

¦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ¦

¦ (шахта) ¦

¦ ¦

¦ КНИГА ¦

¦ ОСМОТРА ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ ¦

¦ ¦

¦ В настоящей Книге пронумеровано и прошнуровано \_\_\_ страниц. ¦

¦ Главный механик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ¦

¦ (Ф.И.О., подпись) ¦

¦ Начата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ¦

¦ (дата) ¦

¦ Окончена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ¦

¦ (дата) ¦

------------------------------------------------------------------

Источник - Постановление Госгортехнадзора России от 02.11.2001 № 49

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)  
  
Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/kniga\_osmotra\_podemnoj\_ustanovki.htm](https://порядокправа.рф/kniga_osmotra_podemnoj_ustanovki.htm)