Негабаритные места технического паспорта дистанции пути (справочная форма)
Приложение 3 к Инструкции N ___ от 18.11.1986 (справочное)

                            НЕГАБАРИТНЫЕ МЕСТА

________________________________
наименование хозъединицы дороги

Таблица 14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
N ¦Наиме-¦Наиме-¦   Месторасположение и    ¦   Горизонтальные    ¦Высота  ¦Не обес-¦  Мероприятия  ¦Факти-
п/п¦нова- ¦нова- ¦  характеристика объекта  ¦   (в числителе) и   ¦подвески¦печива- ¦ по устранению ¦ческая
¦ние   ¦ние   ¦                          ¦    вертикальные     ¦контакт-¦ется    ¦негабаритности ¦дата
¦пере- ¦нега- +--------------------------+   (в знаменателе)   ¦ного    ¦пропуск +---------------+устра-
¦гона  ¦ба-   ¦N пути¦нача-¦про- ¦прямая ¦    расстояния до    ¦провода ¦подвиж- ¦Наимено-¦Ис-   ¦нения
¦или   ¦рит-  ¦или N ¦ло   ¦тя-  ¦или    ¦ негабаритных точек  ¦(факт.  ¦ного    ¦вание   ¦полни-¦нега-
¦стан- ¦ного  ¦смеж- ¦нега-¦жен- ¦радиус ¦     объекта или     ¦норма   ¦состава ¦работ и ¦тель  ¦барит-
¦ции   ¦объек-¦ных   ¦ба-  ¦ность¦кривой ¦  расстояния между   ¦по ПТЭ) ¦габарита¦ориенти-¦работ,¦ности
¦      ¦та    ¦путей,¦рит- ¦нега-¦снару- ¦ осями смежных путей ¦        ¦Т  , Т ,¦ровочная¦срок  ¦
¦      ¦      ¦их на-¦нос- ¦ба-  ¦жи или +---------------------+        ¦ пр   ц ¦стои-   ¦выпол-¦
¦      ¦      ¦значе-¦ти,  ¦рит- ¦внутри ¦факти-¦  требуемые   ¦        ¦грузов  ¦мость их¦нения ¦
¦      ¦      ¦ние   ¦км,  ¦ности¦кривой,¦ческие¦  по нормам   ¦        ¦степеней¦выполне-¦      ¦
¦      ¦      ¦      ¦пк   ¦     ¦сущест-¦в мм  +--------------+        ¦негаба- ¦ния в   ¦      ¦
¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦вующее ¦      ¦в пря-¦в кри- ¦        ¦ритнос- ¦тыс.    ¦      ¦
¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦возвы- ¦      ¦мой   ¦вой по ¦        ¦ти, зо- ¦руб.    ¦      ¦
¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦шение  ¦      ¦      ¦эксплу-¦        ¦нального¦        ¦      ¦
¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦наруж- ¦      ¦      ¦атаци- ¦        ¦габари- ¦        ¦      ¦
¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦ного   ¦      ¦      ¦онным  ¦        ¦та      ¦        ¦      ¦
¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦рельса ¦      ¦      ¦       ¦        ¦погрузки¦        ¦      ¦
¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦       ¦        ¦ 1      ¦        ¦      ¦
---+------+------+------+-----+-----+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+------+------
1 ¦  2   ¦  3   ¦  4   ¦  5  ¦  6  ¦   7   ¦  8   ¦  9   ¦  10   ¦   11   ¦   12   ¦   13   ¦  14  ¦  15
---+------+------+------+-----+-----+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+------+------
¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦      ¦      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦      ¦

Примечание.    1     Графа   12   заполняется   по   данным   габарито-
обследовательской станции.
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подпись руководителя
хозъединицы
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