Обоснование прогноза добычи нефтяного и природного газа, газового конденсата, объема буровых работ
Приложение к Регламенту составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений РД 153-39-007-96

Таблица П.8.2

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗА ДОБЫЧИ НЕФТЯНОГО И ПРИРОДНОГО ГАЗА, ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА, ОБЪЕМА БУРОВЫХ РАБОТ
Вариант
Объект (месторождение), категория запасов
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦            Показатели             ¦          Годы          ¦
¦п/п¦                                   +------------------------+
¦   ¦                                   ¦19__¦19__¦19__¦19__¦19__¦
+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 1 ¦                2                  ¦ 3  ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦
+---+-----------------------------------+----+----+----+----+----+
¦1  ¦Остаточные извлекаемые запасы      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦нефтяного газа, млн. куб. нм       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦2  ¦Добыча нефтяного газа с начала     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦разработки, млн. куб. м            ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦3  ¦Газовый фактор, куб. нм/т          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦4  ¦Добыча нефтяного газа, млн.        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦куб. нм/год                        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦5  ¦Использование нефтяного газа,      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦млн. куб. нм/год                   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦6  ¦Процент утилизации нефтяного       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦газа, %                            ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦7  ¦Остаточные запасы природного газа  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦категории А + В + С1,              ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦млн. куб. нм/год                   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦8  ¦Отбор газа с начала разработки,    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦млн. куб. нм/год                   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦9  ¦Добыча газа, всего,                ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦млн. куб. нм/год                   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦10 ¦Расход газа на собственные нужды,  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦млн. куб. нм/год                   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦11 ¦В т.ч. на технологические нужды,   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦млн. куб. нм/год                   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦12 ¦Добыча газа из переходящих скважин,¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦млн. куб. нм/год                   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦13 ¦Действующий фонд переходящих сква- ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦жин на начало года, шт.            ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦14 ¦Среднедействующий фонд переходящих ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦скважин, шт.                       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦15 ¦Среднесуточный дебит одной перехо- ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦дящей скважины, тыс. куб. нм/год   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦16 ¦Среднее число дней работы перехо-  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦дящей скважины, дни                ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦17 ¦Добыча газа из скважин, вводимых из¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦бездействия, млн. куб. нм/год      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦18 ¦Ввод в эксплуатацию скважин из без-¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦действия, шт.                      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦19 ¦Среднесут. дебит одной скважины,   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦вводимой из бездействия, шт.       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦20 ¦Среднее число дней работы одной    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦скважины, вводимой из бездействия, ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦шт.                                ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦21 ¦Добыча газа из новых скважин, млн. ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦куб. нм/год                        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦22 ¦Ввод в эксплуатацию новых скважин, ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦шт.                                ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦23 ¦В т.ч. - из эксплуатационного      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦         бурения                   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦24 ¦       - переводом из других объек-¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦         тов                       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦25 ¦       - из консервации            ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦26 ¦       - из разведочного бурения   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦27 ¦Среднесуточный дебит 1 новой       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦скважины, тыс. н. куб. м/год       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦28 ¦Среднее число дней работы 1 новой  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦скважины, дни                      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦29 ¦Расчетная годовая добыча газа из   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦новых скважин предыдущего года в   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦данном году, млн. куб. нм/год      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦30 ¦Ожидаемая расчетная добыча газа из ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦старых скважин данного года,       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦млн. куб. нм/год                   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦31 ¦Коэффициент изменения добычи газа  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦из переходящих скважин, д. е.      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦32 ¦Падение добычи газа по переходящим ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦скважинам, млн. куб. нм            ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦33 ¦Выбытие скважин из действующего    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦фонда, шт.                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦34 ¦Средняя глубина бурения газодобыва-¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦ющих скважин, м                    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦35 ¦Объем эксплуатационного бурения,   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦тыс. м                             ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦36 ¦Средневзвешенное пластовое давление¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦на начало года, МПа                ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦37 ¦Среднее устьевое (рабочее) давление¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦на начало года, МПа                ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦38 ¦Содержание стабильного конденсата, ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦г/куб. нм                          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦39 ¦Добыча конденсата, тыс. т          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦40 ¦Коэффициент извлечения конденсата  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦из газа, доли ед.                  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦41 ¦Технологические потери конденсата, ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦%                                  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
----+-----------------------------------+----+----+----+----+-----

Пункты 7 - 41 заполняются для газонефтяных месторождений при добыче природного газа и конденсата.
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