Образец паспорта котла автономных пароперегревателей и экономайзера
Приложение 4 к Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

Разрешение на изготовление 
N ___ от _________ 19__ г. 
Выдано ___________________ 
Госгортехнадзором России

(ОБРАЗЕЦ)
ПАСПОРТ КОТЛА 1 (автономных пароперегревателей и экономайзера)
При передаче котла другому владельцу вместе с котлом передается паспорт
1. Общие данные
------------------------------------------------------------------
¦Наименование и адрес предприятия-изготовителя¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦Год изготовления                             ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦Тип (модель)                                 ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦Наименование и назначение                    ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦Заводской номер                              ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦Расчетный срок службы, лет                   ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦Расчетный ресурс  2 , ч                      ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦котла                                        ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦поверхности нагрева                          ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦выходного коллектора                         ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦пароперегревателя                            ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦Расчетное количество пусков  7               ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦из холодного состояния                       ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦из горячего состояния                        ¦                  ¦
----------------------------------------------+-------------------

2. Технические характеристики и параметры
------------------------------------------------------------------
¦Расчетные виды топлива и их теплота сгорания,¦                  ¦
¦МДж/кг (ккал/кг)                             ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦Растопочное топливо и его теплота сгорания,  ¦                  ¦
¦МДж/кг (ккал/кг)                             ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦Расчетное давление, МПа (кгс/см2)            ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦в барабане                                   ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦в выходном коллекторе пароперегревателя      ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦Расчетная температура перегретого пара (жид- ¦                  ¦
¦кости), град. С                              ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦Паропроизводительность, т/ч (кг/с)           ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦Теплопроизводительность, МДж/ч (ккал/ч)      ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦Тепловая мощность, Вт                        ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦Поверхность нагрева парового котла, м2       ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦Испарительная  3                             ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦Перегревателя                                ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦промежуточного перегревателя                 ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦Экономайзера                                 ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦Поверхность нагрева водогрейного котла, м2   ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦Объем, м3¦Парового котла¦с естественной цир- ¦водяной при макси-¦
¦         ¦              ¦куляцией            ¦мально допустимом ¦
¦         ¦              ¦                    ¦уровне воды в ба- ¦
¦         ¦              ¦                    ¦рабане            ¦
+---------+--------------+--------------------+------------------+
¦         ¦              ¦                    ¦паровой при макси-¦
¦         ¦              ¦                    ¦мально допустимом ¦
¦         ¦              ¦                    ¦уровне воды в ба- ¦
¦         ¦              ¦                    ¦рабане            ¦
+---------+--------------+--------------------+------------------+
¦         ¦              ¦прямоточного        ¦паровой           ¦
¦         ¦              ¦                    +------------------+
¦         ¦              ¦                    ¦водяной           ¦
+---------+--------------+--------------------+------------------+
¦Водогрейного котла                           ¦                  ¦
----------------------------------------------+-------------------

3. Данные о предохранительных клапанах (устройствах)
------------------------------------------------------------------
¦Тип предо-¦Коли-¦Место¦Площадь ¦Коэффициент рас- ¦Давление нача-¦
¦хранитель-¦чест-¦уста-¦сечения ¦хода пара альфап ¦ла открытия и ¦
¦ного кла- ¦во   ¦новки¦клапана,¦или жидкости аль-¦диапазон дав- ¦
¦пана      ¦     ¦     ¦  мм2   ¦фаж              ¦лений начала  ¦
¦          ¦     ¦     ¦        ¦                 ¦открытия, МПа ¦
¦          ¦     ¦     ¦        ¦                 ¦(кгс/см2)     ¦
+----------+-----+-----+--------+-----------------+--------------+
¦     1    ¦  2  ¦  3  ¦    4   ¦        5        ¦       6      ¦
+----------+-----+-----+--------+-----------------+--------------+
¦          ¦     ¦     ¦        ¦                 ¦              ¦
-----------+-----+-----+--------+-----------------+---------------

Примечание. Заполняется предприятием - изготовителем котла (автономного пароперегревателя, экономайзера). Для водогрейных котлов следует указать перечень устройств для защиты от повышения давления (или температуры).

4. Данные об указателях уровня воды
------------------------------------------------------------------
¦Тип указателя уровня¦     Количество      ¦   Место установки   ¦
¦       воды         ¦                     ¦                     ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦         1          ¦          2          ¦          3          ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦Прямого действия    ¦                     ¦                     ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦Дистанционного дей- ¦                     ¦                     ¦
¦ствия               ¦                     ¦                     ¦
---------------------+---------------------+----------------------

5. Данные об основной арматуре 4 
------------------------------------------------------------------
¦Наиме- ¦Коли-¦ГОСТ ¦Услов- ¦Услов-¦  Рабочие  ¦ Материал¦Место  ¦
¦нование¦чест-¦или  ¦ный    ¦ное   ¦ параметры ¦ корпуса ¦уста-  ¦
¦армату-¦во   ¦ТУ   ¦проход,¦давле-+-----------+---------+новки  ¦
¦ры     ¦     ¦(мар-¦мм     ¦ние,  ¦Дав- ¦Тем- ¦Мар-¦ГОСТ¦       ¦
¦       ¦     ¦ка)  ¦       ¦МПа   ¦ле-  ¦пе-  ¦ка  ¦или ¦       ¦
¦       ¦     ¦     ¦       ¦(кгс/ ¦ние, ¦ра-  ¦    ¦ТУ  ¦       ¦
¦       ¦     ¦     ¦       ¦см2)  ¦МПАа ¦тура,¦    ¦    ¦       ¦
¦       ¦     ¦     ¦       ¦      ¦(кгс/¦град.¦    ¦    ¦       ¦
¦       ¦     ¦     ¦       ¦      ¦см2) ¦C    ¦    ¦    ¦       ¦
+-------+-----+-----+-------+------+-----+-----+----+----+-------+
¦   1   ¦  2  ¦  3  ¦   4   ¦   5  ¦  6  ¦  7  ¦  8 ¦  9 ¦   10  ¦
+-------+-----+-----+-------+------+-----+-----+----+----+-------+
¦       ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦       ¦
--------+-----+-----+-------+------+-----+-----+----+----+--------

6. Данные об основной аппаратуре для измерения, управления, сигнализации, регулирования и автоматической защиты
------------------------------------------------------------------
¦   Наименование   ¦Количество¦   Тип (марка)  ¦   ГОСТ или ТУ   ¦
+------------------+----------+----------------+-----------------+
¦        1         ¦     2    ¦        3       ¦         4       ¦
+------------------+----------+----------------+-----------------+
¦                  ¦          ¦                ¦                 ¦
-------------------+----------+----------------+------------------

Примечание. Заполняется организацией - изготовителем котла (автономного пароперегревателя, экономайзера) в случае поставки аппаратуры совместно с котлом. В других случаях заполняется владельцем котла.

7. Питательные и циркуляционные насосы
------------------------------------------------------------------
¦ Тип  ¦Завод-¦Коли-¦Максимально ¦     Параметры     ¦Тип привода¦
¦насоса¦изго- ¦чест-¦допустимая  +-------------------+(паровой,  ¦
¦      ¦тови- ¦во   ¦температура ¦Номиналь-¦Напор на-¦электричес-¦
¦      ¦тель  ¦     ¦воды на     ¦ная пода-¦соса при ¦кий и т.д.)¦
¦      ¦      ¦     ¦входе в пи- ¦ча, м/ч3 ¦номиналь-¦           ¦
¦      ¦      ¦     ¦тательный   ¦         ¦ной пода-¦           ¦
¦      ¦      ¦     ¦насос, град.¦         ¦че, МПа  ¦           ¦
¦      ¦      ¦     ¦C           ¦         ¦(кгс/см2)¦           ¦
+------+------+-----+------------+---------+---------+-----------+
¦   1  ¦   2  ¦  3  ¦     4      ¦    5    ¦    6    ¦     7     ¦
+------+------+-----+------------+---------+---------+-----------+
¦      ¦      ¦     ¦            ¦         ¦         ¦           ¦
-------+------+-----+------------+---------+---------+------------

Примечание. Заполняется организацией - изготовителем котла (автономного пароперегревателя, экономайзера) в случае поставки питательных или циркуляционных насосов совместно с котлом. Для энергоблоков тепловых электростанций заполняется владельцем котлов.

8. Данные об основных элементах котла, изготовленных из листовой стали 5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦Коли-¦    Размер, мм   ¦Материал ¦   Данные о сварке   ¦Данные по термообработке  6  ¦
¦(обечайки и ¦чест-+-----------------+---------+---------------------+-----------------------------+
¦днища бара- ¦во   ¦Диа- ¦Тол- ¦Длина¦Мар-¦ГОСТ¦Вид  ¦Электроды¦Метод¦Вид   ¦Темпе-¦Продол-¦Способ ¦
¦банов или   ¦     ¦метр ¦щина ¦или  ¦ка  ¦или ¦свар-¦и свароч-¦и    ¦приме-¦ратура¦житель-¦охлаж- ¦
¦корпусов    ¦     ¦внут-¦стен-¦высо-¦ста-¦ТУ  ¦ки   ¦ная про- ¦объем¦ненной¦термо-¦ность  ¦дения  ¦
¦котлов,     ¦     ¦рен- ¦ки   ¦та   ¦ли  ¦    ¦     ¦волока   ¦конт-¦термо-¦обра- ¦выдерж-¦       ¦
¦трубные ре- ¦     ¦ний  ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦(тип,    ¦роля ¦обра- ¦ботки,¦ки     ¦       ¦
¦шетки, жа-  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦марка,   ¦без  ¦ботки ¦град. ¦       ¦       ¦
¦ровые трубы)¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦раз- ¦      ¦C     ¦       ¦       ¦
¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦руше-¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦ния  ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
+------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+---------+-----+------+------+-------+-------+
¦     1      ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6 ¦  7 ¦  8  ¦    9    ¦  10 ¦  11  ¦  12  ¦   13  ¦   14  ¦
+------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+---------+-----+------+------+-------+-------+
¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
-------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+---------+-----+------+------+-------+--------

9. Данные об элементах котла, изготовленных из труб
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦Коли-¦   Размер, мм   ¦Материал  7  ¦   Данные о сварке   ¦Данные по термообработке  8  ¦
¦(коллектор, ¦чест-+----------------+-------------+---------------------+-----------------------------+
¦труба, тру- ¦во   ¦Диа-¦Тол- ¦Длина¦ Марка ¦ГОСТ ¦Вид  ¦Электроды¦Метод¦ Вид  ¦Темпе-¦Продол-¦Способ ¦
¦бопровод,   ¦     ¦метр¦щина ¦     ¦ стали ¦или  ¦     ¦и свароч-¦и    ¦      ¦ратура¦житель-¦охлаж- ¦
¦колено, пе- ¦     ¦на- ¦стен-¦     ¦       ¦ТУ   ¦     ¦ная про- ¦объем¦      ¦термо-¦ность  ¦дения  ¦
¦реход, сбо- ¦     ¦руж-¦ки   ¦     ¦       ¦     ¦     ¦волока   ¦конт-¦      ¦обра- ¦выдерж-¦       ¦
¦рочные свар-¦     ¦ный ¦     ¦     ¦       ¦     ¦     ¦(тип,    ¦роля ¦      ¦ботки,¦ки,    ¦       ¦
¦ные трубные ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦     ¦марка,   ¦     ¦      ¦град. ¦       ¦       ¦
¦элементы)   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦     ¦ГОСТ или ¦     ¦      ¦C     ¦       ¦       ¦
¦            ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦     ¦ТУ)      ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
+------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+-----+---------+-----+------+------+-------+-------+
¦     1      ¦  2  ¦  3 ¦  4  ¦  5  ¦   6   ¦  7  ¦  8  ¦    9    ¦  10 ¦  11  ¦  12  ¦   13  ¦   14  ¦
+------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+-----+---------+-----+------+------+-------+-------+
¦            ¦     ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦     ¦         ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
-------------+-----+----+-----+-----+-------+-----+-----+---------+-----+------+------+-------+--------

10. Данные о штуцерах, крышках, плоских днищах, переходах, фланцах с крепежными деталями (болты, шпильки, гайки)
------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦Количество¦Размеры, мм,¦         Материал          ¦
¦            ¦          ¦ или номер  +---------------------------+
¦            ¦          ¦спецификации¦Марка стали ¦ ГОСТ или ТУ  ¦
+------------+----------+------------+------------+--------------+
¦     1      ¦    2     ¦     3      ¦     4      ¦      5       ¦
+------------+----------+------------+------------+--------------+
¦            ¦          ¦            ¦            ¦              ¦
-------------+----------+------------+------------+---------------

Примечание. Штуцеры указываются при внутреннем диаметре 36 мм и более.

11. Результаты измерений корпусов котлов, барабанов, коллекторов, изготовленных из листовой стали или поковок
------------------------------------------------------------------
¦Наимено-¦Номер ¦Номер сече-¦   Наружный (внутренний) диаметр    ¦
¦вание   ¦форму-¦ния (через +------------------------------------+
¦элемента¦ляра  ¦1 м длины) ¦Горизонтальный¦Вертикаль-¦Оваль-    ¦
¦котла   ¦      ¦           ¦              ¦ный (под  ¦ность, %  ¦
¦        ¦      ¦           ¦              ¦углом 90  ¦          ¦
¦        ¦      ¦           ¦              ¦град.)    ¦          ¦
+--------+------+-----------+--------------+----------+----------+
¦    1   ¦   2  ¦     3     ¦       4      ¦     5    ¦     6    ¦
+--------+------+-----------+--------------+----------+----------+
¦        ¦      ¦           ¦              ¦          ¦          ¦
---------+------+-----------+--------------+----------+-----------

Примечание. Для барабанов внутренним диаметром менее 1500 мм и рабочим давлением менее 6 МПа (60 кгс/см2) заполнение данной таблицы не требуется.

12. Заключение изготовителя
На основании проведенных проверок и испытаний удостоверяется следующее.
    1. Элементы котла или котел в сборе  9   изготовлены  согласно
требованиям  Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и
водогрейных  котлов,   соответствующим   стандартам,   технической
документации и техническим условиям на изготовление
__________________________________________________________________
(наименование стандартов, технических условий)
__________________________________________________________________
2. Элементы котла или котел в сборе 10 были подвергнуты проверке и соответствуют указанным выше стандартам и технической документации.
3. Элементы котла или котел в сборе 10 были подвергнуты испытанию пробным давлением ____ МПа (кгс/см2).
4. Трубные элементы котла были подвергнуты измерительному контролю на отклонение от размеров и формы и на проходимость.
5. Элементы котла или котел в сборе 10 признаны годными для работы с параметрами, указанными в настоящем паспорте.

     Главный инженер                 Начальник отдела технического
организации-изготовителя                    контроля качества
__________________________           _____________________________
(фамилия, подпись, печать)                (фамилия, подпись)

"__" ____________ 19__ г.

К паспорту приложены чертежи продольного и поперечного разрезов и план котла с указанием основных размеров и расчет на прочность элементов котла, работающих под давлением: барабанов, коллекторов, труб поверхностей нагрева и трубопроводов в пределах котла, встроенных сепараторов прямоточных котлов, выносных циклонов, пароохладителей и др.

13. Сведения о местонахождении котла
------------------------------------------------------------------
¦Наименование предприятия¦Местонахождение котла¦ Дата установки  ¦
¦                        ¦  (адрес владельца)  ¦                 ¦
+------------------------+---------------------+-----------------+
¦            1           ¦          2          ¦        3        ¦
+------------------------+---------------------+-----------------+
¦                        ¦                     ¦                 ¦
-------------------------+---------------------+------------------

14. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла
------------------------------------------------------------------
¦Номер и дата¦Должность, фамилия,¦Дата проверки знаний¦ Подпись  ¦
¦ приказа о  ¦   имя, отчество   ¦       Правил       ¦          ¦
¦ назначении ¦                   ¦                    ¦          ¦
+------------+-------------------+--------------------+----------+
¦      1     ¦         2         ¦          3         ¦     4    ¦
+------------+-------------------+--------------------+----------+
¦            ¦                   ¦                    ¦          ¦
-------------+-------------------+--------------------+-----------

15. Сведения об установленной арматуре (при ремонте или реконструкции)
------------------------------------------------------------------
¦Наиме- ¦Дата ¦Коли-¦Услов- ¦Условное ¦Материал ¦Место¦Подпись   ¦
¦нование¦уста-¦чест-¦ный    ¦давление,+---------+уста-¦лица, от- ¦
¦       ¦новки¦во   ¦проход,¦МПа (кгс/¦Мар-¦ГОСТ¦новки¦ветствен- ¦
¦       ¦     ¦     ¦мм,    ¦  см2)   ¦ка  ¦или ¦     ¦ного за   ¦
¦       ¦     ¦     ¦тип,   ¦         ¦    ¦ ТУ ¦     ¦исправное ¦
¦       ¦     ¦     ¦марка  ¦         ¦    ¦    ¦     ¦состояние ¦
¦       ¦     ¦     ¦       ¦         ¦    ¦    ¦     ¦и безопас-¦
¦       ¦     ¦     ¦       ¦         ¦    ¦    ¦     ¦ную экс-  ¦
¦       ¦     ¦     ¦       ¦         ¦    ¦    ¦     ¦плуатацию ¦
+-------+-----+-----+-------+---------+----+----+-----+----------+
¦   1   ¦  2  ¦  3  ¦   4   ¦    5    ¦  6 ¦  7 ¦  8  ¦     9    ¦
+-------+-----+-----+-------+---------+----+----+-----+----------+
¦       ¦     ¦     ¦       ¦         ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
--------+-----+-----+-------+---------+----+----+-----+-----------

16. Сведения о замене и ремонте элементов котла, работающих под давлением
------------------------------------------------------------------
¦Дата и номер¦Сведения о замене¦ Подпись лица, ответственного за ¦
¦ документа  ¦    и ремонте    ¦исправное состояние и безопасную ¦
¦            ¦                 ¦          эксплуатацию           ¦
+------------+-----------------+---------------------------------+
¦      1     ¦         2       ¦                3                ¦
+------------+-----------------+---------------------------------+
¦            ¦                 ¦                                 ¦
-------------+-----------------+----------------------------------

Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных (взамен изношенных) элементов котла, примененных при ремонте материалов, электродов, а также сварки, должны храниться наравне с паспортом.

17. Чертежи помещения котельной (план и поперечный разрез, а при необходимости и продольный разрез) и удостоверение о качестве монтажа прилагаются к паспорту
18. Результаты освидетельствования
------------------------------------------------------------------
¦Дата освиде-¦Результаты освиде-¦ Разрешенное ¦Срок следующего   ¦
¦тельствова- ¦тельствования и   ¦давление, МПа¦освидетельствова- ¦
¦ния         ¦подпись лица, про-¦  (кгс/см2)  ¦ния               ¦
¦            ¦водившего освиде- ¦             ¦                  ¦
¦            ¦тельствование     ¦             ¦                  ¦
+------------+------------------+-------------+------------------+
¦      1     ¦         2        ¦      3      ¦         4        ¦
+------------+------------------+-------------+------------------+
¦            ¦                  ¦             ¦                  ¦
-------------+------------------+-------------+-------------------

19. Регистрация
    Котел (автономный        пароперегреватель,       экономайзер)
зарегистрирован за N _______ в ___________________________________
(регистрирующий орган)
В паспорте  прошнуровано  всего  листов  ____,  в  том   числе
чертежей  на  ____  листах  и  отдельных документов _______ листов
согласно прилагаемой описи.

________________________________________     _______________
(должность, фамилия, имя, отчество лица,        (подпись)
зарегистрировавшего объект)

М.П.

1 Объем паспорта допускается сокращать за счет исключения сведений, не относящихся к данному котлу.
2 Допускается не указывать для котлов с рабочим давлением менее 6 МПа (60 кгс/см2), кроме газотрубных котлов.
3 Допускается более подробное подразделение согласно принятому изготовителем, например, "экранная, ширмовая" и т.д.
4 Заполняется организацией - изготовителем котла (автономного пароперегревателя, экономайзера).
5 Для котлов с давлением 6 МПа (60 кгс/см2) и выше по требованию заказчика, содержащемуся в договоре, помимо предусмотренных таблицей сведений, должны быть приложены копии сертификатов на металл заготовки с данными по химическому составу, механическим свойствам в объеме, предусмотренном ГОСТ или ТУ.
6 Допускается замена данных граф 11 - 14 диаграммой по термообработке, включающей все указанные данные для элемента.
7 Для котлов, работающих под давлением 6 МПа (60 кгс/см2) и выше, по требованию заказчика, содержащемуся в договоре, помимо предусмотренных таблицей сведений должны быть приложены копии сертификатов на металл заготовки с данными по химическому составу, механическим свойствам в объеме, предусмотренном ГОСТ или ТУ.
8 Допускается замена данных граф 11 - 14 диаграммой по термообработке, включающей все указанные данные для элемента (коллектор, колено, переходы, тройники и др.).
9 Слова "или котел в сборе" следует зачеркнуть при поставке котла отдельными элементами.
10 Указывается тип образца: KCU2, KCU3, KCV, KV.
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