Образец паспорта котла, работающего с высокотемпературными органическими теплоносителями
Приложение 4а к Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

(ОБРАЗЕЦ)
ПАСПОРТ КОТЛА 1 
При передаче котла другому владельцу вместе с котлом передается паспорт.

1. Общие данные
------------------------------------------------------------------
¦Наименование и адрес потребителя               ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Наименование и адрес предприятия-изготовителя  ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Порядковый номер котла по системе нумерации    ¦Год         20__¦
¦предприятия-изготовителя                       ¦изготовления    ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Тип и система                                  ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Наименование теплоносителя                     ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Форма и конструктивные размеры согласно чертежу¦                ¦
------------------------------------------------+-----------------

2. Технические характеристики и параметры
------------------------------------------------------------------
¦Расчетный вид топлива и его теплота сгорания,  ¦                ¦
¦МДж/кг (ккал/кг)                               ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Тип топки. Тепловая нагрузка топочного объема, ¦                ¦
¦МДж/(м3.ч)                                     ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Расход топлива, м3/ч (т/ч)                     ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Тип и характеристика топочной установки (горе- ¦                ¦
¦лок)                                           ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Поверхность нагрева, м2                        ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Объем, м3                                      ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Данные о положении низшего уровня жидкости     ¦Согласно чертежу¦
¦                                               ¦N               ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Паровой котел                                  ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Рабочее давление, МПа (кгс/см2)                ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Расчетное давление, МПа (кгс/см2)              ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Пробное давление, МПа (кгс/см2)                ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Номинальная температура пара на выходе из кот- ¦                ¦
¦ла, град. C                                    ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Номинальная температура жидкости на входе в    ¦                ¦
¦котел, град. C                                 ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Номинальная паропроизводительность, т/ч        ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Минимально допустимая паропроизводительность,  ¦                ¦
¦т/ч                                            ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Максимально допустимая паропроизводительность, ¦                ¦
¦т/ч                                            ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Жидкостный котел                               ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Рабочее давление, МПа (кгс/см2)                ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Расчетное давление, МПа (кгс/см2)              ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Пробное давление, МПа (кгс/см2)                ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Номинальная температура жидкости на входе в ко-¦                ¦
¦тел, град. C                                   ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Номинальная температура жидкости на выходе из  ¦                ¦
¦котла, град. C                                 ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Номинальная теплопроизводительность, кВт       ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Минимальная теплопроизводительность, кВт       ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Максимальная теплопроизводительность, кВт      ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Минимально допустимый расход жидкости, м3/ч    ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Максимально допустимый расход жидкости, м3/ч   ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Максимально допустимое гидравлическое сопротив-¦                ¦
¦ление котла при номинальной производительности,¦                ¦
¦МПа (кгс/см2)                                  ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Минимально допустимое давление при номинальной ¦                ¦
¦температуре, МПа (кгс/см2)                     ¦                ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Максимально допустимая температура жидкости на ¦                ¦
¦выходе из котла, град. C                       ¦                ¦
------------------------------------------------+-----------------

3. Данные о предохранительных клапанах 2 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Тип   ¦Коли-¦Место¦Диаметр¦Площадь ¦Коэффи-¦Давление ¦Номер ¦
¦п/п¦предо-¦чест-¦уста-¦услов- ¦сечения,¦циент  ¦начала   ¦пас-  ¦
¦   ¦храни-¦во   ¦новки¦ного   ¦принима-¦расхода¦открытия ¦порта ¦
¦   ¦тель- ¦     ¦     ¦прохо- ¦емая при¦пара,  ¦и диапа- ¦(сер- ¦
¦   ¦ного  ¦     ¦     ¦да, мм ¦расчете ¦газа   ¦зон дав- ¦тифи- ¦
¦   ¦клапа-¦     ¦     ¦       ¦пропуск-¦альфап ¦лений    ¦ката) ¦
¦   ¦на    ¦     ¦     ¦       ¦ной спо-¦или    ¦начала   ¦      ¦
¦   ¦      ¦     ¦     ¦       ¦собнос- ¦жидкос-¦открытия,¦      ¦
¦   ¦      ¦     ¦     ¦       ¦ти, мм2 ¦ти аль-¦МПа (кгс/¦      ¦
¦   ¦      ¦     ¦     ¦       ¦        ¦фаж    ¦см2)     ¦      ¦
+---+------+-----+-----+-------+--------+-------+---------+------+
¦ 1 ¦   2  ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦    6   ¦   7   ¦    8    ¦   9  ¦
+---+------+-----+-----+-------+--------+-------+---------+------+
¦   ¦      ¦     ¦     ¦       ¦        ¦       ¦         ¦      ¦
----+------+-----+-----+-------+--------+-------+---------+-------

4. Данные об указателях уровня жидкости 3 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Тип указателя¦Коли-¦Место¦Допустимые параметры¦Номер паспор-¦
¦п/п¦   уровня    ¦чест-¦уста-¦      работы        ¦та (сертифи- ¦
¦   ¦             ¦во   ¦новки+--------------------+ката)        ¦
¦   ¦             ¦ука- ¦     ¦Давление,¦Температу-¦             ¦
¦   ¦             ¦зате-¦     ¦МПа (кгс/¦ра, град. ¦             ¦
¦   ¦             ¦лей  ¦     ¦  см2)   ¦C         ¦             ¦
+---+-------------+-----+-----+---------+----------+-------------+
¦   ¦Прямого дей- ¦     ¦     ¦         ¦          ¦             ¦
¦   ¦ствия        ¦     ¦     ¦         ¦          ¦             ¦
+---+-------------+-----+-----+---------+----------+-------------+
¦   ¦Дистанционно-¦     ¦     ¦         ¦          ¦             ¦
¦   ¦го действия  ¦     ¦     ¦         ¦          ¦             ¦
----+-------------+-----+-----+---------+----------+--------------

5. Данные об основной арматуре
------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наиме- ¦Коли-¦Обоз-¦Диаметр¦Услов-¦Рабочие параметры¦Материал корпуса¦Номер   ¦
¦п/п¦нование¦чест-¦наче-¦услов- ¦ное   +-----------------+----------------+паспорта¦
¦   ¦армату-¦во   ¦ние  ¦ного   ¦давле-¦Давление,¦Темпе- ¦Марка¦Обозначе- ¦(серти- ¦
¦   ¦ры и   ¦     ¦стан-¦прохо- ¦ние,  ¦МПа (кгс/¦ратура,¦     ¦ние стан- ¦фиката) ¦
¦   ¦номер  ¦     ¦дарта¦да, мм ¦МПа   ¦  см2)   ¦град. C¦     ¦дарта     ¦        ¦
¦   ¦позиции¦     ¦     ¦       ¦(кгс/ ¦         ¦       ¦     ¦          ¦        ¦
¦   ¦на чер-¦     ¦     ¦       ¦см2)  ¦         ¦       ¦     ¦          ¦        ¦
¦   ¦теже   ¦     ¦     ¦       ¦      ¦         ¦       ¦     ¦          ¦        ¦
+---+-------+-----+-----+-------+------+---------+-------+-----+----------+--------+
¦ 1 ¦   2   ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦   6  ¦    7    ¦   8   ¦  9  ¦    10    ¦   11   ¦
+---+-------+-----+-----+-------+------+---------+-------+-----+----------+--------+
¦   ¦       ¦     ¦     ¦       ¦      ¦         ¦       ¦     ¦          ¦        ¦
----+-------+-----+-----+-------+------+---------+-------+-----+----------+---------

6. Тип и основные данные о поставляемой с котлом аппаратуре для измерения, управления, сигнализации, регулирования и автоматической защиты
7. Данные о теплоносителе
------------------------------------------------------------------
¦Наименование теплоносителя (химическая формула¦                 ¦
¦или организация-изготовитель)                 ¦                 ¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦Максимально допустимая температура применения,¦                 ¦
¦град. C                                       ¦                 ¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦Температура самовоспламенения в открытом прос-¦                 ¦
¦транстве, град. C                             ¦                 ¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦Температура затвердевания, град. C            ¦                 ¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦Температура кипения или начала кипения при    ¦                 ¦
¦0,1013 МПа (1 кгс/см2), град. C               ¦                 ¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦Теплота парообразования, кДж/кг               ¦                 ¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦Вязкость в пределах температуры применения,   ¦                 ¦
¦Па.с                                          ¦                 ¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦Нижний предел взрывоопасной концентрации при  ¦                 ¦
¦0,1013 МПа (1 кгс/см2) и 20 град. C           ¦                 ¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦Изменение (кривая) температуры кипения в зави-¦                 ¦
¦симости от давления                           ¦                 ¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦Данные о физико-химических свойствах, оказыва-¦                 ¦
¦ющих вредное воздействие на организм человека ¦                 ¦
+----------------------------------------------+-----------------+
¦Другие данные, влияющие на безопасную эксплуа-¦                 ¦
¦тацию котла (например, коррозионная активность¦                 ¦
¦и др.)                                        ¦                 ¦
-----------------------------------------------+------------------

8. Питательные или циркуляционные насосы теплоносителя 4 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Тип¦Количество¦Максимально и мини-¦        Параметры        ¦
¦п/п¦на-¦ насосов  ¦мально допустимая  +-------------------------+
¦   ¦со-¦          ¦температура на вхо-¦Номинальная ¦Напор насоса¦
¦   ¦са ¦          ¦де в насос, град. C¦подача, м3/ч¦при номи-   ¦
¦   ¦   ¦          ¦                   ¦            ¦нальной по- ¦
¦   ¦   ¦          ¦                   ¦            ¦даче, МПа   ¦
¦   ¦   ¦          ¦                   ¦            ¦(кгс/см2)   ¦
+---+---+----------+-------------------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦     3    ¦          4        ¦      5     ¦      6     ¦
+---+---+----------+-------------------+------------+------------+
¦   ¦   ¦          ¦                   ¦            ¦            ¦
----+---+----------+-------------------+------------+-------------

9. Данные об основных и присадочных материалах, используемых при изготовлении элементов, котлов, работающих под давлением
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наиме-¦Номер ¦ Материал  ¦Номер ¦Номер  ¦                 Данные о механических испытаниях по сертификату                ¦Химические¦  ¦
¦п/п¦нова- ¦черте-+-----------+плавки¦и дата +--------------------------------------------------------------------------------+  состав  ¦  ¦
¦   ¦ние   ¦жа и  ¦Мар- ¦Обоз-¦ или  ¦серти- ¦               при температуре 20 град. C              ¦     при расчетной      ¦          ¦  ¦
¦   ¦эле-  ¦пози- ¦ка   ¦наче-¦партии¦фиката,+-------------------------------------------------------+      температуре       ¦          ¦  ¦
¦   ¦мента ¦ция   ¦     ¦ние  ¦      ¦наиме- ¦сигма¦сигма ¦дельта¦пси, ¦Угол  ¦Ударная вязкость  5 , ¦         стенки         ¦          ¦  ¦
¦   ¦      ¦эле-  ¦     ¦стан-¦      ¦нование¦0,2, ¦в, МПа¦ с, % ¦  %  ¦изгиба¦  Дж/см2 (кгс.м/см2)  +------------------------+----------+  ¦
¦   ¦      ¦мента ¦     ¦дарта¦      ¦органи-¦ МПа ¦(кгс/ ¦      ¦     ¦и диа-+----------------------+     t¦сигмаn,¦сигмаgn, ¦   ¦   ¦  ¦  ¦
¦   ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦зации, ¦(кгс/¦ мм2) ¦      ¦     ¦метр  ¦до ста-¦после ¦тип об-¦сигма ¦100000 ¦   МПа   ¦   ¦   ¦  ¦  ¦
¦   ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦выдав- ¦мм2) ¦      ¦      ¦     ¦оправ-¦рения  ¦старе-¦разца  ¦ 0,2, ¦  МПа  ¦(кгс/мм2)¦   ¦   ¦  ¦  ¦
¦   ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦шей его¦     ¦      ¦      ¦     ¦ки или¦       ¦ния   ¦       ¦ МПа  ¦       ¦         ¦   ¦   ¦  ¦  ¦
¦   ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦      ¦     ¦другие¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦         ¦   ¦   ¦  ¦  ¦
¦   ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦      ¦     ¦техно-¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦         ¦   ¦   ¦  ¦  ¦
¦   ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦      ¦     ¦логи- ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦         ¦   ¦   ¦  ¦  ¦
¦   ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦      ¦     ¦ческие¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦         ¦   ¦   ¦  ¦  ¦
¦   ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦      ¦     ¦испы- ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦         ¦   ¦   ¦  ¦  ¦
¦   ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦      ¦     ¦тания ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦         ¦   ¦   ¦  ¦  ¦
+---+------+------+-----+-----+------+-------+-----+------+------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+---------+---+---+--+--+
¦ 1 ¦   2  ¦   3  ¦  4  ¦  5  ¦  6   ¦   7   ¦  8  ¦  9   ¦  10  ¦  11 ¦  12  ¦  13   ¦  14  ¦   15  ¦  16  ¦  17   ¦   18    ¦19 ¦20 ¦21¦22¦
+---+------+------+-----+-----+------+-------+-----+------+------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+---------+---+---+--+--+
¦   ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦         ¦   ¦   ¦  ¦  ¦
----+------+------+-----+-----+------+-------+-----+------+------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+---------+---+---+--+---

Примечание. Обозначения: сигма0,2 - предел текучести при 20 град. C; сигмаВ - предел прочности на разрыв при 20 град. C; дельтаs - относительное удлинение при разрыве; пси - относительное сужение; сигмаt0,2 - предел текучести при температуре t; сигмаn - технический предел ползучести при температуре t за 100 000 ч; сигмаgn - технический предел длительной прочности при температуре t за 100000 ч.

10. Карта измерений барабанов, корпусов и коллекторов, изготовленных из листовой стали
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наиме- ¦   Номер  ¦        Диаметр        ¦      Смещение кромок      ¦Овальность, %¦  Отклонение ¦Отклонение   ¦
¦п/п¦нование+----------+-----------------------+     сварных стыковых      ¦             ¦   профиля   ¦от плоскос-  ¦
¦   ¦       ¦эс- ¦сече-¦номи-  ¦допус-¦измерен-¦      соединений, мм       ¦             ¦ продольного ¦ти, мм       ¦
¦   ¦       ¦киза¦ния  ¦нальный¦тимое ¦ное от- +---------------------------+-------------+ сечения, мм ¦             ¦
¦   ¦       ¦    ¦     ¦(наруж-¦откло-¦клоне-  ¦ продольное  ¦  круговое   ¦допус-¦изме- +-------------+-------------+
¦   ¦       ¦    ¦     ¦ный или¦нение,¦ние, %  +-------------+-------------+тимое ¦ренное¦допус-¦изме- ¦допус-¦изме- ¦
¦   ¦       ¦    ¦     ¦внутре-¦% (+/ ¦(+/-)   ¦допус-¦изме- ¦допус-¦изме- ¦      ¦      ¦тимое ¦ренное¦тимое ¦ренное¦
¦   ¦       ¦    ¦     ¦нний), ¦-)    ¦        ¦тимое ¦ренное¦тимое ¦ренное¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦       ¦    ¦     ¦мм     ¦      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---+-------+----+-----+-------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1 ¦   2   ¦    3     ¦   4   ¦  5   ¦    6   ¦   7  ¦  8   ¦  9   ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦  14  ¦  15  ¦  16  ¦
+---+-------+----------+-------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦   ¦       ¦          ¦       ¦      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
----+-------+----------+-------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Примечание. Прилагается эскиз элемента.

11. Результаты испытаний и контроля сварных соединений
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наимено-  ¦Номер ¦                    Механические испытания                ¦Металлографический¦Клеймо¦
¦п/п¦вание эле-¦и дата+----------------------------------------------------------+      анализ      ¦свар- ¦
¦   ¦мента и   ¦серти-¦       Сварное соединение       ¦   Наплавленный   ¦Оценка+------------------+щика  ¦
¦   ¦номер чер-¦фиката+--------------------------------+      металл      ¦      ¦Номер и ¦ Оценка  ¦      ¦
¦   ¦тежа, эс- ¦      ¦сигмав,¦Ударная ¦  Тип  ¦Диаметр+------------------+      ¦дата до-¦         ¦      ¦
¦   ¦киза (с   ¦      ¦  МПа  ¦вязкость¦образца¦отправ-¦сигмав,¦дельтаs, %¦      ¦кумента ¦         ¦      ¦
¦   ¦указанием ¦      ¦ (кгс/ ¦ Дж/см2 ¦   6   ¦ки и   ¦  МПа  ¦          ¦      ¦макро-  ¦         ¦      ¦
¦   ¦соедине-  ¦      ¦ мм2)  ¦ (кгс.  ¦       ¦угол   ¦ (кгс/ ¦          ¦      ¦или мик-¦         ¦      ¦
¦   ¦ний, для  ¦      ¦       ¦ м/см2) ¦       ¦загиба ¦ мм2)  ¦          ¦      ¦роиссле-¦         ¦      ¦
¦   ¦которых   ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦      ¦дования ¦         ¦      ¦
¦   ¦выполня-  ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦      ¦        ¦         ¦      ¦
¦   ¦лись конт-¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦      ¦        ¦         ¦      ¦
¦   ¦рольные   ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦      ¦        ¦         ¦      ¦
¦   ¦соедине-  ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦      ¦        ¦         ¦      ¦
¦   ¦ния)      ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦      ¦        ¦         ¦      ¦
+---+----------+------+-------+--------+-------+-------+-------+----------+------+--------+---------+------+
¦ 1 ¦    2     ¦   3  ¦   4   ¦    5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦     9    ¦  10  ¦   11   ¦   12    ¦  13  ¦
+---+----------+------+-------+--------+-------+-------+-------+----------+------+--------+---------+------+
¦   ¦          ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦      ¦        ¦         ¦      ¦
----+----------+------+-------+--------+-------+-------+-------+----------+------+--------+---------+-------

Примечания. 1. Прилагаются (при необходимости) эскизы с указанием расположения сварных соединений, а также микрофотографии структур с описанием последних.
2. При замене испытания сварных соединений труб на ударную вязкость испытанием на сплющивание или загиб результаты вносятся в графу "Ударная вязкость".
3. В графах "Оценка" дается ссылка на соответствующий стандарт.

12. Данные о неразрушающем контроле сварных соединений
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наименование ¦ Метод  ¦ Объем  ¦Выявленные¦     Оценка      ¦
¦п/п¦ элемента и  ¦контроля¦контроля¦ дефекты  ¦                 ¦
¦   ¦номер чертежа¦        ¦        ¦          ¦                 ¦
¦   ¦  (эскиза)   ¦        ¦        ¦          ¦                 ¦
+---+-------------+--------+--------+----------+-----------------+
¦ 1 ¦  2   ¦   3  ¦    4   ¦    5   ¦     6    ¦        7        ¦
+---+------+------+--------+--------+----------+-----------------+
¦   ¦      ¦      ¦        ¦        ¦          ¦                 ¦
----+------+------+--------+--------+----------+------------------

13. Другие испытания и исследования
14. Данные о термообработке 7 
----------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наимено-¦Номер¦Номер  ¦Марка¦Вид при-¦Скорость¦Темпера- ¦Продолжи-¦Скорость¦Способ¦
¦п/п¦вание   ¦чер- ¦и дата ¦мате-¦мененной¦нагрева,¦тура тер-¦тельность¦охлажде-¦охлаж-¦
¦   ¦элемента¦тежа ¦серти- ¦риала¦термооб-¦ град.  ¦мообра-  ¦выдержки,¦ния,    ¦дения ¦
¦   ¦        ¦     ¦фиката ¦     ¦работки ¦  C/ч   ¦ботки,   ¦ч        ¦град. C ¦      ¦
¦   ¦        ¦     ¦о тер- ¦     ¦        ¦        ¦град. C  ¦         ¦        ¦      ¦
¦   ¦        ¦     ¦мооб-  ¦     ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦      ¦
¦   ¦        ¦     ¦работке¦     ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦      ¦
+---+--------+-----+-------+-----+--------+--------+---------+---------+--------+------+
¦ 1 ¦   2    ¦  3  ¦   4   ¦  5  ¦   6    ¦    7   ¦    8    ¦    9    ¦   10   ¦  11  ¦
+---+--------+-----+-------+-----+--------+--------+---------+---------+--------+------+
¦   ¦        ¦     ¦       ¦     ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦      ¦
----+--------+-----+-------+-----+--------+--------+---------+---------+--------+-------

15. Другие данные
15.1. Результаты гидравлического испытания
----------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наименование¦ Пробное ¦Продолжительность¦Температура¦Дата¦Оценка¦
¦п/п¦  элемента  ¦давление,¦ выдержки, мин.  ¦воды, град.¦    ¦      ¦
¦   ¦            ¦   МПа   ¦                 ¦    C      ¦    ¦      ¦
¦   ¦            ¦(кгс/см2)¦                 ¦           ¦    ¦      ¦
+---+------------+---------+-----------------+-----------+----+------+
¦ 1 ¦     2      ¦    3    ¦       4         ¦     5     ¦  6 ¦   7  ¦
+---+------------+---------+-----------------+-----------+----+------+
¦   ¦            ¦         ¦                 ¦           ¦    ¦      ¦
----+------------+---------+-----------------+-----------+----+-------

Примечание. При проведении гидравлического испытания после монтажа на месте установки котла протокол испытания должен быть составлен организацией, проводившей испытание, и приложен к настоящему паспорту.

15.2. Данные, относящиеся к устройствам для гашения теплоносителя в случае его загорания
15.3. Данные об устройствах охлаждения топки в случае аварии
16. Заключение изготовителя
На основании проведенных проверок и испытаний удостоверяется следующее.
    1. Элементы котла или котел в сборе  8   изготовлены  согласно
требованиям Правил устройства  и безопасной эксплуатации паровых и
водогрейных котлов,   соответствующих   стандартов,    технической
документации и техническим условиям на изготовление ______________
__________________________________________________________________
(наименование стандартов, технических условий)
__________________________________________________________________
2. Элементы котла или котел в сборе 8 были подвергнуты проверке и соответствуют указанным выше стандартам и технической документации.
3. Элементы котла или котел в сборе были подвергнуты испытанию пробным давлением ___________ МПа (кгс/см2).
4. Трубные элементы котла были подвергнуты измерительному контролю на отклонение от размеров и формы и на проходимость.
5. Элементы котла или котел в сборе признаны годными для работы с параметрами, указанными в настоящем паспорте.

    Главный инженер               Начальник отдела
организации-изготовителя      технического контроля качества

________________________      ______________________________
(фамилия, подпись,                 (фамилия, подпись)
печать)

"__" ____________ 20__ г.

К паспорту приложены чертежи продольного и поперечного разрезов и план котла с указанием основных размеров и расчет на прочность элементов котла, работающих под давлением: барабана, коллекторов, труб поверхностей нагрева и трубопроводов в пределах котла, встроенных сепараторов, прямоточных котлов, выносных циклонов, пароохладителей и др.

17. Сведения о местонахождении котла
------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦Место нахожде- ¦          Дата установки           ¦
¦организации ¦ние котла (ад- ¦                                   ¦
¦            ¦рес владельца) ¦                                   ¦
+------------+---------------+-----------------------------------+
¦     1      ¦       2       ¦                 3                 ¦
+------------+---------------+-----------------------------------+
¦            ¦               ¦                                   ¦
-------------+---------------+------------------------------------

18. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла
------------------------------------------------------------------
¦Номер и дата¦ Должность,  ¦Дата проверки знаний ¦    Подпись    ¦
¦ приказа о  ¦  фамилия,   ¦       Правил        ¦               ¦
¦ назначении ¦имя, отчество¦                     ¦               ¦
+------------+-------------+---------------------+---------------+
¦      1     ¦      2      ¦         3           ¦       4       ¦
+------------+-------------+---------------------+---------------+
¦            ¦             ¦                     ¦               ¦
-------------+-------------+---------------------+----------------

19. Сведения об установленной арматуре (при ремонте или реконструкции)
-------------------------------------------------------------------------
¦Наименова-¦Количест-¦Условный¦Условное ¦ Материал ¦Место¦Подпись лица, ¦
¦ние       ¦во       ¦проход, ¦давление,+----------+уста-¦ответственного¦
¦          ¦         ¦мм, тип,¦   МПа   ¦Марка¦ГОСТ¦новки¦ за исправное ¦
¦          ¦         ¦ марка  ¦(кгс/см2)¦     ¦или ¦     ¦ состояние и  ¦
¦          ¦         ¦        ¦         ¦     ¦ ТУ ¦     ¦  безопасную  ¦
+----------+---------+--------+---------+-----+----+-----+--------------+
¦    1     ¦    2    ¦    3   ¦    4    ¦  5  ¦ 6  ¦  7  ¦      8       ¦
+----------+---------+--------+---------+-----+----+-----+--------------+
¦          ¦         ¦        ¦         ¦     ¦    ¦     ¦              ¦
-----------+---------+--------+---------+-----+----+-----+---------------

20. Сведения о замене и ремонте элементов котла, работающих под давлением
------------------------------------------------------------------
¦Дата и номер¦Сведения о замене¦ Подпись лица, ответственного за ¦
¦ документа  ¦   и ремонте     ¦исправное состояние и безопасную ¦
¦            ¦                 ¦          эксплуатацию           ¦
+------------+-----------------+---------------------------------+
¦     1      ¦        2        ¦               3                 ¦
+------------+-----------------+---------------------------------+
¦            ¦                 ¦                                 ¦
-------------+-----------------+----------------------------------

Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных (взамен изношенных) элементов котла, примененных при ремонте материалов, электродов, а также сварки, должны храниться наравне с паспортом.

21. Чертежи помещения котельной (план и поперечный разрез, а при необходимости и продольный разрез) и удостоверение о качестве монтажа прилагаются к настоящему паспорту
22. Результаты освидетельствования
------------------------------------------------------------------
¦Дата осви-¦Результаты  ¦ Разрешенное ¦Срок следующего освиде-   ¦
¦детельст- ¦освидетель- ¦давление, МПа¦тельствования             ¦
¦вования   ¦ствования и ¦  (кгс/см2)  ¦                          ¦
¦          ¦подпись ли- ¦             ¦                          ¦
¦          ¦ца, прово-  ¦             ¦                          ¦
¦          ¦дившего ос- ¦             ¦                          ¦
¦          ¦видетельст- ¦             ¦                          ¦
¦          ¦вование     ¦             ¦                          ¦
+----------+------------+-------------+--------------------------+
¦     1    ¦     2      ¦      3      ¦            4             ¦
+----------+------------+-------------+--------------------------+
¦          ¦            ¦             ¦                          ¦
-----------+------------+-------------+---------------------------

23. Регистрация
Котел (автономный пароперегреватель,  экономайзер) зарегистрирован
за N _____________ в _____________________________________________
(регистрирующий орган)
В паспорте прошнуровано всего листов ____, в том числе чертежей на _______ листах и отдельных документов _________ листов согласно прилагаемой описи.

    ______________________________              ___________
(должность, Ф.И.О. лица,                  (подпись)
зарегистрировавшего объект)

М.П.

1 Объем паспорта допускается сокращать за счет исключения сведений, не относящихся к данному котлу.
2 Заполняет организация - изготовитель котла. При применении предохранительного устройства с разрушающимися элементами следует указать тип разрушающегося элемента и его зажимного устройства, наименьшее поперечное сечение, давление срабатывания, коэффициент расхода пара, газа или жидкости, внутренний диаметр подводящего трубопровода и номер паспорта (сертификата).
3 Заполняет организация - изготовитель котла.
4 Заполняет организация-изготовитель котла.
5 Заполняют с указанием типа образца: KCU2, KCU3, KCV; ударная вязкость может быть заменена энергией разрыва КV.
6 Указывается тип образца: KCU2, KCU3, KCV, KV.
7 Допускается заменять таблицы диаграммой по термообработке, включающей все указанные данные.
8 Слова "или котел в сборе" следует зачеркнуть при поставке котла отдельными элементами.
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