Описание объектов инженерной инфраструктуры учетных участков или комплекса
Приложение No. 2 (к пп. 5.2.1) Правил проведения государственного технического учета и технической инвентаризации комплекса сооружений городской сети кабельного телевидения

----------------------------------------------------------------------
¦1. ¦ГСКТ No.           ¦         ¦указать  современное  наименование¦
¦   ¦                   ¦         ¦ГСКТ                              ¦
+---+-------------------+---------+----------------------------------+
¦2. ¦Адрес      головной¦         ¦указать  адрес  здания, в  котором¦
¦   ¦станции (ГС)       ¦         ¦располагается ГС инвентаризируемой¦
¦   ¦                   ¦         ¦ГСКТ                              ¦
+---+-------------------+---------+----------------------------------+
¦3. ¦Место размещения ГС¦         ¦указать,  где   располагается   ГС¦
¦   ¦                   ¦         ¦(чердак,           электрощитовая,¦
¦   ¦                   ¦         ¦выгородка, отдельное  помещение  и¦
¦   ¦                   ¦         ¦т.п.)                             ¦
+---+-------------------+---------+----------------------------------+
¦4. ¦Количество         ¦         ¦указать    количество    абонентов¦
¦   ¦абонентов в ГСКТ   ¦         ¦(квартир),      которые      имеют¦
¦   ¦(проектное)        ¦         ¦техническую    возможность    быть¦
¦   ¦                   ¦         ¦подключенными к ГСКТ              ¦
+---+-------------------+---------+----------------------------------+
¦5. ¦Зона действия  ГСКТ¦         ¦указать      количество    зданий,¦
¦   ¦охватывает зданий  ¦         ¦подключенных к ГСКТ               ¦
+---+-------------------+---------+----------------------------------+
¦6. ¦ГСКТ рассчитана  на¦   шт.   ¦указать  количество ТВ-каналов, на¦
¦   ¦распределение      ¦         ¦распределение   которых рассчитана¦
¦   ¦ТВ-каналов         ¦         ¦данная ГСКТ                       ¦
+---+-------------------+---------+----------------------------------+
¦7. ¦Рабочий    диапазон¦   МГц   ¦указать     используемый   рабочий¦
¦   ¦частот             ¦         ¦частотный диапазон прямого и, если¦
¦   ¦                   ¦         ¦есть, обратного каналов           ¦
+---+-------------------+---------+----------------------------------+
¦8. ¦Кабель             ¦    м    ¦указать  количество  коаксиального¦
¦   ¦коаксиальный, всего¦         ¦кабеля                            ¦
+---+-------------------+---------+----------------------------------+
¦9. ¦в     том     числе¦    м    ¦указать   метраж  используемого  в¦
¦   ¦(указать     тип(ы)¦         ¦ГСКТ кабеля (отдельно  по  каждому¦
¦   ¦прокладываемого    ¦         ¦типу)                             ¦
¦   ¦кабеля)            ¦         ¦                                  ¦
+---+-------------------+---------+----------------------------------+
¦10.¦Глубина залегания  ¦    м    ¦указать глубину залегания  кабеля,¦
¦   ¦                   ¦         ¦т.е.  максимальное  во  всей  ГСКТ¦
¦   ¦                   ¦         ¦расстояние от поверхности земли до¦
¦   ¦                   ¦         ¦кабеля, проложенного  в  подземных¦
¦   ¦                   ¦         ¦коммуникациях        (канализация,¦
¦   ¦                   ¦         ¦коллектор)                        ¦
----+-------------------+---------+-----------------------------------

Примечание. Данные, содержащиеся в таблице, не должны противоречить данным из других разделов технической документации:
- количество кабеля, указанного в таблице, условно и не является общим количеством физического объема коаксиального или оптоволоконного кабеля, проложенного в ГСКТ. В таблице учтен только магистральный кабель, соединяющий дома, входящие в ГСКТ. Количество кабеля в субмагистральных и домовых участках сети не учитывается. Количество и тип кабеля в пункте технической документации "Описание объектов инженерной, транспортной инфраструктуры комплекса" раздела "Общих сведений" должно соответствовать графе "количество" раздела "Состав объекта" Формы No. 2-СО и должно вычисляться как арифметическая сумма по графе "протяженность" раздела "Инвентарной карточки на линию или сеть передаточных устройств" Формы No. 7-ПУ;
- при этом данные "Инвентарной карточки на линию или сеть передаточных устройств" Формы No. 7-ПУ должны соответствовать "Плану расположения ГСКТ".
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