Определение фона индикаторных газов
Приложение N 3 к Положению об аэрогазовом контроле в угольных шахтах, утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2011 г. N 678

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОНА ИНДИКАТОРНЫХ ГАЗОВ
Определение фона индикаторных газов в атмосфере действующих выемочных полей осуществляется сразу после первичной посадки кровли. Для этого в контрольных точках при неизменном режиме проветривания стационарными датчиками производится три измерения с интервалом 30 минут. Измерения производятся не ранее чем через 4,5 часа после окончания взрывных работ или выемки угля комбайном, или в нерабочий день, или в ремонтную смену. По результатам анализов подсчитываются средние значения концентрации индикаторных газов. Аналогичные наблюдения проводятся трижды с интервалом в 5 суток. За фоновую концентрацию индикаторных газов принимается максимальное среднее ее значение в контрольных точках по одному из трех наблюдений. Результаты измерений и вычислений заносятся в таблицу N 1.
При определении фона индикаторных газов и последующем контроле за признаками ранних стадий возникновения пожаров необходимо использовать одни и те же контрольные точки. Одновременно с оценкой фоновых концентраций производятся замеры температуры.
В случае изменения геологических и горнотехнических условий (появление геологических нарушений в пласте, изменение величины шага посадки, режима проветривания) производится контрольное измерение фоновых концентраций индикаторных газов.
При необходимости аналогичным образом определяются фоновые значения температуры и влажности.

Таблица N 1

Определение фона индикаторных газов
---------------------------------------------------------------------------
¦ N точки  ¦ Дата первого  ¦   Время   ¦      Значение      ¦             ¦
¦ контроля ¦   измерения   ¦ измерения ¦    концентрации    ¦             ¦
¦          ¦               ¦           +--------------------+-------------+
¦          ¦               ¦           ¦через n суток после ¦ среднее для ¦
¦          ¦               ¦           ¦первого отсчета (по ¦    точки    ¦
¦          ¦               ¦           ¦     3 отсчета)     ¦  контроля   ¦
¦          ¦               ¦           +--------------------+             ¦
¦          ¦               ¦           ¦n = 5¦n = 10 ¦n = 15¦             ¦
+----------+---------------+-----------+-----+-------+------+-------------+
¦    1     ¦       2       ¦     3     ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦      7      ¦
+----------+---------------+-----------+-----+-------+------+-------------+
¦          ¦               ¦           ¦_____¦_______¦______¦             ¦
¦          ¦               ¦           ¦_____¦_______¦______¦             ¦
¦          +---------------+-----------+-----+-------+------+             ¦
¦          ¦среднее для отсчета        ¦     ¦       ¦      ¦             ¦
¦          +---------------------------+-----+-------+------+-------------+
¦          ¦через 30 минут ¦           ¦_____¦_______¦______¦             ¦
¦          ¦после первого  ¦           ¦_____¦_______¦______¦             ¦
¦          ¦измерения      ¦           ¦     ¦       ¦      ¦             ¦
¦          +---------------+-----------+-----+-------+------+             ¦
¦          ¦среднее для отсчета        ¦     ¦       ¦      ¦             ¦
¦          +---------------------------+-----+-------+------+-------------+
¦          ¦через 60 минут ¦           ¦_____¦_______¦______¦             ¦
¦          ¦после первого  ¦           ¦_____¦_______¦______¦             ¦
¦          ¦измерения      ¦           ¦     ¦       ¦      ¦             ¦
¦          +---------------+-----------+-----+-------+------+             ¦
¦          ¦среднее для отсчета        ¦     ¦       ¦      ¦             ¦
+----------+---------------------------+-----+-------+------+-------------+
¦          ¦               ¦           ¦     ¦       ¦      ¦             ¦
-----------+---------------+-----------+-----+-------+------+--------------
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