Основные технические характеристики кислородного осушителя ОКН-М
Приложение 2 к Инструкции по работе с компрессорным оборудованием при наполнении кислородных и воздушных баллонов

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИСЛОРОДНОГО ОСУШИТЕЛЯ ОКН-М
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦                     Показатели                      ¦Характеристики ¦
¦п/п¦                                                     ¦               ¦
+---+-----------------------------------------------------+---------------+
¦1  ¦Степень осушки (по точке росы), не выше, °C          ¦минус 48       ¦
+---+-----------------------------------------------------+---------------+
¦2  ¦Пропускная способность, не менее, л/мин.             ¦5 - 6          ¦
+---+-----------------------------------------------------+---------------+
¦3  ¦Марка адсорбента                                     ¦силикагель КСМ ¦
¦   ¦                                                     ¦(ГОСТ 3956)    ¦
+---+-----------------------------------------------------+---------------+
¦4  ¦Время непрерывной работы адсорбента при температуре  ¦20             ¦
¦   ¦окружающего воздуха +40 °C и при обеспечении         ¦               ¦
¦   ¦требуемой степени осушки, не менее, ч                ¦               ¦
+---+-----------------------------------------------------+---------------+
¦5  ¦Допускаемое рабочее давление, МПа                    ¦14,7           ¦
+---+-----------------------------------------------------+---------------+
¦6  ¦Масса (с запасными деталями и инструментом),         ¦25             ¦
¦   ¦не более, кг                                         ¦               ¦
+---+-----------------------------------------------------+---------------+
¦7  ¦Габаритные размеры, мм                               ¦420 x 260 x 515¦
----+-----------------------------------------------------+----------------
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