Основные характеристики семейства двигателей
Дополнение 2 (к Приложению А) к ГОСТу Р 41.49-2003 (Правила ЕЭК ООН N 49)

               ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЕЙСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ

1.     Общие параметры
1.1.   Рабочий цикл _______________________________________________________
1.2.   Охлаждающая среда __________________________________________________
1.3.   Число цилиндров  1
1.4.   Рабочий объем цилиндра _____________________________________________
1.5.   Принцип впуска воздуха _____________________________________________
1.6.   Тип/конструкция камеры сгорания ____________________________________
1.7.   Клапаны и патрубки - конфигурация, размеры и количество ____________
1.8.   Топливная система __________________________________________________
1.9.   Система зажигания (для газовых двигателей) _________________________
1.10.  Другие характеристики:
- система охлаждения заряда  1  ____________________________________
- рециркуляция отработавших газов (РОГ)  1  ________________________
- впрыск воды/эмульсии  1  _________________________________________
- впрыск воздуха  1  _______________________________________________
1.11.  Последующая очистка отработавших газов  1 :
____________________________________________________________________
Подтверждение   идентичного   (или  наименьшего  в  случае  базового
двигателя)  соотношения:  объем  системы/подача топлива на один такт
в  соответствии  с  указанным  на  диаграмме  значением  (указанными
на диаграмме значениями) ___________________________________________
2.     Перечень семейств двигателей
2.1.   Наименование семейства дизельных двигателей
2.1.1. Технические характеристики двигателей этого семейства:

---------------------------------------------------------------------------
¦              Показатель               ¦Значение для двигателей семейства¦
¦                                       +---------------------------------+
¦                                       ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦ Базовый ¦
¦                                       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦двигатель¦
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦ Тип двигателя                         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦ Число цилиндров                       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦                                  -1   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦ Номинальная частота вращения, мин     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦ Объем подачи топлива на один такт при ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦номинальной частоте вращения, мм3      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦ Номинальная полезная мощность, кВт    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦ Частота вращения при максимальном     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦                     -1                ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦крутящем моменте, мин                  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦ Объем подачи топлива на один такт при ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦максимальном крутящем моменте, мм3     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦ Максимальный крутящий момент, Н x м   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦ Низкая частота вращения на холостом   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦         -1                            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦ходу, мин                              ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦ Рабочий объем цилиндра (в процентах   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   100   ¦
¦объема цилиндра базового двигателя)    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----------

--------------------------------
1  Если не имеется, указать "Нет".

2.2.   Наименование семейства газовых двигателей
2.2.1. Технические характеристики двигателей этого семейства

---------------------------------------------------------------------------
¦              Показатель              ¦Значение для двигателей семейства ¦
¦                                      +----------------------------------+
¦                                      ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦ Базовый  ¦
¦                                      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦двигатель ¦
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ Тип двигателя                        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ Число цилиндров                      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                                  -1  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦ Номинальная частота вращения, мин    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ Объем подачи топлива на один такт при¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦номинальной частоте вращения, мм3     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ Номинальная полезная мощность, кВт   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ Частота вращения при максимальном    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                     -1               ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦крутящем моменте, мин                 ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ Объем подачи топлива на один такт при¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦максимальном крутящем моменте, мм3    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ Максимальный крутящий момент, Н x м  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ Низкая частота вращения на холостом  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦         -1                           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦ходу, мин                             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ Рабочий объем цилиндра (в процентах  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   100    ¦
¦объема цилиндра базового двигателя)   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ Регулировка момента зажигания        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ Поток РОГ                            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ Воздушный насос: имеется/отсутствует ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ Фактическая производительность       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦воздушного насоса                     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
---------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------
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