Отчет о проведение работ по техническому обслуживанию теплосчетчика
Приложение B к ГОСТу Р ЕН 1434-6-2006. Теплосчетчики. Часть 6. Установка, ввод в эксплуатацию, контроль, техническое обслуживание (справочное)

---------------------------------------------------------------------------
¦----------------------------------                                       ¦
¦¦ Адрес установки теплосчетчика  ¦                                       ¦
¦+--------------------------------+---------------------------------------¦
¦+--------------------------------+¦Дата проведения работ                ¦¦
¦+--------------------------------++-------------------------------------+¦
¦----------------------------------¦                     ¦Старый ¦Новый  ¦¦
¦----------------------------------¦                     ¦тепло- ¦тепло- ¦¦
¦¦ Визуальный контроль            ¦¦                     ¦счетчик¦счетчик¦¦
¦+--------------------------------++---------------------+-------+-------+¦
¦¦ Пломбы      ¦целые       ¦     ¦¦Серийный номер       ¦       ¦       ¦¦
¦¦             +------------+-----++---------------------+-------+-------+¦
¦¦             ¦поврежденные¦     ¦¦Наработка счетчика   ¦       ¦       ¦¦
¦+-------------+------------+-----+¦времени              ¦       ¦       ¦¦
¦¦Термопреобра-¦в правильном¦     ¦+---------------------+-------+-------+¦
¦¦зователи     ¦положении   ¦     ¦¦Счетчик объема, м3   ¦       ¦       ¦¦
¦¦сопротивления+------------+-----++---------------------+-------+-------+¦
¦¦             ¦сняты       ¦     ¦¦Теплосчетчик, кВт x ч¦       ¦       ¦¦
¦+-------------+------------+-----++---------------------+-------+-------+¦
¦¦Электрические¦целые       ¦     ¦¦Подпись клиента:                     ¦¦
¦¦соединения   +------------+-----++-------------------------------------+¦
¦¦             ¦разъединены ¦     ¦¦Подпись оператора:                   ¦¦
¦¦             +------------+-----+---------------------------------------¦
¦¦             ¦неисправ-   ¦     ¦                                       ¦
¦¦             ¦ность       ¦     ¦                                       ¦
¦¦             ¦батареи     ¦     ¦                                       ¦
¦+-------------+------------+-----+                                       ¦
¦¦Фильтр       ¦чистый      ¦     ¦                                       ¦
¦¦             +------------+-----+                                       ¦
¦¦             ¦грязный     ¦     ¦                                       ¦
¦¦             +------------+-----+                                       ¦
¦¦             ¦засорен     ¦     ¦                                       ¦
¦+-------------+------------+-----+                                       ¦
¦¦Следы физических          ¦     ¦                                       ¦
¦¦повреждений               ¦     ¦                                       ¦
¦---------------------------+------                                       ¦
¦                                                                         ¦
¦    Примечания. 1.   Сразу   после  демонтажа  датчик расхода  необходимо¦
¦закрыть и осторожно поместить в транспортный контейнер.                  ¦
¦    2. Теплосчетчик не разбирать, не очищать, не подвергать  механическим¦
¦нагрузкам и воздействию холодом.                                         ¦
¦    3.   Теплосчетчик   и  настоящий   отчет   должны   быть   доставлены¦
¦в лабораторию в день проведения работ.                                   ¦
---------------------------------------------------------------------------
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