# Памятка по эксплуатации бытовых помещений (бытовок) (приложение к Приказу об эксплуатации бытовых помещений (бытовок))

Приложение к Приказу

### Памятка по эксплуатации бытовых помещений (бытовок)

1. Бытовка является собственностью организации. Контроль за безопасной эксплуатацией бытовки осуществляет (по распоряжению начальника участка) лицо, ответственное за эксплуатацию бытовок.

2. Во время нахождения в бытовом городке работник обязан:

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

- находиться в той бытовке, которая выделена ему по распоряжению начальника участка;

- беречь бытовку и оборудование, находящееся в ней;

- не допускать нахождения в бытовке посторонних лиц;

- находиться в бытовке в трезвом состоянии;

- поддерживать порядок в бытовке (подметать и убирать за собой);

- сушить одежду и обувь в установленном месте;

- получить ключ у дежурного по бытовому городку на время подготовки к началу смены или на время обеденного перерыва, а также по окончании рабочей смены;

- закрывать бытовку на ключ (при уходе последним);

- сдать ключ дежурному по бытовому городку или мастеру (бригадиру).

3. Работник обязан обеспечивать электробезопасность:

- пользоваться электроприборами заводского изготовления с исправными проводами, вилками и розетками;

- включение электроприборов производить вставкой исправной вилки в исправную розетку;

- не производить ремонт электроприборов и замену лампочек. Эти работы выполняет электромонтер;

- сообщать мастеру о неисправном электрооборудовании;

- эксплуатировать электроплитку на несгораемой подкладке (асбестовый коврик, бетонная или керамическая подкладка);

- не оставлять включенную электроплитку или газовую плиту без присмотра.

4. Работник обязан обеспечивать пожарную безопасность:

- не курить в бытовках. Курить в установленных и оборудованных местах;

- убедиться в наличии огнетушителя;

- не загромождать проходы;

- не хранить легковоспламеняющиеся жидкости и газовые баллоны в бытовке;

- при уходе выключать электрооборудование и освещение. Оставлять включенными электронагреватели, холодильники, факс, компьютер, телефон по разрешению начальника участка, службы или отдел);

- при загорании обесточить бытовку (нажать красную кнопку прерывателя) и применить огнетушитель;

- при пожаре выйти из бытовки и вызвать пожарную команду по телефону "01" или "112" (для мобильной связи).

Источник - "Охрана труда и техника безопасности в строительстве", 2011, № 3

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/pamyatka\_po\_ekspluatacii\_bytovyx\_pomeshhenij\_bytovok\_prilozhenie\_k\_prikazu\_ob\_ekspluatacii\_bytovyx\_po.htm](https://порядокправа.рф/pamyatka_po_ekspluatacii_bytovyx_pomeshhenij_bytovok_prilozhenie_k_prikazu_ob_ekspluatacii_bytovyx_po.htm)