Паспорт канатной дороги (рекомендуемый образец)
Приложение N 2 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 февраля 2014 г. N 42

Рекомендуемый образец 
                       Паспорт канатной дороги (КД)
___________________________________________________________________________
(наименование, тип канатной дороги)
___________________________________________________________________________

ПАСПОРТ
___________________________________________________________________________
(регистрационный номер опасного производственного объекта)

1. Основные технические характеристики

Тип дороги
Приводная станция
(расположение)
Натяжная станция
(расположение)
Количество промежуточных станций, шт.

Загрузка дороги, %:

  на стороне подъема

на стороне спуска

Пропускная способность (в одном направлении), чел./ч

Скорость движения, м/с:
  номинальная

вспомогательная

аварийная

Время проезда в одном направлении, мин.

Подвижной состав:
  тип

вместимость, чел.

собственный вес, кН

полезная нагрузка, кН

количество (на трассе), шт.

расстояние между единицами подвижного
состава/буксировочными устройствами,
м  1

интервал времени прибытия
между единицами подвижного
состава/буксировочными устройствами, с.

Зажим:
  тип

количество на единице
подвижного состава, шт.

усилие зажатия, Н

величина момента затяжки, Н/м

усилие стягивания на канате, Н

Длина дороги, м:
  по склону

по горизонтали

Превышение верхней станции над нижней, м

Ширина колеи, м

Направление движения (по или против часовой стрелки)

Опоры:

N п/п Высота, м Балансир рабочей ветви Балансир обратной ветви
Максимальный уклон наклона каната в пролете, градусы

Максимальная скорость ветра, при которой допускается работа дороги, м/с

    --------------------------------
1  Для ППКД.
2   Для ППКД и БКД с неотцепляемыми зажимами.

2. Технические характеристики приводов

Тип

Шкив приводной
Диаметр, м

Футеровка (материал)

Суммарное передаточное число при работе
Основного двигателя

Вспомогательного двигателя

Аварийного двигателя

Главный привод
Количество двигателей, шт.

Тип двигателя

Мощность двигателя, кВт

Частота вращения двигателя, 

Ускорение дороги при пуске, м/с2

Вспомогательный привод
Количество, шт.

Тип

Мощность, кВт

Частота вращения, 

Ускорение при пуске, м/с2

Аварийный привод
Количество, шт.

Тип

Мощность, кВт

Частота вращения, 

Ускорение при пуске, м/с2

Редуктор
Тип

Передаточное число

Тормоз рабочий
Количество, шт.

Тип

Тип привода

Наибольший путь (время) торможения, м (с)

Тормоз аварийный
Количество, шт.

Тип

Тип привода

Наибольший путь (время) торможения, м (с)

            3. Технические характеристики натяжного устройства

Тип

Количество, шт.

Масса контргруза (усилие, развиваемое гидроцилиндром), кг (Н)

Максимальное усилие натяжения в канате, Н

Величина хода натяжного устройства, м

           4. Сведения об основных элементах металлоконструкций
станций и линейных опор

Наименование узлов и элементов Сталь, марка, Электроды, сварочная проволока, тип, марка Примечание
Станция приводная (приводная-натяжная)

Станция натяжная (обводная)

Опоры линейные

Болты анкерные

                         5. Характеристики канатов

Назначение Конструкция Диаметр, мм Длина счаленного каната, м Длина участка счалки, характеристики закрепления каната Разрывное усилие каната в целом, кН Наибольшее натяжение каната, кН Минимальный коэффициент запаса прочности
Несущий

Несуще-тяговый

Тяговый

Натяжной

Вантовый

                   6. Приборы и устройства безопасности

Наименование Тип Назначение Место установки Обозначение на функциональной электрической схеме



                  7. Сигнальные и переговорные устройства

Наименование Тип, обозначение Назначение Место установки



                  8. Род электрического тока и напряжение

Цепь Род тока Напряжение, B
Силовая

Управления

Рабочего освещения

Аварийного освещения

                        9. Место управления дорогой

Станция Расположение
                        10. Свидетельство о приемке

Канатная дорога _______________________________________________________
(наименование, тип, шифр проекта)
изготовлена в соответствии с нормативными документами _________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Оборудование  канатной  дороги  проверено  и  принято.  Канатная дорога
признана годной к эксплуатации с указанными  в  паспорте  параметрами после
проведения испытаний по программе
_______________________________________________________________________
(наименование программы)
_______________________________________________________________________
Гарантийный  срок  эксплуатации  канатной дороги при соблюдении условий
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации _________  со дня ввода
ее в эксплуатацию.

Срок проведения дефектоскопического контроля несущего (несуще-тягового)
каната:

первичный - после навески каната;
повторный - через каждые три года;
по истечении 15 лет эксплуатации каната - через каждый год.

Уполномоченный представитель организации, выполнившей монтаж КД:

М.П.           ______________________________
Дата

Уполномоченный представитель владельца ОПО:

М.П.           ______________________________
Дата

11. Документация

11.1. Документация, включаемая в паспорт:

заключение экспертизы промышленной безопасности;
план и продольный профиль КД;
общие виды станций, опор, подвижного оборудования и привода;
функциональная электрическая схема КД;
другая документация (при необходимости).

11.2. Документация, поставляемая (прилагаемая) с паспортом:

сертификаты, паспорты на отдельные узлы и элементы оборудования КД,
изготовленные (поставляемые) различными предприятиями;
паспорта на приборы и устройства безопасности;
чертежи быстроизнашивающихся деталей;
ведомость на запчасти и инструменты;
руководство по эксплуатации КД;
инструкции по счалке и заливке легкоплавким сплавом в муфты канатов;
другая документация (при необходимости).

12. Сведения о назначении ответственного за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию КД

Номер и дата приказа о назначении Фамилия, инициалы Должность Номер и срок действия удостоверения Подпись
                                                        (не менее 3 листов)

13. Сведения о ремонте и реконструкции канатной дороги

Дата Сведения о ремонте и реконструкции Подпись ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
                                                       (не менее 10 листов)

14. Запись результатов технических проверок

Дата Результаты освидетельствования Срок следующего освидетельствования
                                                       (не менее 30 листов)

15. Сведения о регистрации

Канатная   дорога   поставлена   на    учет    при   регистрации   опасного
производственного   объекта   N   __________   в   Федеральной   службе  по
экологическому,  технологическому  и атомному надзору "__" ___________ 20__
г.

В паспорте пронумеровано ___ страниц и прошнуровано ___ листов.
___________________________________________________________________________
(должность, ф.и.о. ответственного за осуществление производственного
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности)

Канатная дорога снята с регистрации "__" _______ 20__ г.

В паспорте пронумеровано ___ страниц и прошнуровано ___ листов.
___________________________________________________________________________
(должность, ф.и.о. ответственного за осуществление производственного
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности)
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