Паспорт участка
Приложение к Методике планирования и нормирования расхода смазочных материалов для лубрикации зоны контакта "колесо-рельс" 
Таблица 1

---------------------------------------------------------------------------
¦Номер¦Наименование  ¦ Координаты ¦Радиус ¦Непогашенное¦ Уклон  ¦  Режим  ¦
¦пути ¦участка обра- ¦  элемента  ¦кривой,¦ ускорение  ¦ пути,  ¦ ведения ¦
¦     ¦щения рельсо- ¦плана пути, ¦   м   ¦  грузовых  ¦промилле¦грузового¦
¦     ¦смазывателя   ¦ км, пикет  ¦       ¦  поездов,  ¦        ¦ поезда  ¦
¦     ¦              +------------+       ¦       2    ¦        ¦         ¦
¦     ¦              ¦начало¦конец¦       ¦    м/с     ¦        ¦         ¦
+-----+--------------+------+-----+-------+------------+--------+---------+
¦  1  ¦      2       ¦  3   ¦  4  ¦   5   ¦     6      ¦   7    ¦    8    ¦
+-----+--------------+------+-----+-------+------------+--------+---------+
------+--------------+------+-----+-------+------------+--------+----------

Примечание: В графе "Режим ведения грузового поезда" указываются режимы: тяга с применением песка, рекуперативное торможение на участке, прочие (выбег, тяга без применения песка).
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