Паспорт воздушной линии электропередачи. Форма № 22
Приложение к Инструкции по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам

Форма 22

  Ассоциация "Росэлектромонтаж"
_________________________________  ________________________________________
(город)
_________________________________  ________________________________________
(Электромонтажная организация)                   (заказчик)
_________________________________  ________________________________________
(Подразделение)                            (объект)
_________________________________  ________________________________ 20__ г.
(участок)

ПАСПОРТ
ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи

---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование ¦Установлено¦ Тип опоры ¦Материал¦    Защитное покрытие     ¦
¦    опоры    ¦на ВЛ, шт. ¦  (номер   ¦ опоры  ¦дополнительно к заводскому¦
¦             ¦           ¦чертежа для¦        ¦  (окраска, антисептик),  ¦
¦             ¦           ¦нетиповых) ¦        ¦        к-во опор         ¦
+-------------+-----------+-----------+--------+--------------------------+
¦Промежуточные¦           ¦           ¦        ¦                          ¦
¦Анкерные     ¦           ¦           ¦        ¦                          ¦
¦Угловые      ¦           ¦           ¦        ¦                          ¦
¦Другие       ¦           ¦           ¦        ¦                          ¦
¦Всего:       ¦           ¦           ¦        ¦                          ¦
--------------+-----------+-----------+--------+---------------------------

Отклонение  верхней  части  установленных  опор  от вертикальной оси, а
также   разворот  и  наклон  траверс  не  выходят  за  пределы,  допустимые
требованиями п. 3.144 - 3.146 и таблиц 6, 7 и 8 СНиП 3.05.06-85.
2. Монтаж проводов и тросов.
На ВЛ ______ кВ смонтирован провод марки ______, сечением _____ кв. мм,
в общем количестве ___________ м, грозозащитный трос марки ________________
протяженностью _______________ м.
Монтаж  проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы
провеса   проводов  и  тросов  соответствуют  монтажным  кривым  (таблицам)
проекта.
Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по
проекту и оформлены частными актами, прилагаемыми к настоящему.
3. Соединение проводов и тросов

------------------------------------------------------------------
¦Номер опор и¦      Тип       ¦  Способ  ¦      Исполнитель      ¦
¦пролетов, на¦соединительного ¦ монтажа  +-----------------------+
¦  которых   ¦  напряженного  ¦соединения¦Фамилия, И., О.¦Подпись¦
¦смонтированы¦     зажима     ¦          ¦               ¦       ¦
¦ соединения ¦                ¦          ¦               ¦       ¦
+------------+----------------+----------+---------------+-------+
-------------+----------------+----------+---------------+--------

Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением требований п. п. 3.149 - 3.157 СНиП 3.05.06-85 и п. 1.8.41 ПУЭ-7.
Перед установкой на ВЛ монтажная организация произвела проверку и отбраковку изоляторов согласно требованиям п. 1.8.41 ПУЭ-7 и п. 3.147 СНиП 3.05.06-85.
4. Монтаж разрядников и разъединителей.
На ВЛ ________ смонтированы:
    а) трубчатые разрядники типа __________________________________________
на опорах _________________________________________________________________
(перечислить номера опор)
Монтаж   разрядников,   регулировка  их  внешних  искровых  промежутков
выполнены  в  соответствии  с  рабочими  чертежами  проекта  и требованиями
п. п. 3.158 - 3.160 СНиП 3.05.06-85 и п. 1.8.32 ПУЭ-7.
б) разъединители типа _________________________________________________
на опорах _________________________________________________________________
(номера опор)
Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.
Механическая часть разъединителей, их контактные пары, а также приводы разъединителей отрегулированы и проверены согласно п. п. 3.178 - 3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно п. 1.8.24 ПУЭ-7.
5. Монтаж заземляющих устройств.
Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ _______________ выполнен в соответствии с проектом и требованиями раздела ПУЭ-85 "Защита от перенапряжений, заземление".
Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует п. п. 2.4.38; 2.4.91; 2.5.129; 2.5.173 и таблице 2.5.19 ПУЭ-7.
Протоколы и измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии, хранятся у заказчика (в наладочной организации).
    Заключение: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Производитель работ                   ___________________ /_______________/
(подпись)          (Ф.И.О.)
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