# Перечень средств измерений, находящихся в обращении на предприятии и не обеспеченных поверкой (калибровкой), и сведения о потребности в эталонах, поверочном оборудовании, стандартных образцах состава и свойств веществ и материалов и специальных помещениях, необходимых для организации поверки (калибровки). Форма № 3Б

Приложение к Методике Госстандарта РФ от 01.01.1998 N МИ 2240-98

Форма 3б

Предприятие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### ПЕРЕЧЕНЬ средств измерений, находящихся в обращении на предприятии и не обеспеченных поверкой (калибровкой), и сведения о потребности в эталонах, поверочном оборудовании, стандартных образцах состава и свойств веществ и материалов и специальных помещениях, необходимых для организации поверки (калибровки) по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦ Средства измерений, не обеспеченные ¦Недостающие эталоны, поверочное ¦Специальные ¦Предложения¦

¦п/п¦ поверкой (калибровкой) ¦ оборудование, СО состава и ¦помещения, необ- ¦по ¦

¦ ¦ ¦ свойств веществ и материалов ¦ходимые для орга-¦организации¦

¦ ¦ ¦ ¦низации поверки ¦поверки ¦

¦ ¦ ¦ ¦(калибровки) ¦(калиб- ¦

¦ +--------------------------------------+--------------------------------+-----------------+ровки) СИ ¦

¦ ¦Наиме-¦Пре-¦Класс¦Парамет-¦НД на ¦На- ¦Наиме-¦Пре-¦Класс¦Обеспеченность¦Необхо-¦Специаль-¦ ¦

¦ ¦нова- ¦дел,¦точ- ¦ры СИ, ¦методы¦ли- ¦нова- ¦дел,¦точ- ¦ (шт.) ¦димая ¦ные тре- ¦ ¦

¦ ¦ние, ¦(ди-¦нос- ¦необес- ¦и ¦чие,¦ние, ¦(ди-¦нос- ¦ ¦пло- ¦бования ¦ ¦

¦ ¦тип, ¦апа-¦ти. ¦печенные¦сред- ¦шт. ¦тип, ¦апа-¦ти. ¦ ¦щадь, ¦к помеще-¦ ¦

¦ ¦завод-¦зон)¦Ос- ¦поверкой¦ства ¦ ¦завод-¦зон)¦Ос- +--------------+кв. м ¦ниям ¦ ¦

¦ ¦ское ¦из- ¦нов- ¦ ¦по- ¦ ¦ское ¦из- ¦нов- ¦Наличие¦Тре- ¦ ¦(вибро- ¦ ¦

¦ ¦обоз- ¦ме- ¦ная ¦ ¦верки ¦ ¦обоз- ¦ме- ¦ная ¦ ¦буется¦ ¦защита, ¦ ¦

¦ ¦наче- ¦ре- ¦по- ¦ ¦ ¦ ¦наче- ¦ре- ¦по- ¦ ¦допол-¦ ¦акустич. ¦ ¦

¦ ¦ние ¦ний ¦греш-¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ний ¦греш-¦ ¦ни- ¦ ¦изоляция,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность¦ ¦тельно¦ ¦постоян- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦(раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(раз-¦ ¦ ¦ ¦ство тем-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ряд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ряд) ¦ ¦ ¦ ¦пературы,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦влажности¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и др.) ¦ ¦

+---+------+----+-----+--------+------+----+------+----+-----+-------+------+-------+---------+-----------+

¦ 1 ¦ 2 + 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦

+---+------+----+-----+--------+------+----+------+----+-----+-------+------+-------+---------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------+----+-----+--------+------+----+------+----+-----+-------+------+-------+---------+-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

----+------+----+-----+--------+------+----+------+----+-----+-------+------+-------+---------+------------

Главный метролог предприятия (организации) \_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

### УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 3б

1. Сведения следует группировать по видам измерений.

2. В графе 2 указывается наименование средства измерений, его тип, заводское обозначение,

далее в графах 3, 4 указывается соответственно диапазон измерений и класс точности средств измерений.

В графе 5 - параметры средств измерений, не обеспеченные поверкой в соответствии с требованиями НД на методы и средства поверки.

В графе 6 - полное наименование и шифр НД на методы и средства поверки (калибровки); в графе 7 - наличие средств измерений данного типа на предприятии.

3. В графах 8 - 10 указываются сведения о недостающих на предприятии эталонах и поверочном оборудовании: наименование, тип, заводское обозначение (графа 8), диапазон измерения (графа 9), класс точности (графа 10) и дополнительная потребность предприятия в этих эталонах (графа 12).

4. В графах 13 и 14 указывается потребность предприятия в специальных помещениях, необходимых для организации поверки (калибровки) средств измерений, перечисленных в форме 3б: необходимая площадь в квадратных метрах (графа 12), специальные требования к помещениям: виброзащита, постоянство температуры, влажность окружающего воздуха и т.д. (графа 13).

Для средств измерений, предназначенных для взаимных расчетов учета материальных ценностей, охраны здоровья работающих и охраны природы и подлежащих обязательной госповерке, графы 12 - 13 не заполняются.

5. В графе 15 формы 3б должны быть сформулированы конкретные предложения по организации поверки (калибровки) (например, в базовой организации метрологической службы, к которой прикреплено предприятие, или на базе территориального органа Госстандарта, или на базе самого предприятия, или на базе ремонтного предприятия и т.д.).

6. Если для организации поверки (калибровки) необходима разработка новых эталонов или стандартных образцов (СО) в графе 8 указывается "необходима разработка новых эталонов или СО", графа 11 в этом случае не заполняется.

Источник - Методика Госстандарта России от 01.01.1998 № МИ 2240-98

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/perechen\_sredstv\_izmerenij\_naxodyashhixsya\_v\_obrashhenii\_na\_predpriyatii\_i\_ne\_obespechennyx\_poverkoj\_kalib.htm](https://порядокправа.рф/perechen_sredstv_izmerenij_naxodyashhixsya_v_obrashhenii_na_predpriyatii_i_ne_obespechennyx_poverkoj_kalib.htm)