Показатели степени риска ЧС биологически опасного объекта
Приложение 3 к Руководству Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2012 
(форма)

Показатели степени риска ЧС биологически опасного объекта
---------------------------------------------------------------------------
¦                  Наименование показателя                   ¦  Значение  ¦
¦                                                            ¦ показателя ¦
+------------------------------------------------------------+------------+
¦                                     -1                     ¦            ¦
¦1. Показатель приемлемого риска, (год  ):                   ¦            ¦
¦  - для персонала                                           ¦            ¦
¦  - для населения, проживающего на близлежащей территории.  ¦            ¦
+------------------------------------------------------------+------------+
¦2.  Краткая   характеристика   наиболее   опасного  сценария¦            ¦
¦развития    чрезвычайных    ситуаций     (последовательность¦            ¦
¦событий)                                                    ¦            ¦
+------------------------------------------------------------+------------+
¦3. Показатели степени риска  для  персонала и населения  при¦            ¦
¦наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций:   ¦            ¦
¦  - частота наиболее опасного сценария развития чрезвычайных¦            ¦
¦              -1                                            ¦            ¦
¦ситуаций, (год  );                                          ¦            ¦
¦  - количество и качество опасного вещества  (в  т.ч.  ПБА),¦            ¦
¦участвующего в реализации  наиболее  опасного  сценария  (т,¦            ¦
¦м3, г, л, КОЕ/мл);                                          ¦            ¦
¦  - возможное количество погибших среди персонала (чел.);   ¦            ¦
¦  -  возможное  количество  пострадавших  среди   персонала ¦            ¦
¦(чел.);                                                     ¦            ¦
¦  - возможное количество погибших среди населения (чел.);   ¦            ¦
¦  - возможное количество   пострадавших   среди   населения ¦            ¦
¦(чел.);                                                     ¦            ¦
¦  - возможное количество населения, у  которого  могут  быть¦            ¦
¦нарушены  условия  жизнедеятельности  с  учетом  воздействия¦            ¦
¦вторичных  факторов  поражения  и  вредного  воздействия  на¦            ¦
¦окружающую среду (чел.);                                    ¦            ¦
¦  - величина возможного ущерба (руб.)                       ¦            ¦
+------------------------------------------------------------+------------+
¦4. Размеры  зон  действия  поражающих факторов при  наиболее¦            ¦
¦опасном сценарии развития чрезвычайной ситуации:            ¦            ¦
¦  - площадь зон действия поражающих факторов при  реализации¦            ¦
¦наиболее опасного сценария развития  чрезвычайной  ситуации,¦            ¦
¦(м2);                                                       ¦            ¦
¦  -  количество   разрушенных   или   поврежденных   зданий,¦            ¦
¦сооружений  или  технологического   оборудования   в   зонах¦            ¦
¦действия  поражающих  факторов   при   реализации   наиболее¦            ¦
¦опасного сценария развития чрезвычайной  ситуации  (отдельно¦            ¦
¦по "слабой", "средней", "сильной", "полной" степени, в %  от¦            ¦
¦общего количества)                                          ¦            ¦
+------------------------------------------------------------+------------+
¦5. Краткая  характеристика   наиболее   вероятного  сценария¦            ¦
¦развития чрезвычайной ситуации (последовательность событий) ¦            ¦
+------------------------------------------------------------+------------+
¦6.  Размеры   зон   действия   поражающих    факторов,   при¦            ¦
¦наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайной ситуации: ¦            ¦
¦   - площадь зон действия поражающих факторов при реализации¦            ¦
¦наиболее опасного сценария развития  чрезвычайной  ситуации ¦            ¦
¦(м2);                                                       ¦            ¦
¦   -  количество  разрушенных   или   поврежденных   зданий,¦            ¦
¦сооружений  или  технологического   оборудования   в   зонах¦            ¦
¦действия  поражающих  факторов   при   реализации   наиболее¦            ¦
¦опасного сценария  развития чрезвычайной ситуации  (отдельно¦            ¦
¦по "слабой", "средней", "сильной", "полной" степени в  %  от¦            ¦
¦общего количества)                                          ¦            ¦
+------------------------------------------------------------+------------+
¦                                                 -1         ¦            ¦
¦7. Индивидуальный риск для персонала объекта (год  )        ¦            ¦
+------------------------------------------------------------+------------+
¦8.   Индивидуальный   риск   для  населения  на  прилегающей¦            ¦
¦               -1                                           ¦            ¦
¦территории (год  )                                          ¦            ¦
+------------------------------------------------------------+------------+
¦9.  Коллективный  риск (математическое  ожидание  потерь)  -¦            ¦
¦ожидаемое   количество   пострадавших    (погибших)    людей¦            ¦
¦(персонала  и  населения)  в  результате  возможных   аварий¦            ¦
¦(чрезвычайных  ситуаций)  за   определенное   время   (год),¦            ¦
¦(чел./год)                                                  ¦            ¦
-------------------------------------------------------------+-------------
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